НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА/ ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Набавка ланаца ТЕНТ - Б,

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1578/2016 (1744/2016)

(број 5364-E.03.02-.17041/5.-2017 од 13.01.2017. године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ/ ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: Набавка ланаца ТЕНТ – Б

ЈН бр. 3000/1578/2016 (1744/2016)“

1. Врши се измена / допуна техничке спецификације – конкурсне документације, која гласи као у прилогу:
2. Мења се **Упутство понуђачима како да сачине понуду и гласи:** 
   1. **ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА**

* **Начин и услови плаћања:**
* „Плаћање се врши искључиво у динарима за домаће понуђаче“
* Рок за измирење новчаних обавеза је до **45** дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

**Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.**

* **Гарантни период :** не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара;
* **Рок испоруке добара:**

Рок испоруке добара не може бити дужи од **45 дана** од дана потписивања уговора.

* **Место испоруке добара и паритет**:

Понуда се даје на паритету ф-ко магацин ТЕНТ - Б, а место испоруке добара је магацин ТЕНТ - Б.

* **Важност понуде:**

Рок важења понуде не може бити краћи од **45** дана од дана отварања понуда.

1. Мења се члан 2 и члан 6 Модела уговора и гласи:

**ОБИМ ИСПОРУКЕ**

Члан 2.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 1. овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди.

**- Продавац се обавезује да приликом испоруке достави извeштaj o испитивaњу лaнaцa oд стрaнe aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje из Србиje, кojи ћe сaдржaти пoтврду дa лaнци oдгoвaрajу трaжeним тeхничким кaрaктeристикaмa .**

- Приликoм испoрукe дoстaвити aтeстe мaтeриjaлa и извeштaj o извршeнoj тeрмичкoj oбрaди **(за позиције 1 и 2)**

- Нaручилaц зaдржaвa прaвo дa пoслe испoрукe дoбaрa у сaрaдњи сa aкрeдитoвaнoм лaбoрaтoриjoм испитa тeхничкe кaрaктeристикe лaнaцa a aкo сe испoстaви дa тeхничкe кaрaктeристикe нису у склaду сa трaжeним у тeхничкoj спeцификaциjи, нaручилaц ћe oбустaвити плaћaњe дoбaрa и пoкрeнућe пoступaк дисквaлификaциje пoнуђaчa.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 6.**

**Квантитативни пријем**

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 2 радна дана пре планираног датума испоруке.

Продавац се обавезује да приликом испоруке добра достави Атест материјала и извештај о извршеној термичкој обради (за позиције 1 и 2).

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора и јавне набавке, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Квантитативни пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

да ли је испоручена уговорена количина

да ли су добра без видљивог оштећења

да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

**Прилог:**

* Важећи Образац понуде – комерцијални услови,
* Важећи Образац структуре цене.
* Важећа техничка спецификација.

Ова измена / допуне конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

|  |
| --- |
|  |

Доставити:

- Архиви

**ПОНУДА БР. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2017. године**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| Набавка ланаца ТЕНТ Б  ЈН. Бр. 3000/1578/2016 (1744/2016) |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:** до 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ:**  не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања уговора | \_\_\_\_ дана од дана потписивања уговора |
| **ГАРАНТНИ ПЕРИОД:**  Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара, | \_\_\_\_ месеци од дана од дана испоруке добара |
| **МЕСТО ИЗВРШЕЊА**  Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б, Обреновац-Ушће | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од **45** дана од дана отварања понуде | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде |
| **У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима**  **(члан 19. став 4. ЗЈН).** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Подизвођач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(овлашћено лице подизвођача)

**Напомена:**

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

****

**5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТОМ**

**За понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017. год.**

**(I део)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред број | Назив артикла | Јед мере | Количина | Јед.  цена без ПДВ  дин. | Јед.  цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив  произвођача  добара,модел, ознака добра |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Рударски ланац 19х120 L= 3480mm  (29 карика) | ком | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Рударски ланац 19х120 L= 1560mm  (13 карика) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Брава ланца 19x120 | ком | 28 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ланац гребача 18х64 L=960 (15 карика) DIN 22252 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Брава ланца 18х64 DIN 22253 | ком | 106 |  |  |  |  |  |
| 6 | Галов ланац ISO 28В-1 44,45х30,99х27,94  DIN 8187  L=5000 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Спојница ланца права ISO 28В-1 44,45х30,99х27,94  DIN 8187 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Галов ланац ISO 20В-2 31,75х19,56х19,05  DIN 8187  (62 чланка) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | спојница ланца права ISO 20В-2 31,75х19,56х19,05  DIN 8187 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Чланкасти ланац  (6 карика) | ком | 30 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датум: | |  | Понуђач | |
|  | | М.П. |  | |
|  |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у (дин.) процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_(дин) односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_(дин.) односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_(дин.) односно \_\_\_\_% |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

**10. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред број | Назив артикла | Јед мере | Количина | ОПСИ: |
| 1. | Рударски ланац 19х120 L= 3480mm  (29 карика) | ком | 24 | Materijal: legirani čelik CrNi ili slično  - Probna sila: 135 kN  - Prekidna sila: 227 kN  - Dubina cementacije: oko 10% prečnika  - Lanci i brave lanca moraju biti od istog proizvođača |
| 2 | Рударски ланац 19х120 L= 1560mm  (13 карика) | ком | 4 | Materijal: legirani čelik CrNi ili slično  - Probna sila: 135 kN  - Prekidna sila: 227 kN  - Dubina cementacije: oko 10% prečnika  - Lanci i brave lanca moraju biti od istog proizvođača |
| 3 | Брава ланца 19x120 | ком | 28 | / |
| 4 | Ланац гребача 18х64 L=960 (15 карика) DIN 22252 | ком | 100 | Пробна сила: 305kN  Сила кидања: 407kN |
| 5 | Брава ланца 18х64 DIN 22253 | ком | 106 | / |
| 6 | Галов ланац ISO 28В-1 44,45х30,99х27,94  DIN 8187  L=5000 | ком | 20 | Сила кидања: 200kN |
| 7 | Спојница ланца права ISO 28В-1 44,45х30,99х27,94  DIN 8187 | ком | 20 | / |
| 8 | Галов ланац ISO 20В-2 31,75х19,56х19,05  DIN 8187  (62 чланка) | ком | 6 | Сила кидања: 170kN |
| 9 | Спојница ланца права ISO 20В-2 31,75х19,56х19,05  DIN 8187 | ком | 20 | / |
| 10 | Чланкасти ланац  (6 карика) | ком | 30 | Минимална прекидна сила 280 kN |