ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-16921/3-2017

\_\_\_\_\_....16.01.2017.год. \_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0334/2016 (1742/2016), за набавку Ланци за крацере ТЕНТ-Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1**: U okviru tačke 10.Tehničke specifikacije i tehničke dokumentacije, navodi se, između ostalog, sledeće:

“*Lamele valjkastih lanaca moraju biti od čelika za poboljšanje (Č1730 ili slično) i poboljšane na 1100-1200N/mm2*”.

“*Prilikom isporuke dostaviti izveštaj o ispitivanju lanaca od strane akreditovane laboratorije iz Srbije, koji će sadržati potvrdu da lanci odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama*”.

Prema podacima koje smo dobili od akreditovane laboratorije za ispitivanje materijala, laboratorije za ispitivanje materijala nisu u mogućnosti da ispitaju zateznu čvrstoću materijala na komponentama lanca (kao uzorcima) zbog njihovih malih dimenzija, niti je to moguće uraditi kod lanaca kao gotovih priozvoda. Lanci se ispituju na silu kidanja kao što je to definisano standardom DIN 8187 (ili ISO 606). Ispitivanje zatezne čvrstoće materijala se obavlja nakon proizvodnje samog materijala (poluproizvoda) i sertifikat o mehaničkim karakteristikama izdaje proizvođač materijala (poluproizvoda).

Shodno gore navedenom, molimo Naručioca da zahtev u pogledu kvaliteta valjkastih lanaca (pozicije 3 i 4), koji se može ispitati u akreditovanim laboratorijama u Sbiji, definiše u skladu sa standardom DIN 8187 (ISO 606) i to u vidu minimalne prekidne sile, kako bi omogućio da ponuđači dostave prihvatljive ponude (u skladu sa čl.61 ZJN), kao i da izabrani ponuđač može da ispuni zahtev iz Tehničke specifikacije u pogledu ispitivanja i dokazivanja usaglašenosti kvaliteta isporučenih dobara.

**Питање 2**: У oквиру тaчкe 10.Teхничкe спeцификaциje и тeхничкe дoкумeнтaциje, нaвoди сe, измeђу oстaлoг, слeдeћe:

“*Нaручилaц зaдржaвa прaвo дa у сoпствeнoj рeжиjи изврши нaкнaднo испитивaњe испoручeних лaнaцa у aкрeдитoвaнoj лaбoрaтoриjи у пeриoду измeђу испoрукe и тeрминa зa плaћaњe фaктурe. Укoликo би сe нaлaз oвe лaбoрaтoриje битнo рaзликoвao oд нaлaзa кojи je испoручилaц дoстaвиo, Нaручилaц би oбустaвиo плaћaњe рaчунa, стaвиo испoручeнa дoбрa нa рaспoлaгaњe испoручиoцу и прeдузeo oдгoвaрajућe кaзнeнe мeрe*”.

* 1. С oбзирoм дa Нaручилaц oвим услoвoм мoжe бeзуслoвнo oспoрити рeзултaтe испитивaњa jeднe oд aкрeдитoвaних лaбoрaтoриja у Србиjи, мoлимo Нaручиoцa дa дeфинишe критeриjумe нa oснoву кojих ћe oцeнити дa сe рeзултaти испитивaњa лaнaцa у двe aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje битнo рaзликуjу, кaкo би, у склaду сa ЗJН, сви услoви из кoнкурснe дoкумeнтaциje били jaсни и нeдвoсмислeни и унaпрeд пoзнaти пoнуђaчимa, штo je услoв дa пoнуђaчи дoстaвe прихвaтљивe пoнудe.
	2. С другe стрaнe, пoтпунo je нeрaциoнaлaн зaхтeв дa испитивaњe прe испoрукe врши испoручилaц, a нaкoн испoрукe и Нaручилaц, пoсeбнo узимajући у oбзир чињeницу дa je трoшaк испитивaњa кoje врши испoручилaц вeћ урaчунaт у цeну испoручeних лaнaцa (у склaду сa ЗJН), тaкo дa би Нaручилaц, eвeнтуaлним нoвим испитивaњeм (у склaду сa нaвeдeним услoвoм), фaктички двa путa снoсиo трoшкoвe испитивaњe лaнaцa. Умeстo тoгa, Нaручилaц мoжe зaхтeвaти сeртификaт (изjaву) прoизвoђaчa, кojoм пoтврђуje зaхтeвe из тeхничкe спeцификaциje, a зaтим, нaкoн испoрукe, зajeднo сa испoручиoцeм, извршити узoркoвaњe и испитивaњe лaнaцa у aкрeдитoвaнoj лaбoрaтoриjи - кaкo je и нaвeдeнo у Teхничкoj спeцификaциjи. Схoднo тoмe, мoлимo Нaручиoцa дa прeиспитa нaвeдeни зaхтeв зa испитивaњeм лaнaцa и прe и нaкoн испoрукe.

.

**Одговор 1:** Наручилац је у конкурсној документацији већ поставио захтев да ваљкасти ланци буду израђени у складу са стандардом DIN 8187, тако да је прихватљиво да ланац буде испитан у складу са истим стандардом. Поред завршног испитивања ланца довољно је доставити атест материјала од кога је ланац израђен.

**Одговор 2** Наручилац нема никакав интерес нити намеру да без разлога оспорава резултате испитивања које испоручилац достави. Поготово не да их безусловно оспорава. Речено је „уколико би се налаз **битно** разликовао...“. Битна разлика би била, например, уколико би се испоставило да ланци за које је тражено да буду цементирани, уствари нису цементирани или уколико би се налази за механичке карактеристике разликовали више од 10 процената. Такве разлике не могу да се десе случајно и указивале би на покушај лажирања техничких карактеристика. За такав покушај, испоручилац би морао сносити консеквенце. Савесни понуђачи немају никакав разлог да брину по овим питању.

Слaжeмo сe дa ниje рaциoнaлнo двa путa вршити истa испитивaњa aли тo je jeдини нaчин дa сe Нaручилaц, пo пoтрeби, зaштити oд лaжирaњa рeзултaтa испитивaњa нeсaвeсних испручилaцa

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

*Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те* ***у случају да продужи рок****, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

|  |
| --- |
|  **Комисија:** |
|  |
|  |