ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-158126/6-2017

18.04.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0600/2016 (2009/2016)**, за набавку добара **Адосрбент -ТЕНТ Б**, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молим Вас да ми дате ближе информације у вези Јавне набавке за ТЕНТ Б , набавка Адсорбента.

1. Адсорбент за адсорбцију засићених угљоводоника са чврстих површина

2500 кг:

- да је у прашкастом стању;

- да за адсорбцију засићених угљоводоника са чврстих површина са 1kg адсорбента, мин 10l уља.

2. Адсорбент за адосрбцију засићених угљоводоника са водених површина 500

kg:

- да је у прашкастом стању;

- за адсорбцију засићених угљоводоника са водених површина са 1kg адсорбента мин 10l уља.

Да ли је у питању активни угаљ?

Ако јесте, да ли можете да ми дате ближе техничке карактеристике?

Ми смо произвођачи активног угља,па уколико је у питању активни угаљ, учествовали би на тендеру.

**ОДГОВОР 1**:

Поштовани, ваша понуда ће бити одговарајућа уколико као део понуде доставите каталог/извод из каталога произвођача понуђеног адсорбента или други одговарајући доказ у складу са чланом 71 став 5 ЗЈН којим се потврђује да ваши понуђени производи испуњавају следеће тражене карактеристике и функционалне захтеве:

**да су у прашкастом стању (а за ставку бр.2 додатно и хидрофобни, непотапајући – да пливају на води) и могу апсорбовати:**

**засићене угљоводонике са чврстих површина и то са 1kg адсорбента минимум 10l уља;**

**засићене угљоводонике са водених површина 1kg адсорбента минимум 10l уља;**

**Захтеви из техничке спецификације се потврђују приликом испоруке, обавезом изабраног понуђача да за сваки проиизвод достави припадајући извештај о испитивању или патент, следеће минималне садржине:**

**-лабораторијско испитивање апсорпционих каратктеристика узорка;**

**-оријентационо одређивање апсорпционог капацитета;**

**-навод да је производ безбедан и еколошки прихватљив;**

На основу наведеног, за наручиоца је релевантно да понуђени производ испуњава горе наведене захтеве, док тип производа (односно да ли је у питању активни угаљ или неки други производ) није релевантан.

КОМИСИЈА