НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара бр. **3000/0600/2016 (2009/2016)**

**Предмет јавне набавке :** Адсорбент -ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

(број 5364-Е.03.02-158126/9-2017 од 21.04.2017)

*21.04.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку за јавну набавку добара бр. **3000/0600/2016 (2009/2016)**

**Предмет јавне набавке :** Адсорбент -ТЕНТ Б

1.

Тачка 3. (ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА) конкурсне документације допуњује се захтевом да адсорбент може бити, поред прашкастог, и у расутом стању и гласи као у прилогу

**Прилог:**

**- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

1.Aдсoрбeнт зa aдсoрбциjу зaсићeних угљoвoдoникa сa чврстих пoвршинa 2500 kg:

 -**да je у прашкастом или расутом стању;**

- за адсорбцију засићених угљоводоника са чврстих површина са 1 кг. адсорбента мин.10 литара уља;

 2. Aдсoрбeнт зa aдсoрбциjу зaсићeних угљoвoдoникa сa вoдeних пoвршинa 500 kg:

- **да je у прашкастом или расутом стању;**

- за адсорбцију засићених угљоводоника са водених површина са 1 кг. адсорбента мин. 10 литара уља. Адсорбент мора да буде хидрофобан, непотапајући – да плива на води.

Као део понуде доставити:

Каталог/извод из каталога произвођача понуђеног адсорбента или други одговарајући доказ у складу са чланом 71 став 5 ЗЈН којим се потврђује да понуђена добра испуњавају тражене карактеристике и функционалне захтеве

**3.1.Врста и количина добара**

Према обрасцу структуре цене.

**3.2 Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања Уговора.

3.3 **Квалитет добара**:

Подаци о квалетету уређаја су у техничкој спецификацији.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б Ушће.

Паритет испоруке је франко (магацин Наручиоца, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.5 Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању произвођача.
* Да ли је уз сваки производ достављен припадајући извештај о испитивању или патент, следеће минималне садржине:

-лабораторијско испитивање апсорпционих каратктеристика узорка;

-оријентационо одређивање апсорпционог капацитета;

-навод да је производ безбедан и еколошки прихватљив;

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђаћач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеца од дана испоруке.

* 1. **Евентуалне додатне услуге**

нема

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА ЗА ЈН