НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *РАДОВА*- Замена стрехе котла блока А4 – ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0718/2017 (477/2017)

(број 105-Е.03.01-239523/6-2017 од 31.05.2017. године)

Обреновац*,* мaj*,* 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВА* ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку радова: Замена стрехе котла блока А4 – ТЕНТ А

1.

Тачка 3.- на страни 6/80-(Предмер Услуга) и Тачка 7- Образац структуре цене на страни 41/80 конкурсне документације *мења се* количина за позицију 1.и гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ред. број | Опис радова | Јед. Мере | Количина |
| А | Демонтажа трапезног (и у мањој мери равног) поцинкованог лима: фасадног, унутрашњег, окапнице и увале, дебљине 0,8 мм. Обрачун по м2. | м² | 1200 |

2.

**У прилогу се налази нови образац структуре цене:**

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.**  **мере** | **Обим (количина)** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **1.** | Демонтажа трапезног (и у мањој мери равног) поцинкованог лима: фасадног, унутрашњег, окапнице и увале, дебљине 0,8 мм. Обрачун по м2. | м² | 1200 |  |  |  |  |
| **2.** | Набавка и монтажа табли фасадног (и унутрашњег) поцинкованог трапезног лима дебљине 0,8 мм (и равног поц. лима дебљине 0,8 мм на ували и окапници), са свим спојним елементима, подконструкциjом, држачима, носачима, облогама, завртњевима, плочама, тракама и сл, према цртежу и спецификацији материјала.  Обрачун по кг. | кг | 12500 |  |  |  |  |
| **3.** | Монтажа и демонтажа цевасте скеле. Обраћун по м2 (П=А\*H). | м² | 2014 |  |  |  |  |

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви