**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**

**ОГРАНАК ТЕНТ**



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку услуга бр.**JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)**

Oдржавање лифтова - ТЕНТ

(заведено у ЈП ЕПС број 105-E.03.01-248031/2-2017 године)

Обреновац, 2017.године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем текстуЗакон),члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 105-E.03.01-248031/2-2017 oд 31.05.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 105-E.03.01-248031/3-2017 oд 31.05.2017.године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку

**за јавну набавку услуга бр.** **JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)**

Садржај конкурсне документације:

страна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга...) | 3-4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 5-10 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 11-12 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13-30 |
| 7. | Обрасци ( 1 - 7) | 31-48 |
| 8. | Прилози (1-4) | 49-57 |
| 9 | Модел уговора | 58-73 |
| 10 | Опис, врсте и количине услуге страна | 73-117 |

Укупан број страна документације: 117

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд  Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44.,  11500 Обреновац |
| Интернет страница Наручиоца | [www.eps.rs](http://www.eps.rs) |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: Oдржавање лифтова - ТЕНТ |
| Опис сваке партије | Jавна набавка је обликована у две партије :  Партија 1 : Одржавање лифтова ТЕНТ А и ТЕНТ Б  Партија 2 : Одржавање лифтова ТЕК и ТЕМ |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Зоран Јововић  e-mail: [zoran.jovovic@](mailto:zoran.jovovic@)eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: **Одржавање лифтова ТЕНТ**

Назив из општег речника набавке: услуге одржавања лифтова, за парију 1 и партију 2

Ознака из општег речника набавке: 50750000, за партију 1 и партију 2

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Да би лифтови били поуздани и безбедни за коришћење потребне су следеће активности:

* свакодневна контрола функционалних и сигурносних склопова
* сервисирање лифтова
* отклањање уочених недостатака и кварова
* усклађивање лифтова са прописима
* стално дежурство у току радног времена и по потреби ван радног времена

**Број, врста и тип лифтова, произвођач, процењени обим активности као и еветуални резервни делови за сваку локацију/партију дати су у делу конкурсне документације Опис, врсте и количине услуге страна 63/108 до 108/108.**

# 3.1 Врста и обим услуга

Према обрасцу стуктура цене.

# 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације) : писане гаранције, у слободној форми, на меморандуму понуђача, потписане од стране одговорног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорности о способности Понуђача да у року од 2 часа за партију 1, а 4 часа за партију 2 по пријему писмене или усмене пријаве квара, односно позива на интервенцију од стране овлашћеног лица Наручиоца, организује одређени број извршилаца како би се отклониле последице непредвиђених кварова, хаварија и сл., као и потписане, печатом оверене и попуњене странице 63/108-108/108.

# 3.3 Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана ступања Уговора на снагу.

# 3.4.Место извршења услуга

Партија 1 – ТЕНТ А Обреновац и ТЕНТ Б, Ушће, Обреновац

Партија 2 – ТЕК Велики Црљени ТЕМ Свилајнац.

# 3.5. Квалитативни и квантитативни пријем

Дати су техничком спецификацијом и моделом уговора.

# 3.6. Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана извршења услуге.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

# 3.7. Евентуалне додатне услуге

Нема.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | **Услов:**  Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  **Доказ:**  - **за правно лице:**Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  - **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  Напомена:   * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | **Услов:**  Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  **Доказ:**  - **за правно лице:**  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**  **- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  Напомена:   * У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника * У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | **Услов**:  Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  **Доказ:**  - **за правно лице, предузетнике и физичка лица:**  **1.Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и**  **2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа * Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити **уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације** * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 4. | **Услов:**  Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  **Доказ:**  Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац бр....)  Напомена:   * Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. * Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. * Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 5. | **Услов:**  Пословни капацитет  За партију 1 : Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:  -је у 2015. и 2016. години извршио најмање два уговора за одржавање и сервисирање лифтова у индустријским објектима са висином дизања Н≥100 метара у укупном износу од 15.000.000,00 динара.   * има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008   **Доказ:**  -списак извршених услуга (образац бр.5)  -потписане и оверене потврде Наручилаца (образац бр.6)  -копија важећег сертификата ISO 9001:2008  За партију 2 : Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:  -је у 2015. и 2016.години извршио најмање један уговор за одржавање и сервисирање лифтова у индустријским објектима , минималне вредности 2.500.000,00 динара   * има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008   **Доказ:**  -списак извршених услуга (образац бр.5)  -потписане и оверене потврде Наручилаца (образац бр.6)  -копија важећег сертификата ISO 9001:2008  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказ, а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | **Услов:**  Кадровски капацитет  За партију 1 : Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 12 запослених извршилаца, од чега 1 дипломираног електро инжењера са лиценцом бр.450 одговорног извођача радова, издате од стране Инжењерске коморе; 1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом бр.434 одговорног извођача радова, издате од стране Инжењерске коморе и 10 радника III или IV или V степена електро или машинске струке од којих минимум 5 морају бити са са лекарским уверењима за „отежане услове рада“ који обухватају и рад на висини, односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду)  **Доказ:**   1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су наведени радници запослени код понуђача - за лица у радном односу 2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) 3. Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми 4. Фотокопија важећих лиценци број 434 и 450 са потврдом Инжењерске коморе о важењу исте 5. Лекарска уверења за рад на висини   За партију 2 : Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 4 запослена извршиоца, од чега 1 дипломираног електро инжењера са лиценцом бр.450 одговорног извођача радова, издате од стране Инжењерске коморе; 1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом бр.434 одговорног извођача радова, издате од стране Инжењерске коморе, 2 радника III или IV или V степена електро или машинске струке, односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду)  **Доказ:**   1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном односу 2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) 3. Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми 4. Фотокопија важећих лиценци број 434 и 450 са потврдом Инжењерске коморе о важењу исте   **Понуђач који достави доказе за два тражена инжењера, испуњава услов за учествовање за обе партије.**  **Напомена:**  У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов овај доказ доставити за те чланове.  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1.до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77.Закона могу се достављати у неовереним копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је **Економски најповољнија понуда** и заснива се на следећим елементима критеријума:

нпр:

* Понуђена цена одржавања лифтова....60 пондера
* Укупна вредност резервних делова...40 пондера

1. Понуђена цена одржавања лифтова**.............................. 60 бодова**

Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене одржавања лифтова са најнижом понуђеном ценом одржавања лифтова.

Највећи могући број бодова код овог критеријума износи 60 бодова и њих добија понуда са најнижом понуђеном ценом услуге одржавања лифтова.

Број бодова за остале понуде добија се према формули:

**БЦ= Маx бод\* Цмин/ Ц1, Ц2, Ц3...**

БЦ = бодови по основу цене из понуде

Цмин = најнижа цена одржавања лифтова

Ц1, Ц2, Ц3...= цене одржавања лифтова понуђача

1. Укупна вредност резервних делова**...............................40 бодова**
2. Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене резервних делова са најнижом понуђеном ценом резервних делова.
3. Највећи могући број бодова код овог критеријума износи 40 бодова и њих добија понуда са најнижом понуђеном ценом резервних делова.
4. Број бодова за остале понуде добија се према формули:
5. **БЦ= Маx бод\* Цмин/ Ц1, Ц2, Ц3...**
6. БЦ = бодови по основу цене из ценовника резервних делова из понуде
7. Цмин = најнижа цена резервних делова
8. Ц1, Ц2, Ц3...= цене резервних делова понуђача

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача..

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4.Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују ­понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

* 1. Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:

Уколико две или више понуда имају на крају пондерисања исти укупан број пондера на две децимале, а при томе су најповољније (са највећим укупним бројем пондера), Уговор ће бити додељен оном понуђачу чија понуда има већи број пондера за елемент критеријума 1.-Понуђена цена одржавања лифтова. У случају истог укупног броја пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда остварила већи број пондера за елемент критеријума 2.- Укупна вредност резервних делова

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје аручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

**К О М И С И Ј А**

за спровођење **JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)**

формирана Решењем бр.12.01. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.Снежана Нешовић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зоран Стојановић, заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Јовица Стевановић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Славиша Добросављевић, заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Зоран Јововић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зоран Тодоровић, заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Вишња Лечић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драган Недељковић, заменик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

* 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

* 1. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказi који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., ПАК 11 писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку Oдржавање лифтова - ТЕНТ- Јавна набавка број JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017) - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

* 1. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75.и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* Образац понуде
* Структура цене
* Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона
* Изјава о независној понуди
* Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
* потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
* докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације
* Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведена у поглављу 3. Техничка спецификација конкурсне документације - писане гаранције о способности Понуђача да у року од 2 часа по пријему писмене или усмене пријаве квара, односно позива на интервенцију од стране овлашћеног лица Наручиоца, организује одређени број извршилаца како би се отклониле последице непредвиђених кварова, хаварија и сл , као потписане и печатом оверене странице 63/108-108/107, у оквиру којих требају бити попуњене цене резервних делова, уговори за одржавање лифта.
* Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)
* СФО за озбиљност понуде

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

* 1. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, ул. Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

* 1. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

* 1. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца на коју је поднео понуду, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Oдржавање лифтова - ТЕНТ - Јавна набавка број JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Oдржавање лифтова - ТЕНТ- Јавна набавка број **JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)**– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

* 1. Партије

Набавка jе обликована у две партије.

Партија 1 : Одржавање лифтова ТЕНТ А и ТЕНТ Б

Партија 2 : Одржавање лифтова ТЕК и ТЕМ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије , она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде за обе пријављене партије, а може да поднесе и банкарску гаранцију за сваку партију посебно.

* 1. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

* 1. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9.и 10. члана 80. Закона.

* 1. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

* податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
* Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76.Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом/Изјавом.
* У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)
* Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.
  1. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

* 1. Корекција цене

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и услуге извршиће се на следећи начин:



*РЦ=Ц1 – Ц0*

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1 - нова цена

- уговорена цена услуге и материјала

У - учешће услуге исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима

- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања

-средњи курс ЕУР на дан ДПО

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

Променом уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.

Пружалац услуге је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова.

Разлика у цени за извршену услугу и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана књижним задужењем/одобрењем.

У случају да извршилац касни са реализацијом посла, признаје му се разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна услуге у оквиру рока извршења.

* 1. Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услуге изврши у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана ступања Уговора на снагу.

* 1. Гарантни рок

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци, од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби).

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 3 дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

* 1. Начин и услови плаћања

Сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема **исправно**г рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја**/Записника, који је саставни део рачуна.**

Рачун мора **гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327)** и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга. **Пружаоц услуге је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговoр на основу којег се рачун издаје (број и датум).**

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**Рачун који није издат у складу са уговреним условима, неће бити исправан и биће враћен Пружаоцу услуге.**

У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну ће исказати као корекцију рачуна књижно задужење / одобрење, или ће уз рачун за корекцију цене доставити књижно задужење/одобрење.

* 1. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

* 1. Средства финансијског обезбеђења

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

**У понуди:**

**Банкарска гаранција за озбиљност понуде**

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

* понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или
* понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или
* понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

**Уз потписан уговор**

**Банкарску гаранцију за добро извршење посла**

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу у тренутку закључења Уговора достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 20 (словима:двадесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У случају сукцесивних извршења предмета набавке, Пружалац услуге има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге која су предмет набавке.

**По потписивању Записника о квалитативно-квантитативном пријему**

По потписивању записника о примопредаји предмета Уговора

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Извођач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности изведених радова (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока.Извођач има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рока за све изведене радове који су предмет јавне набавке.

Банкарска гаранција може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

**Достављање средстава финансијског обезбеђења**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице 2., 11000 Београд/Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац **и доставља се уз уговор лично или поштом на адресу:**

**Богољуба Урошевића Црног 44**

са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)**

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Огранак ТЕНТБогољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац са назнаком: **Средства финансијског обезбеђења за ЈН бр.JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)**

* 1. Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

* 1. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

* 1. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

* 1. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

* 1. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број **JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)**“ или електронским путем на е-mail адресу:[zoran.jovovic@](mailto:zoran.jovovic@)eps.rs,радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници [www.кjn.gov.rs](http://www.кjn.gov.rs)).

* 1. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

* 1. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

* 1. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

* 1. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

* 1. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

* поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
* учинио повреду конкуренције;
* доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
* одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

* правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
* исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
* исправа о наплаћеној уговорној казни;
* рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
* изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
* доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
* други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

* 1. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

* 1. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

**Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:**

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, - огранак ТЕНТ, Београд- огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН услуга **JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)** бр. **JН/3000/0488/2017 300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017**, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: Одржавање лифтова ТЕНТ радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам)** дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је **10 (десет)** дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

**Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:**

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

**Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.**

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

**Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:**

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број JН 3000 0488 2017 (300 2017, 576 2017, 627 2017, 781 2017), сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд-огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, јн. бр.300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динар 2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

**Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН**

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR | |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX  DEUTSCHE BANK AG, F/M  TAUNUSANLAGE 12  GERMANY |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800  NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX  DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY  AMERICAS, NEW YORK  60 WALL STREET  UNITED STATES |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

* 1. Закључивање и ступање на снагу уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8(осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10(десет) дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да приликом закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора достави сопствену бланко меницу за добро извршење посла са пратећом документацијом.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

* 1. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

1. ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке–услуге Oдржавање лифтова - ТЕНТ

бр.JН/3000/0488/2017 (300/2017, 576/2017, 627/2017, 781/2017)

**1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Врста правног лица: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО ЗА ПАРТИЈУ : 1 , 2 (ЗАОКРУЖИТИ)** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ЗА ПАРТИЈУ : 1 , 2 (ЗАОКРУЖИТИ)** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ : 1 , 2 (ЗАОКРУЖИТИ)** |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде, број партије за коју подноси понуду и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

**ПАРТИЈА 1 ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| 1. Одржавање лифтова ТЕНТ А и ТЕНТ Б |  |
| 1. Укупна вредност резервних делова   ТЕНТ А и ТЕНТ Б | **12.000.000,00** |
| УКУПНА ЦЕНА ТЕНТ А И ТЕНТ Б: |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  Сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема **исправног** рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја(**Записника**) | **Прихвата ДА / НЕ** |
| **РОК ИЗВРШЕЊА:**  Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 12 месеци од данаод закључења уговора**, с тим да је рок важности 15 месеци** од закључења уговора | \_\_\_\_ месеци од данаод закључења уговора**, с тим да је рок важности \_\_ месеци** од закључења уговора |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  не може бити краћи од 12 месеци од дана сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квалитативном пријему услуга | \_\_\_\_ месеци од дана сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативномпријему услуга |
| **МЕСТО ИЗВРШЕЊА:**  Место извршења је Огранак ТЕНТ, локације : ТЕНТ А, ТЕНТ Б, с тим да је паритет франко Наручилац **(Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44)** | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

**ПАРТИЈА 2 ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| 1. **Одржавање лифтова ТЕК и ТЕМ** |  |
| 1. Укупна вредност резервних делова ТЕК И ТЕМ | **800.000,00** |
| **УКУПНА ЦЕНА:** |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  Сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема **исправног** рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја(**Записника**) | **Прихвата ДА / НЕ** |
| **РОК ИЗВРШЕЊА:**  Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 12 месеци од данаод закључења уговора**, с тим да је рок важности 15 месеци** од закључења уговора | \_\_\_\_ календарских дана од дана **преузимања клизних лежајева (потврђује се заједничким записником), с тим да је рок важности \_\_ месеци** од закључења уговора |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  не може бити краћи од 12 месеци од дана сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квалитативном пријему услуга | \_\_\_\_ месеци од дана сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативномпријему услуга |
| **МЕСТО ИЗВРШЕЊА:**  Место извршења је Огранак ТЕНТ, локације : ТЕK, ТЕM, с тим да је паритет франко Наручилац **(Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44)** | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.**  **мере** | **Обим (количина)** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1 | Одржавање лифтова ТЕНТ А и ТЕНТ Б | НЧ | 12000 |  |  |  |  |
| 2 | Укупна вредност одређена за резервне делове **за** ТЕНТ А и ТЕНТ Б | / | / | **12.000.000,00** | **14.400.000,00** | **12.000.000,00** | **14.400.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.**  **мере** | **Обим (количина)** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1 | Одржавање лифтова ТЕК | НЧ | 2750 |  |  |  |  |
| 2 | Редовна годишња техничка контрола лифтова | ком | 4 |  |  |  |  |
| **3** | -провера исправности рада свих сигурносних уређаја посебно кочнице погонског уређаја , захватног уређаја , граничника брзине, крајњих склопки односно крајних искључивача , одбојника , врата возног окна и забраве врата возног окна. -провера носећих ужади и њихових веза са кабином и противтегом -чишћење и подмазивање делова лифта -провера исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у оба смера и при пристајању -провера исправности погонских и управљачких уређаја | **комплет** | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Стручни налаз о техничкој контроли лифта од акредитоване контролне организације | **ком** | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Укупна вредност одређена за резервне деловезаТЕКи ТЕМ |  | | **800.000,00** | **960.000,00** | **800.000,00** | **960.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку услуга\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београдпо Позиву за подношење понуда објављеном наПорталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

**И З Ј А В У**

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за јавну набавку услуга\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. у отвореном поступкујавне набавке ЈН бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/ члан групе понуђача/ подизвођач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:** Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5

**СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Референтни наручилац односно корисник услуга | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ  Дин/ЕUR |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | **Укупна вредност**  **извршених услуга без**  **ПДВ**  **Дин/ЕUR** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

Наручилац односно корисник предметних услуга:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе извршио:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести)

у уговореном року, обиму и квалитету и да у гарантном року није било рекламација на исте.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ  Дин/EUR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац/корисник услуга: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности испоручених добара) у динаре по средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.

ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга:.............................................................

ЈН бр. ...........

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| израда узорка или модела који су израђени у складу са траженом техничком спецификацијом наручиоца | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења за озбиљност понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1

**СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: КОРИСНИК УСЛУГА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив правног лица) (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса правног лица) (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број налога за набавку (НЗН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место извршене услуге 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Објекат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења

□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРУЖАЛАЦ: КОРИСНИК: ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име и презиме) (Име и презиме) Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис) (Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

1) у случају да се услуга односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2) потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

\*Појашњења:

-Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

-Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

-Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.

-Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет набавке

Образац се не доставља се уз понуду.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

**Уговорне стране:**

**КОРИСНИК УСЛУГЕ**:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.72300/3-16 од 01.03.2016.године, заступа финансијски директор ТЕНТ Милорад Лазић, дипл. екон. (у даљем тексту: Корисник услуге) и

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач),

(у даљем тексту: Пружалац услуге)

закључиле су у Обреновцу, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године следећи:

**УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране констатују:

* да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак за јавну набавку услуге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Услуга), бр.ЈН\_\_\_\_\_\_
* да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_\_\_\_\_ године, као и на интернет страници Корисника услуге.
* да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у \_\_\_\_\_\_\_\_\_отвореном поступку за ЈН број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, која је заведена код Корисника услуге под бројем \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2017.године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;
* да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели Уговора, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1**.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи услугу: „Oдржавање лифтова - ТЕНТ“ (у даљем тексту: Услуга) која се састоји од: партије 1 - услуге одржавања лифтова на ТЕНТ А и ТЕНТ Б и партије 2 услуге одржавања лифтова ТЕК и ТЕМ**,** према усвојеној понуди бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**ЦЕНА**

**Члан 2**.

Партија 1 : Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

Партија 2 : Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и услуге извршиће се на следећи начин:



*РЦ=Ц1 – Ц0*

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1 - нова цена

- уговорена цена услуге и материјала

У - учешће услуге исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима

- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања

-средњи курс ЕУР на дан ДПО

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3**.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском дознаком , на следећи начин:Сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема **исправно**г рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја**/Записника, који је саставни део рачуна**).

Рачун мора **гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327)** и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга. **Пружаоц услуге је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговoр на основу којег се рачун издаје (број и датум).**

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**Рачун који није издат у складу са уговреним условима, неће бити исправан и биће враћен Пружаоцу услуге.**

**Члан 4**.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2, 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, локација ТЕНТ А на адреси: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац.

Пружалац услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РОК И ДИНАМКА И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

**Члан 5**.

Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_ (словима:\_\_\_) почев од дана ступања на снагу овог Уговора/закључења Уговора.

Место извршења услуге је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6**.

Пружалац услуге је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Кориснику услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30(словима:тридесет)дана дуже од уговореног рока извршења Услуге, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору.

Пружалац услуга се обавезује да преда Кориснику услуга банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности изведених радова (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока .

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Пружалац услуга не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Корисник услуга је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуга не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају сукцесивног извођења предметних радова, Пружалац услуга има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све изведене радове који су предмет набавке.

**ИЗВРШИОЦИ**

**Члан 7**.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је сагласан Корисник услуге (Списак извршилаца дат је у Прилогу 5. овог Уговора).

**ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ**

**Члан 8**.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна.

Овај Уговор се закључује за период од 15 (словима:петнаест) месеци, односно до обостраног испуњења уговорених обавеза и/или до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора.

**Члан 9**.

Oбавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

**Члан 10**.

Овај Уговор и његови Прилози од 1 до 5 из члана 23. овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 11**.

Овлашћени представници за праћење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:

- за Корисника услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- за Пружаоца услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

- примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих ( сагласност односно примедбе на извештај);

- исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

- Да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

- благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

- извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 12**.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Корисника услуге у\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од \_\_ (словима:\_\_\_\_) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од \_\_\_ (словима: \_\_\_дана) од момента пријема рекламације о свом трошку.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 13**.

Гарантни рок не може бити краћи од \_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци, од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуга (без примедби).

**ВИША СИЛА**

**Члан 14**.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Угово

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 15**.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 16**.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/

не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 17**.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 16. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 19**.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

**Члан 20**.

Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора (МОГУЋЕ ПОМЕРАЊЕ РОКОВА ИЗВРШЕЊА).

**Члан 21**.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

**Члан 22**.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

**Члан 23**.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1 Споразум о заједничком извршењу услуге

Прилог број 2 Банкарска гаранција за добро извршење посла

Прилог број 3 Списак извршилаца

Прилог број 4 Понуда

Прилог број 5 Структура цене из Понуде

Прилог број 6 Опис и врста услуге

Прилог број 7 Правила безбедности на раду ТЕНТ

**Члан 24**.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Пружаоца услуге а 4(четири) примерка за Корисника услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА**

**ЈП „Електропривреда Србије“Београд**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

Финансијски директор огранка ТЕНТ, Милорад Лазић, дипл.екон.

**НАПОМЕНА:**

**НАКОН ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, СВЕ ОПЦИОНЕ ФОРМУЛАЦИЈЕ ОВОГ МОДЕЛА УГОВОРА ЋЕ СЕ ПРИЛАГОДИТИ КОНКРЕТНО ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ.**



**Огранак ТЕНТ**

**Сектор за управљање ризицима**

**Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРАВИЛА**

**БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ**

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

**I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1. Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР
2. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:
   * Елаборат о уређењу градилишта,
   * оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,
   * списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)
   * доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,
   * oсигуравајућу полису за запослене,
   * списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,
   * доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),
   * доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),
   * име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

1. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).
2. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне прокси картице, прво ће се вршити замена корисника прокси картице, а уколико буде потребно издаваће се нове прокси картице. У случају да дође до деактивације прокси картице као последица истека уговора, поновна активација прокси картице биће омогућена подношењем Захтева за активацију прокси картица извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).
3. За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.
4. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).
5. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.
6. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.
7. Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.
8. Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.
9. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).
10. Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).
11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.
12. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.
13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.
14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.
15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.
16. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.
17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.
18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.
19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.
20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.
21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.
22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.
23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).
24. Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.
25. Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.
26. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.
27. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.
28. Монтажни материјал прописно складишти.
29. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.
30. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).
31. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.
32. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.
33. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.
34. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.
35. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.
36. Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
37. На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.
38. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.
39. Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.
40. Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.
41. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.
42. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

**II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ**

**ПО „НОРМА ЧАС“**

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

1. Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.
2. На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП, достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.
3. За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,
4. За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.
5. Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.
6. Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.
7. Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ
8. По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).
9. Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.
10. О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.
11. Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.
12. Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.
13. Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

**III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“**

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

1. На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).
2. Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.
3. У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.
4. Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

**IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА**

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ.

**V САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ**

Првом састанку за безбедност присуствују:

* + лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,
  + инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.
  + надзорни орган,
  + одговорно лице извођача радова на градилишту и
  + одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

* + Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);
  + Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају***;***
  + Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);
  + Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;
  + Лична и колективна заштитна опрема;
  + Правила саобраћаја;
  + Одржавање и чишћење радног простора;
  + Именовање одговорних лица;
  + Поступак у случају повреде на раду;
  + Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и
  + План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

* + Стање радног и складишног простора;
  + Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);
  + Коришћење личне и колективне заштитне опреме;
  + Поштовање правила саобраћаја;
  + Процене ризика од повреда и
  + Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

**Опис, врсте и количине услуге**

**ПАРТИЈА 1**

**Годишње сервисирање лифтова ТЕНТ „А“ за 2017.год.**

**Врста и обим услуга**

Да би лифтови (14 комада према списку у прилогу) били поуздани и безбедни за коришћење потребне су следеће активности:

* свакодневна контрола функционалних и сигурносних склопова
* сервисирање лифтова
* отклањање уочених недостатака и кварова
* усклађивање лифтова са прописима
* стално дежурство у току радног времена и по потреби ван радног времена (са два монтера)

Да би се тражене активности успешно обављале сервисер мора да располаже са одговарајућим резервним деловима према листи у прилогу.

Процењени обим активности за сервисирање лифтова ТЕНТ „А“ је 7000 НЧ на годишњем нивоу .

Уз понуду обавезно доставити писана гаранција о способности Понуђача да у року од 2 часa по пријему писмене или усмене пријаве квара, односно позива на интервенцију од стране овлашћеног лица Наручиоца, организује одређени број извршилаца како би се отклониле последице непредвиђених кварова, хаварија и сл.

**Карактеристике лифтова ТЕНТ-A**

| Редни број | ЛОКАЦИЈА ЛИФТА | КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА | | | | | | Висина дизања  (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управљање | Носивост (t) | Број брзина | Број станица,  Прилаза  (пролаза) | ТИП ВРАТА | |
| прилазна | кабине |
| 1. | Управна зграда | K | 450 | 2 | 4/4 | PA |  |  |
| 2. | Зграда одржавања | SS | 1000 | 2 | 3/3 | PA |  |  |
| 3. | Допрема угља I | K | 320 | 1 | 5/5 | S |  |  |
| 4. | Допрема угља II | K | 320 | 2 | 5/5 | PA |  |  |
| 5. | Блок I | K | 1500 | 2 | 10/10 | DV |  | 86 |
| 6. | Блок II | K | 1500 | 2 | 10/10 | DV |  | 86 |
| 7. | Блок III | SS | 320 | 2 | 13/13 | PA |  | 105 |
| 8. | Блок III „Praha“ | K | 2000 | 2 | 10/10 | DV |  | 105 |
| 9. | Блок IV | SS | 320 | 2 | 14/14 | PA |  | 105 |
| 10. | Блок IV „Praha“ | K | 2000 | 2 | 10/10 | DV |  | 105 |
| 11. | Блок V | SS | 320 | 2 | 14/14 | PA |  | 105 |
| 12. | Блок V „Praha“ | K | 2000 | 2 | 10/10 | DV |  | 86 |
| 13. | Блок 7 | SD | 1000 | 2 | 8/8 | PA |  | 25 |
| 14. | Блок 7 | SD | 630 | 2 | 8/8 | PA |  | 25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни**  **број** | **НАЗИВ**  **ЕЛЕМЕНТА**  **ЛИФТА** | **РАДНИ**  **ЗАХВАТ** | **ЦЕНА**  **РЕЗ.ДЕЛОВА** |
| **1.00** | **ПОГОНСКА МАШИНА** |  |  |
| 1.01 | Погонска машина  Р. 41 горе | **ревизија** |  |
| 1.02 | Погонска машина  Р. 60 горе | **ревизија** |  |
| 1.03 | Погонска машина  Р. 80 горе | **ревизија** |  |
| 1.04 | Венац ужетњаче  500 / 4 x 11 | **замена** |  |
| 1.05 | Венац ужетњаче  550 / 4 x 11 - 13 | **замена** |  |
| 1.06 | Венац ужетњаче  650 / 4 x 11 - 13 | **замена** |  |
| 1.07 | Венац ужетњаче  650 / 6 x 11 - 13 | **замена** |  |
| 1.08 | Венац ужетњаче  650 / 8 x 13 | **замена** |  |
| 1.09 | Помоћна ужетњача  450 / x 11 - 13 | **замена** |  |
| 1.10 | Осовина  φ 55 x 230 | **замена** |  |
| 1.11 | Намотај ОМ  Р 41 - Р 60 | **замена** |  |
| 1.12 | Осовиница ОМ  Р 41 - Р 60 | **замена** |  |
| 1.13 | Лежиште ОМ  Р 41 - Р 60 | **замена** |  |
| 1.14 | Ферода 120 x 6 x 150  Р 41 | **замена** |  |
| 1.15 | Ферода 120 x 6 x 200  Р 60 | **замена** |  |
| 1.16 | Гумени уложак за куплунг  Р 40 - 42 - 60 | **замена** |  |
| 1.17 | Пуж Р 42 | **замена** |  |
| 1.18 | Пужни точак Р 42  (са вратилом) | **замена** |  |
| 1.19 | Откочни магнет  Р. 42 | **замена** |  |
| 1.20 | Намотај за ОМ  Р 42 | **замена** |  |
| 1.21 | Носач контактне кутије | **замена** |  |
| 1.22 | Помоћно лежиште  (Р 42) | **замена** |  |
| 1.23 | Контакт кутија  двополна | **замена** |  |
| 1.24 | Дворедно аксионо  куглично лежиште | **замена** |  |
| 1.25 | Клизни лежај електромотора  до 7 кW | **замена** |  |
| 1.26 | Клизни лежај електромотора  7 - 15 кW | **замена** |  |
| 1.27 | Помоћна ужетњача  600 / 6 x 13 | **замена** |  |
| 1.28 | Помоћна ужетњача  600 / 8 x 13 | **замена** |  |
| 1.29 | Лежај помоћне ужетњаче | **замена** |  |
| 1.30 | Пуж Р 60 | **замена** |  |
| 1.31 | Пужни точак Р 60  (са вратилом) | **замена** |  |
| 1.32 | Откочни магнет Р 60 | **замена** |  |
| 1.33 | Помоћно лежиште Р 60 | **замена** |  |
| 1.34 | Ваљкасто  аксијално лежиште | **замена** |  |
| 1.35 | Пуж Р 80 | **замена** |  |
| 1.36 | Пужни точак Р 80  (са вратилом) | **замена** |  |
| 1.37 | Откочни магнет Р 80 | **замена** |  |
| 1.38 | Помоћно лежиште Р 80 | **замена** |  |
| 1.39 | Дворедно аксијално  куглично лежиште Р 80 | **замена** |  |
| **2.00** | **ОГРАНИЧИТЕЉ**  **БРЗИНЕ** |  |  |
| 2.01 | Горњи регулатор ГБ - 1 | **замена** |  |
| 2.02 | Клацкалица  регулатора брзине | **замена** |  |
| 2.03 | Вулканизирани лежај РБ | **замена** |  |
| 2.04 | Опруга РБ | **замена** |  |
| 2.05 | Доњи регулатор ЗУ - 2 | **замена** |  |
| 2.06 | Контакт кутија  неповратна за РБ | **замена** |  |
| **3.00** | **КОМАНДНА ТАБЛА** |  |  |
| 3.01 | Контактор Ф | **замена** |  |
| 3.02 | Намотај за Ф | **замена** |  |
| 3.03 | Графитни контакт  крајњи - средњи Ф | **замена** |  |
| 3.04 | Контакт са плетеницом  крајњи Ф | **замена** |  |
| 3.05 | Контакт са плетеницом  средњи Ф | **замена** |  |
| 3.06 | Краткоспојник Ф | **замена** |  |
| 3.07 | Реле 901, 60 В | **замена** |  |
| 3.08 | Временско реле "Дака" | **замена** |  |
| 3.09 | Намотај за реле  901, 60 В | **замена** |  |
| 3.10 | Контактор ЦНБ - 50, 60 В | **замена** |  |
| 3.11 | Усмерач управљања  (диода ГР) | **замена** |  |
| 3.12 | Усмерач откочног  магнета | **замена** |  |
| 3.13 | Диода БY - 606  (замена 236 ЛЕД) | **замена** |  |
| 3.14 | Трафо 220 / 80 В, 300 ВА | **замена** |  |
| 3.15 | Трафо 220 / 12 В | **замена** |  |
| 3.16 | Трафо 220 / 80 В, 500 ВА | **замена** |  |
| 3.17 | Прекидач аутоматски АС 63 | **замена** |  |
| 3.18 | Прекидач гребенасти Н 16 | **замена** |  |
| 3.19 | Термозаштита ТЗ 220 | **замена** |  |
| 3.20 | Разводна табла 63 А | **замена** |  |
| 3.21 | УЗ елемент 25 А | **замена** |  |
| 3.22 | Топљиви уметак 2 - 25 А | **замена** |  |
| 3.23 | УЗ елемент 35 А | **замена** |  |
| 3.24 | Командна табла  "симплеx" са МП,  за ПА н=6 | **уградња** |  |
| 3.25 | Командна табла  "симплеx" додатак  за станицу више | **уградња** |  |
| 3.26 | Реле ТРП | **замена** |  |
| 3.27 | Реле ПР | **замена** |  |
| 3.28 | Фазна склопка | **замена** |  |
| 3.29 | Помоћни контакт ЦНБ | **замена** |  |
| 3.30 | Радни и мирни контакт за ЦНБ | **замена** |  |
| 3.31 | Картица фазне заштите,  временског релеа,  термичке заштите | **замена** |  |
| **4.00** | **КОПИРНИ УРЕЂАЈ** |  |  |
| 4.1 | Спратни чланак за КУ  (ВБ - МБ) | **замена** |  |
| 4.2 | Опруга омега за  спратни чланак | **замена** |  |
| 4.3 | Ролна мале брзине | **замена** |  |
| 4.4 | Спратна грбина  мале брзине | **замена** |  |
| 4.5 | Виљушка сигнализације  за КУ | **замена** |  |
| 4.6 | Контакт сигнализације  за КУ | **замена** |  |
| 4.7 | Опруга сигнализације КУ | **замена** |  |
| 4.8 | Контакт кутија уређаја  сигурности | **замена** |  |
| 4.9 | Зупчаник з - 6 за КУ | **замена** |  |
| **5.0** | **МАШИНСКИ ПРОСТОР** |  |  |
| 5.1 | Врата машинског простора | **уградња** |  |
| 5.2 | Посуда за уље (отпад) | **постављање** |  |
| 5.3 | Натписна плочица за врата  машинског простора | **уградња** |  |
| 5.4 | Брава без цилиндра | **уградња** |  |
| 5.5 | Цилиндар | **уградња** |  |
| 5.6 | Катанац 45 мм | **уградња** |  |
| 5.7 | Електрична инсталација у  машинском простору | **уградња** |  |
| 5.8 | Заштитно уземљење у  машинском простору | **уградња** |  |
| 5.9 | Додатна инсталација за  разводну таблу | **уградња** |  |
| 5.10 | Електрично осветљење  машинског простора | **уградња** |  |
| 5.11 | Шуко прикључница у МП | **уградња** |  |
| 5.12 | Наизменични прекидач у МП  за осветљење ВО | **уградња** |  |
| 5.13 | Бродска светиљка 100 W | **замена** |  |
| 5.14 | Светиљка са куглом 100 W | **замена** |  |
| **6.0** | **ПРИЛАЗНА ВРАТА** |  |  |
| 6.1 | Ел. механичка брава  905 - 906 | **замена** |  |
| 6.2 | Ручица за ел. браву (хебл) | **замена** |  |
| 6.3 | Диктатор | **замена** |  |
| 6.4 | Точкић комплет за диктатор | **замена** |  |
| 6.5 | Виљушка за диктатор | **замена** |  |
| 6.6 | Ел. механичка брава,  двокрилна врата | **замена** |  |
| 6.7 | Виљушка КТЗ - 8 | **замена** |  |
| 6.8 | Помоћна врата,  двокрилна врата | **замена** |  |
| 6.9 | Стакло 110 x 620 | **замена** |  |
| 6.10 | Затварач за ПА врата | **замена** |  |
| 6.11 | Позивна кутија ПК - 10 | **замена** |  |
| 6.12 | Позивни чланак | **замена** |  |
| 6.13 | Тело дугмета (бакелитно) | **замена** |  |
| 6.14 | Сигнално позивно дугме  (округло) | **замена** |  |
| 6.15 | Сигнално позивно дугме  (четвртасто) | **замена** |  |
| 6.16 | Сигнални чланак | **замена** |  |
| 6.17 | Сигнално окце | **замена** |  |
| 6.18 | Држач окца | **замена** |  |
| 6.19 | Сигнални позивни чланак | **замена** |  |
| 6.20 | Кључна кутија | **замена** |  |
| 6.21 | Позивно дугме васердихт | **замена** |  |
| 6.22 | Позивна кутија "симплеx" | **замена** |  |
| 6.23 | Сигнална кутија "дисплеј" | **замена** |  |
| 6.24 | Стрелица смера  (зелена - црвена) | **замена** |  |
| 6.25 | Сијалица БА 9С 12 В | **замена** |  |
| 6.26 | Ручица за ПА врата | **замена** |  |
| 6.27 | Натписна плочица | **замена** |  |
| 6.28 | Рам прозора за ПА | **замена** |  |
| 6.29 | Електромеханичка брава  "Кончар" | **замена** |  |
| 6.30 | Диктатор "Кончар" | **замена** |  |
| 6.31 | Носач сијалице бајонет | **замена** |  |
| 6.32 | Механичка брава са ручицом | **замена** |  |
| 6.33 | Прилазна врата једнокрилна ПА  Е = 800 | **замена** |  |
| 6.34 | Прилазна врата двокрилна ПА  Е = 800 | **замена** |  |
| **7.00** | **ПРЕВОЗНА КАБИНА** |  |  |
| 7.1 | Кабинска врата двокрилна  (комплет) | **замена** |  |
| 7.2 | Уређај за централно  затварање | **замена** |  |
| 7.3 | Лежиште МЦЗ | **замена** |  |
| 7.4 | Осовиница за МЦЗ | **замена** |  |
| 7.5 | Полуга за МЦЗ | **замена** |  |
| 7.6 | Намотај (магнет за ЦЗ) | **замена** |  |
| 7.7 | Магнет за централно  затварање | **замена** |  |
| 7.8 | Гумени прстен за МЦЗ | **замена** |  |
| 7.9 | Летва за ЦЗ | **замена** |  |
| 7.10 | Подизач летве за ЦЗ | **замена** |  |
| 7.11 | Уже челично φ 3,5 за  летву ЦЗ | **замена** |  |
| 7.12 | Опруга летве за ЦЗ | **замена** |  |
| 7.13 | Клизни уложак 8 - 14 мм | **замена** |  |
| 7.14 | Горњи клизач кабине 145 | **замена** |  |
| 7.15 | Средњи клизач кабине | **замена** |  |
| 7.16 | Доњи клизач кабине  Кочни клин Т1 | **замена** |  |
| 7.17 | Доњи клизач кабине  Кочни клин Т3 | **замена** |  |
| 7.18 | Електрична инсталација на кабини | **уградња** |  |
| 7.19 | Сигнална кутуја "дисплеј" | **уградња** |  |
| 7.20 | Регистар кутија "симплеx" за ПА  по станици | **уградња** |  |
| 7.21 | Нужно осветљење за  узбуну | **уградња** |  |
| 7.22 | Котрљајућа ролна на кабини | **замена** |  |
| 7.23 | Котрљајућа ролна на противтегу | **замена** |  |
| 7.24 | Полуга кабинских врата | **замена** |  |
| 7.25 | Вратни контакт | **замена** |  |
| 7.26 | Кутија ревизије | **замена** |  |
| 7.27 | Контакт кутија двополна | **замена** |  |
| 7.28 | Стакло 110 x 620 | **замена** |  |
| 7.29 | Заштитни лим Е700-800 | **замена** |  |
| 7.30 | Контакт забрављивача | **замена** |  |
| 7.31 | Кућиште контакта | **замена** |  |
| 7.32 | Шарка на кабинским вратима | **замена** |  |
| 7.33 | Оковратни адаптер улаза  кабине за фотоћелију | **уградња** |  |
| 7.34 | Разводна кутија КСК | **уградња** |  |
| 7.35 | Уређај за вођење теретне  кабине са три ролне | **уградња** |  |
| 7.38 | Подовит-гума за особну  кабину | **уградња** |  |
| 7.39 | Лимени панел странице  металне кабине | **замена** |  |
| 7.40 | Бродска светиљка 100 W | **замена** |  |
| 7.41 | Светиљка са куглом 100 W | **замена** |  |
| **8.00** | **ВОЗНО ОКНО** |  |  |
| 8.1 | Носећи завртањ мањи | **замена** |  |
| 8.2 | Носећи завртањ већи | **замена** |  |
| 8.3 | Крајњи прекидач | **замена** |  |
| 8.4 | Клизни уложак 6 мм | **замена** |  |
| 8.5 | Магнетни прекидач | **замена** |  |
| 8.6 | Фотоћелија са рефлексним  стаклом | **замена** |  |
| 8.7 | Електрична инсталација у  пластичним каналима у ВО  (по станици 3 м) | **уградња** |  |
| 8.8 | Електрично осветљење ВО  (по станици 3 м) | **уградња** |  |
| 8.9 | Прекидач "СТОЈ" у  јами ВО | **уградња** |  |
| 8.10 | Наизменични прекидач у јами  ВО за осветљење ВО | **уградња** |  |
| 8.11 | Шуко прикључница у  јами ВО | **уградња** |  |
| 8.12 | Пратећи кабл од 14 жила(по 1 м) | **материјал** |  |
| 8.13 | Пратећи кабл од 14 жила  (комад по станици 3 м) | **уградња** |  |
| 8.14 | Пратећи кабл од 9 жила  (по 1 м) | **материјал** |  |
| 8.15 | Пратећи кабл од 9 жила  (комад по станици 3 м) | **уградња** |  |
| 8.16 | Магнетни прекидачи са  носачима за ВБ | **уградња** |  |
| 8.17 | Завесице за МБ | **уградња** |  |
| 8.18 | Крајњи прекидач са  летвом и конзолом | **уградња** |  |
| 8.19 | Предкрајњи прекидач са  летвом и конзолом | **уградња** |  |
| 8.20 | Челично уже - носеће φ 11 мм  (по 1 м) | **материјал** |  |
| 8.21 | Челично уже - носеће φ 13 мм  (по 1 м) | **материјал** |  |
| 8.22 | Челично уже - носеће  (комад по станици 3 м) | **уградња** |  |
| 8.23 | Челично уже за КУ φ 3 мм  (по 1 м) | **материјал** |  |
| 8.24 | Челично уже за КУ φ 3 мм  (комад по станици 3 м) | **уградња** |  |
| 8.25 | Челично уже за ГБ φ 6 мм(по 1 м) | **материјал** |  |
| 8.26 | Челично уже за ГБ φ 6 мм(комад по станици 3 м) | **уградња** |  |
| 8.27 | Компензациони ланац (по 1 м) | **материјал** |  |
| 8.28 | Компензациони ланац  (комад по станици 3 м) | **уградња** |  |
| 8.29 | Бродска светиљка 100 W | **замена** |  |
| 8.30 | Разводна кутија КСК | **уградња** |  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ :** | | |  |

**-Ове јединичне цене (ценовник) служе за поређење понуда – бодовање , док усвајањем понуде и закључењем уговора постају обавезујуће за**

**Вршиоца услуга. Укупна вредност овог ценовника не може бити већа од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а. У супротном понуда ће бити неприхватљива.**

**ТЕНТ Б**

**1. НАЧИН ФОРМИРАЊА ПОНУДЕ**

Понуда се даје за текуће (редовно) одржавање лифтовских постројења, односно за дест лифтова лоцираних на ТЕНТ-у Б, од чега су два теретна носивости 2.000 кг. са 13 станица и осам путничких носивости од 300, 430 и 650 кг. са 3, 4, 5, 6, 9 и 13 станица.

Одржавање обухвата извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају током експлоатације лифтова, ради отклањања тих оштећења, а састоје се од свакодневних прегледа, поправки, по потреби замени делова (специфицирани у Прилогу бр.3) и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање постројења на задовољавајућем и прописима захтеваном нивоу употребљивости.

Одржавање и сервисирање лифтова калкулисати за два радника свакодневно присутна радним данима на објекту ТЕНТ-а Б, као и за евентуални рад за време ремонта или у другим ситуацијама и ван редовног радног времена. У случају потребе за привременим ангажовањем већег броја радника (хитност, повећан обим радова или сл.) исто ће бити благовремено договорено и евидентирано у Грађевинском дневнику.

Цену делова са дефиницијом врсте услуге и временом за замену делова, специфицирано у Прилогу бр.3, дати у склопу Понуде, али само као карактер ценовника и времена који је обавезујућу за обе стране у случају склапања Уговора.

Рад за време редовног радног времена као и рад ван редовног радног времена и у дане викенда и празника биће обрачунаван по јединственој цени НЧ.

Уз понуду обавезно доставити писана гаранција о способности Понуђача да у року од 2 часа по пријему писмене или усмене пријаве квара, односно позива на интервенцију од стране овлашћеног лица Наручиоца, организује одређени број извршилаца како би се отклониле последице непредвиђених кварова, хаварија и сл.

**ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛИФТОВИМА НА ТЕНТ-у Б**

На локацији ТЕНТ-а Б инсталирано је и у употреби је 10 лифтова различитих карактеристика и то:

1.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 300 кг- **Допрема угља; Висина дизања 25м;**

**Број станица 6;**

- Погонска машина R 41 – ЕЛ.мотор 4,8/1,2 кW Енергоинвест,

електро мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650x3x11

- Управљачки командни систем- „Балкан Лифт“

Микрорелејни - јединична команда

2.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 450 кг- **Блок 1 котларница; Висина дизања 115м; Број станица 13;**

- Погонска машина R 60 – Ел.мотор 7/1,75 кW Енергоинвест,

електро мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650x4x13

- Управљачки командни систем- „Давид Пајић – Дака“

Микрорелејни - сабирна команда

3.- ТЕРЕТНИ ЛИФТ Q = 2000 кг- **Блок 1 котларница; Висина дизања 115м; Број станица 13;**

- Погонска машина R 80 – Ел.Мотор 14,7/3,675 кW Раде Кончар,

електро мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650x8x13- погонска, ø 600x8x13-превојна и затезна

- Управљачки командни систем- „Давид Пајић – Дака“

Микрорелејни - сабирна команда

4.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 450 кг- **Блок 2 котларница; Висина дизања 115м; Број станица 13;**

- Погонска машина R 60 – Ел.мотор 7/1,75 кW Енергоинвест,

електро мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650x4x13

- Управљачки командни систем – „Монтел“

Микропроцесор-сабирна команда

5.- ТЕРЕТНИ ЛИФТ Q = 2000 кг- **Блок 2 котларница; Висина дизања 115м;**

**Број станица 13;**

- Погонска машина R 80 – Ел.Мотор 14,7/3,675 кW Раде Кончар,

електро мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650x8x13- погонска, ø 600x8x13-превојна и затезна

- Управљачки командни систем - „Давид Пајић – Дака“

Микрорелејни-сабирна команда

6.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 450 кг- **Помоћни погон 1;** **Висина дизања 12м;**

**Број станица 4;**

- Погонска машина Р60 – Ел.мотор 4,8/1,2 КW Енергоинвест,

мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача Ø 650 x 4 x 13 – погонска, Ø 450 x 4 x 13 – помоћна

- Управљачки командни систем – „Монтел“

Микропроцесор – сабирна команда

7.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 450 кг- **Помоћни погон 2;** **Висина дизања 12м; Број станица 4;**

- Погонска машина Р60 – Ел.мотор 4,8/1,2 КW Енергоинвест,

мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача Ø 650 x 4 x 13 – погонска, Ø 450 x 4 x 13 – помоћна

- Управљачки командни систем – „Монтел“

Микропроцесор – сабирна команда

8.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 630 кг- **Управна зграда;** **Висина дизања 15м; Број станица 5;**

- Погонска машина R 60.41 ½ - Ел.мотор 7/1,75 кW- Енергоинвест,

електро мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650 x 4 x 13-погонска, ø 450x4x13- помоћна

- Управљачки командни систем – „Монтел“

Микропроцесор – сабирна команда

9.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 300 кг- **Ресторан; Висина дизања 9м;**

**Број станица 3;**

- Погонска машина R 41.40 ½ - Ел.мотор 3,9 кW-Енергоинвест,

електро мотор вентилатора: Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 550 x 3 x 11-погонска, ø 450 x 3 x 11-помоћна( 6 ком.)

- Управљачки командни систем- Релејна 901-јединична команда

10.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 630 кг- **Силос; Висина дизања 39,6м;**

**Број станица 9;**

- Погонска машина R 42.55 ½ - Ел.мотор 15 кW-Сименс

- Ужетњача ø 570 x 6 x 13-погонска, ø 580 x 6 x 13-помоћна

- Управљачки командни систем – „Паралакса“ – Италија и „Давид Пајић – Дака“

- Микропроцесор са фреквентним регулатором – сабирна команда

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗ. ДЕЛОВА**

| **Редни**  **број** | **НАЗИВ**  **ЕЛЕМЕНТА ЛИФТА** | **РАДНИ**  **ЗАХВАТ** | **ЦЕНА РЕЗ ДЕЛОВА** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.00** | **ПОГОНСКА МАШИНА** |  |  |
| 1.01 | Погонска машина Р.41 | ревизија |  |
| 1.02 | Погонска машина Р.42.55/2 | ревизија |  |
| 1.03 | Погонска машина Р.60 | ревизија |  |
| 1.04 | Погонска машина Р.80 | ревизија |  |
| 1.05 | Венац ужетњаче 650 / 3 x 11 | замена |  |
| 1.06 | Венац ужетњаче 650 / 4 x 13 | замена |  |
| 1.07 | Венац ужетњаче 650 / 8 x 13 | замена |  |
| 1.08 | Венац ужетњаче 550 / 3 x 11 | замена |  |
| 1.09 | Венац ужетњаче погонска  570 / 6 x 13 | замена |  |
| 1.10 | Венац одбојне ужетњаче  580 / 6 x 13 | замена |  |
| 1.11 | Венац ужетњаче – превојна и затезна 600 / 8 x 13 | замена |  |
| 1.12 | Венац ужетњаче –помоћна  450 / 4 x 13 | замена |  |
| 1.13 | Електромотор 4,8 / 1,2 kW  Енергоинвест | замена |  |
| 1.14 | Електромотор 7 / 1,75 kW  Енергоинвест | замена |  |
| 1.15 | Ел.мотор 15 kW, 1LА7 166-4АА 10-З Сименс 1460 о/мин | замена |  |
| 1.16 | Електромотор 14,7 / 3,675 kW  Раде Кончар | замена |  |
| 1.17 | Електромотор 3,9 / 1,2 kW  Енергоинвест | замена |  |
| 1.18 | Електромотор 0,55 kW Електроковина | замена |  |
| 1.19 | Електромотор 0,25 kW  Раде Кончар | замена |  |
| 1.20 | Осовина **Ø** 55 x 230 | замена |  |
| 1.21 | Осовиница ОМ за R 40 – 80 | замена |  |
| 1.22 | Намотај ОМ за R 40 – 80 | замена |  |
| 1.23 | Осовина **Ø** 70 x 280 | замена |  |
| 1.24 | Осовина **Ø** 70 x 340 | замена |  |
| 1.25 | Лежиште ОМ за R 40 –R 80 | замена |  |
| 1.26 | Ферода 90 x 6 x 150 за  R 40-42 | замена |  |
| 1.27 | Ферода120 x 6 x 200 за  R 60-R 80 | замена |  |
| 1.28 | Гумени уложак за куплунг  R 40-42-60-80 | замена |  |
| 1.29 | Пуж за R 42 | замена |  |
| 1.30 | Пужни точак R 42 са вратилом | замена |  |
| 1.31 | Откочни магнет за R 42 | замена |  |
| 1.34 | Носач контактне кутије | замена |  |
| 1.35 | Дворедни аксијални куглични лежај | замена |  |
| 1.36 | Клизни лежај електро мотора  од 7 kW – 15 kW | замена |  |
| 1.37 | Лежај помоћне ужетњаче | замена |  |
| 1.38 | Пуж за R 60 | замена |  |
| 1.39 | Пужни точак за R 60  (са вратилом) | замена |  |
| 1.40 | Откочни магнет за R 60 | замена |  |
| 1.41 | Помоћно лежиште за R 60 (склоп) | замена |  |
| 1.42 | Ваљкасто аксијално лежиште | замена |  |
| 1.43 | Пуж за R 80 | замена |  |
| 1.44 | Пужни точак за R 80  (са вратилом) | замена |  |
| 1.45 | Откочни магнет за R 80 | замена |  |
| 1.46 | Помоћно лежиште за R 80 | замена |  |
| 1.47 | Дворедно аксијално куглич. лежиште за R 80 | замена |  |
| 1.48 | Клизни лежај вратила пужа за Р 40 | замена |  |
| 1.49 | Клизни лежај вратила пужа за Р 60 | замена |  |
| 1.50 | Клизни лежај вратила пужа за Р 80 | замена |  |
| 1.51 | Спојница за Р 40 | замена |  |
| 1.52 | Спојница за Р 60 | замена |  |
| 1.53 | Спојница за Р 80 | замена |  |
| 1.54 | Пластични замајац за електромотор | уградња |  |
| **2.00** | **ОГРАНИЧИТЕЉ БРЗИНЕ** |  |  |
| 2.01 | Горњи регулатор GB-1 | замена |  |
| 2.02 | Клацкалица регулатора брзине | замена |  |
| 2.03 | Вулканизирани лежај RB | замена |  |
| 2.04 | Опруга RB | замена |  |
| 2.05 | Доњи регулатор ZU-2 | замена |  |
| 2.06 | Контакт кутија неповратна за RB | замена |  |
| **3.00** | **КОМАНДНА ТАБЛА** |  |  |
| 3.01 | Трафо ком. напона 220/80 V,  300 VA | замена |  |
| 3.02 | Трафо 220/12 V | замена |  |
| 3.03 | Прекидач аутоматски АS 63 | замена |  |
| 3.04 | Термозаштита ТZ 220 | замена |  |
| 3.05 | Разводна табла 63 А | замена |  |
| 3.06 | Командна табла „Симплекс“ са МР за РА н=6, н=9 | замена |  |
| 3.07 | Командна табла „Симплекс“ додатак за станицу више | замена |  |
| 3.08 | Реле PR 15 E 01 60V | замена |  |
| 3.09 | Реле PR 01 | замена |  |
| 3.10 | Картица фазне заштите –А 40- временског релеа, терм. заштите | замена |  |
| 3.11 | Трансформатор управљања  Т4 230/48/10 V 70+30 VA | замена |  |
| 3.12 | Трансформатор сигнализације  Т4 230/48/10 V 70+30 VA | замена |  |
| 3.13 | Основна матична плоча МОНТЕЛ BG15G AH32 | замена |  |
| 3.14 | Штампана плоча МОНТЕЛ BG15G AH32 | замена |  |
| 3.15 | Штампана плоча МОНТЕЛ BG17В | замена |  |
| 3.16 | Аутоматски осигурач 2-4А | замена |  |
| 3.17 | Управљачка картица А 10 | замена |  |
| 3.18 | Картица помоћних релеа А 20 | замена |  |
| 3.19 | Картица осигурача А 21 | замена |  |
| 3.20 | Картица исправљача напајања  А 22 | замена |  |
| 3.21 | Картица усмеривача откочног магнета А 23 | замена |  |
| 3.22 | Картица усмеривача магнета централног затварача А 24 | замена |  |
| 3.23 | Картица помоћног релеа за подпатос А 25 | замена |  |
| 3.24 | Реле PR 16 L 01 60V | замена |  |
| 3.25 | Картица фазне заштите А 60 | замена |  |
| 3.26 | Картица помоћних релеа контакта патоса А 61 | замена |  |
| 3.27 | Картица регистар кутује А 100 | замена |  |
| 3.28 | Картица позивне кутије А 200 | замена |  |
| 3.29 | Картица дисплеја А 300 | замена |  |
| 3.30 | Тастер са сигналом за позиве  Микродака | замена |  |
| 3.31 | Алармно звоно на кабини | замена |  |
| 3.32 | Контактор KNL-43,60V-путн.лифт | замена |  |
| 3.33 | Контактор KNL-63,60V-тер.лифт | замена |  |
| 3.34 | Контактор KNL-9,60V-вентилатор за хлађење машине | замена |  |
| 3.35 | Реле PR-Контролер фаза | замена |  |
| 3.36 | Штампана плоча – матрица МАТМР20325-МОНТЕЛ | замена |  |
| 3.37 | Микропроцесорски командни ормар 555 Д 088/09 Д-тип | замена |  |
| 3.38 | Фреквентни регулатор Карл Брикман тип 17 F5 A1G-350A,  AS мотор 18,5 KW | замена |  |
| 3.39 | Напонски филтер FR тип  ЕМI-480-50 | замена |  |
| 3.40 | Трансформ. центр. затварања TZA 0-65, 70-75V, 350VA, 4,7A, 230V | замена |  |
| 3.41 | Трансформатор управљања  Т1 0/18/21V, 350VA, 6А, 4А, 1А, 220 V | замена |  |
| 3.42 | Трансформатор откочног магнета и сигнализације  Т2 0/51/55/0-12V, 350VA, 400 V | замена |  |
| 3.43 | Исправљачки мост управљања  18 V/24 V=DC; 3,15A | замена |  |
| 3.44 | Исправљачки мост сигутносног кола 51 V/48 V=DC; 4,0А | замена |  |
| 3.45 | Исправљачки мост откочног магнета 230V/200V =DC; 2,0A | замена |  |
| 3.46 | Исправљачки мост магнета централног затварања  65V/60V = DC; 4,0A | замена |  |
| 3.47 | Исправљач. мост сигнализације дисплеја 12V/12V = DC; 3,0A | замена |  |
| 3.48 | Картица позиције кабине  KKPD 01, Давид Пајић | замена |  |
| 3.49 | Картица позиције станица  DPK 01, Давид Пајић | замена |  |
| 3.50 | Картица позиције у кабини  DК 01, Давид Пајић | замена |  |
| 3.51 | Основна штампана плоча SEC Електроник D тип, лифт Контролер V 2.0 | замена |  |
| 3.52 | Контактор А С1, 32 А | замена |  |
| 3.53 | Контактор А С1, 20 А | замена |  |
| 3.54 | Контактор смера вожње 700-CRF 2203, 20 A, шпулна 48 V | замена |  |
| 3.55 | Реле TRP 3141 | замена |  |
| 3.56 | Одводник пренапона ОР-500 Минел Рипањ | замена |  |
| 3.57 | Заштитна изолациона простирка  6x1250x500 Вулкан Ниш | замена |  |
| 3.58 | Гребенаста склопка MN-10 54 K  Eлтеx Крушевац | замена |  |
| 3.59 | Давач моностабилни STEM C 121 1L, SEC Eлектроник Словен. | замена |  |
| 3.60 | Давач бистабилни STEM Е 617, SEC Eлектроник Словенија | замена |  |
| 3.61 | Отпорник RARA IRV 2000 25Ω J 84 | замена |  |
| 3.62 | Диода са осигурачем  SEC Eлектроник 180 V F9 | замена |  |
| 3.63 | Реле ФИНДЕР 60 V DC | замена |  |
| 3.64 | Контактор GMS – 400 | замена |  |
| 3.65 | Цевасти осигурачи 1÷4 А | замена |  |
| 3.66 | Микропрекидач на вратима кабине | замена |  |
| 3.67 | Реле фазне заштите FV1 MONTEL | замена |  |
| 3.68 | Основна штампана плоча НЕX-02 МОНТЕЛ | замена |  |
| 3.69 | Биметал заштите ел.мотора до 35А | замена |  |
| 3.70 | Картица за контролу откочног магнета А 80 | замена |  |
| 3.71 | Картица дужине вожње К 49 | замена |  |
| **4.00** | **МАШИНСКИ ПРОСТОР** |  |  |
| 4.01 | Врата машинског простора | уградња |  |
| 4.02 | Посуда за уље (отпадно) | постављање |  |
| 4.03 | Натписна плочица за врата  машинског простора | уградња |  |
| 4.04 | Заштитно уземљење у машинском простору | уградња |  |
| 4.05 | Електрично осветљење у машинском простору | уградња |  |
| 4.06 | Комплет инсталације у машинском простору |  |  |
| **5.00** | **ПРИЛАЗНА ВРАТА** |  |  |
| 5.01 | Електро механичка брава  905-906 | замена |  |
| 5.02 | Ручица за електро браву (хебл) | замена |  |
| 5.03 | Диктатор | замена |  |
| 5.04 | Точкић комплет за диктатор | замена |  |
| 5.05 | Виљушка за диктатор | замена |  |
| 5.06 | Виљушка КТZ – 8 | замена |  |
| 5.07 | Стакло за врата кабине  110 x 620 мм. | Замена |  |
| 5.08 | Затварач за PA врата | замена |  |
| 5.09 | Сигнално позивно дугме (четвртасто) | замена |  |
| 5.10 | Сигнални чланак | замена |  |
| 5.11 | Кључна кутија | замена |  |
| 5.12 | Позивни тастер –васердихт | замена |  |
| 5.13 | Позивна кутија “ симплеx “ | замена |  |
| 5.14 | Сигнална кутија “дисплеј” | замена |  |
| 5.15 | Сијалица сигнална BА 9S , 12 V | замена |  |
| 5.16 | Ручица за PА врата | замена |  |
| 5.17 | Натписна плочица | замена |  |
| 5.18 | Рам прозора за PА | замена |  |
| 5.19 | Аутомат за затварање врата –ДИПЛОМАТ | замена |  |
| 5.20 | Прилазна једнокилна PА врата Е = 800 | замена |  |
| 5.21 | Прилазна двокрилна PА врата Е = 1200 | замена |  |
| 5.22 | Позивно-сигнална кутија Тип SP-1/дис ДАКА | замена |  |
| 5.23 | Позивно-сигнална кутија Тип SP-2/дис ДАКА | замена |  |
| 5.24 | Стакло за ПА врата – армирано 1500 x 110мм. | замена |  |
| 5.25 | Тастер са сигналом за позив „Монтел“ | уградња |  |
| **6.00** | **ПРЕВОЗНА КАБИНА** |  |  |
| 6.01 | Комплет кабина лифта Q 450kg. | замена |  |
| 6.02 | Комплет кабина лифта Q 2000kg. | замена |  |
| 6.03 | Кабинска врата двокрилна (комплет) | замена |  |
| 6.04 | Уређај за централно затварање | замена |  |
| 6.05 | Лежиште МCZ | замена |  |
| 6.06 | Осовиница за МCZ | замена |  |
| 6.07 | Полуга за МCZ | замена |  |
| 6.08 | Намотај (ел.магнета за CZ ) | замена |  |
| 6.09 | Ел.магнет за централно затварање | замена |  |
| 6.10 | Гумени прстен за МCZ | замена |  |
| 6.11 | Летва за CZ | замена |  |
| 6.12 | Подизач летве за CZ | замена |  |
| 6.13 | Опруга летве за CZ | замена |  |
| 6.14 | Клизни уложак 6 – 14 мм. | Замена |  |
| 6.15 | Горњи клизач кабине 145 | замена |  |
| 6.16 | Регистар кутија “ симплеx” за PА по станици | уградња |  |
| 6.17 | Нужно осветљење са уређајем за узбуну | уградња |  |
| 6.18 | Котрљајућа ролна на кабини | замена |  |
| 6.19 | Полуга кабинских врата | замена |  |
| 6.20 | Вратни контакт | замена |  |
| 6.21 | Кутија ревизије | замена |  |
| 6.22 | Контакт кутија –двополна | замена |  |
| 6.23 | Стакло за врата 110 x 620 мм. | Замена |  |
| 6.24 | Заштитни лим Е 700- 800 | замена |  |
| 6.25 | Контакт забрављивача | замена |  |
| 6.26 | Кућиште контакта забрављивача | замена |  |
| 6.27 | Шарка на кабинским вратима | замена |  |
| 6.28 | Оковратни адаптер улаза кабине за фото ћелију | уградња |  |
| 6.29 | Разводна кутија КSК | уградња |  |
| 6.30 | Уређај за вођење теретне кабине са три ролне | уградња |  |
| 6.31 | Превозна кабина особна до  630 кг. | Уградња |  |
| 6.32 | Превозна кабина теретна до 2000 кг. | Уградња |  |
| 6.33 | Подолит гума за особну кабину | уградња |  |
| 6.34 | Лимени панел странице металне  кабине | замена |  |
| 6.35 | Кутија управљања у кабини Тип SRSD – 5i ДАКА | замена |  |
| 6.36 | Разводна прикључна кутија WSМ 4030150 SEC Словениа | замена |  |
| 6.37 | Разводна кутија АLING-CОNЕL | замена |  |
| 6.38 | Давач бистабилни SТЕМ Е 617 SEC Електроник | замена |  |
| 6.39 | Контрол.уређај за даваче уређ. за електронску контролу оптерећења  ОLS-CUD CЕNТА-Турска | замена |  |
| 6.40 | Активни давачи-сензори уређ. За електрон. Контролу оптерећења CЕNТА-Турска | замена |  |
| 6.41 | Опруга за Гисунг 180 x 45мм. | замена |  |
| 6.42 | Опруга за вагу кабине 140 x 24мм. | замена |  |
| 6.43 | Механизам за вагу кабине | замена |  |
| 6.44 | Кабинско огледало 1000 x 800мм. | замена |  |
| 6.45 | Кабинско огледало  600 x 400мм. | замена |  |
| 6.46 | Кабинска сигурносна фотозавеса | уградња |  |
| 6.47 | Ограда на кабини(по дужном м.) | уградња |  |
| 6.48 | Неонско осветљење у кабини (комплет арматура) | уградња |  |
| **7.00** | **ВОЗНО ОКНО** |  |  |
| 7.01 | Носећи завртањ мањи | замена |  |
| 7.02 | Носећи завртањ већи | замена |  |
| 7.03 | Крајњи прекидач | замена |  |
| 7.04 | Клизни уложак 6 мм. | Замена |  |
| 7.05 | Магнетни прекидач | замена |  |
| 7.06 | Фотоћелија са рефлексним стаклом | замена |  |
| 7.07 | Електрична инсталација у ПВЦ каналима у возном окну  ( по станици 3 м.) | уградња |  |
| 7.08 | Електрично осветљење возног окна ( по станици 3 м.) | уградња |  |
| 7.09 | Прекидач “ СТОЈ “ у јами возног окна | уградња |  |
| 7.10 | Наизменични прекидач за осветљење у јами возног окна | уградња |  |
| 7.11 | Пратећи кабал за командне кругове 14 x 2,5 мм2  (по дужном метру) | материјал |  |
| 7.12 | Пратећи кабал за командне кругове 9 x 2,5 мм2  (по дужном метру) | материјал |  |
| 7.13 | Магнетни прекидач са носачима за велику брзину | уградња |  |
| 7.14 | Крајњи прекидач са летвом и конзолом | уградња |  |
| 7.15 | Предкрајњи прекидач са летвом и конзолом | уградња |  |
| 7.16 | Челично уже-носеће ø 13 мм (по дужном метру) | материјал |  |
| 7.17 | Челично уже-носеће ø 11 мм (по дужном метру) | материјал |  |
| 7.18 | Челично уже за GB ø 6 мм (по дужном метру) | материјал |  |
| 7.19 | Компензациони ланац (по дужном метру) | материјал |  |
| 7.20 | Разводна кутија КSК | уградња |  |
| 7.21 | Одливак контратега кабине-Теретни лифт Дим. 560 x 105 x 100 мм | уградња |  |
| 7.22 | Одливак контратега кабине-Путнички лифт Дим. 850 x 105 x 100 мм | уградња |  |
| 7.23 | Полимерска раз.кутија ТК-серије  елс-спелсберг Германy PS 3625-11 | замена |  |
| 7.24 | Уређај за ношење пратећег кабла ДАКА | замена |  |
| 7.25 | Разводна кутија АLING-CОNЕL | замена |  |
| 7.26 | Гљиваста ударна закретна склопка МLЕPB – Гикока | замена |  |
| 7.27 | Двополна прикључница са заштитним контактом  АLING-CОNЕL | замена |  |
| 7.28 | Магнет SТЕМ МP P100 SEC –електроник Словениа | замена |  |
| 7.29 | Магнет STЕМ МP П200 SEC –електроник Словениа | замена |  |
| 7.30 | Магнет SТЕМ МF А020 SEC –електроник Словениа | замена |  |
| 7.31 | Уљни одбојник UО – 200 Д.П.Дака | замена |  |
| 7.32 | Постоље машине (конструкција) | замена |  |
| 7.33 | Шине вођице кабине  Т 90 X 65 X 14 мм | замена |  |
| 7.34 | Шине вођице контратега  Т 50 X 50 X 5 мм | замена |  |
| 7.35 | Кочиони склоп | замена |  |
| 7.36 | Клизач контратега – тело | замена |  |
| 7.37 | Гумени одбојник испод кабине, за носивост до 450кг. | замена |  |
| 7.38 | Гумени одбојник испод кабине, за носивост преко 450кг. | замена |  |
| 7.39 | Гумени одбојник за контратег,  за носивост до 450кг. | замена |  |
| 7.40 | Гумени одбојник за контратег,  за носивост преко 450кг. | замена |  |
| 7.41 | "Бродска" плафонска лампа | уградња |  |
| 7.42 | Комплет инсталације за превозну кабину | уградња |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ : | | |  |

**-Ове јединичне цене (ценовник) служе за поређење понуда – бодовање , док усвајањем понуде и закључењем уговора постају обавезујуће за**

**Вршиоца услуга. Укупна вредност овог ценовника не може бити већа од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а. У супротном понуда ће бити неприхватљива.**

ПАРТИЈА 2

ТЕ ,,Колубара А“

У погонима ТЕ ,,Колубара А“ налазе се 4 лифта.

За њихово редовно и свакодневно одржавање неопходно је ангажовање квалификоване радне снаге (сервисера) који ће својим превентивним, редовним и интервентним активностима допринети сигурном и поузданом раду лифтова.Ово посебно има значаја у ремонтном периоду када је вертикални транспорт људи, делова, алата и друге опреме од изузетног значаја за несметано обављање ремоната на различитим деловима погона.Осим тога и редовна једногодишња контрола квалитета стања и рада лифтова од стране надлежних инспекцијских органа као и сам општи значај овог транспортног средства захтева константно и квалитетно одржавање које овим захтевом треба да добијемо.

Понуда се даје за текуће (редовно) одржавање лифтовских постројења Одржавање обухвата извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају током експлоатације лифтова, ради отклањања тих оштећења, а састоје се од свакодневних прегледа, поправки, по потреби замени делова и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање постројења на задовољавајућем и прописима захтеваном нивоу употребљивости**.**

Сервисер мора да приложи писану гаранцију о способности да у року од 4-6 сати по пријему писмене или усмене пријаве квара , односно позива на интервенцију од стране Наручиоца , организује одређени број извршилаца како би се отклониле последице неисправности лифта (кварови ,хаварије).

1.Обезбеди ангажовање једног извршиоца (сервисера) за одржавање лифтова (4 ком.) обученог за редовно текуће одржавање као и отклањање последица мањих кварова за рад сваког радног дана 8 сати у току прве смене.У случају повећаног обима и сложености посла могуће је ангажовати додатну радну снагу – испомоћ која ће се евидентирати кроз норма сате ангажованих радника уз јединствену цену дату за редовно одржавање.

2. У случају потребе, на позив овлашћеног лица Наручиоца , Извршилац је дужан да обезбеди присутво сервисера како у време после редовног радног времена тако и у време нерадних дана ( викенди, државни и верски празници).Фактурисање ће се вршити за ове прековремене сате по јединственој цени као и за сате направљене у редовном радном времену.

3. Наручилац може тражити и организовати кућно дежурство када то ситуација буде захтевала. Том приликом ће се фактурисати 1 сат на 8 сати дежурства.

4.У случају озбиљнијих кварова који захтевају и замену одређеног дела вршиће се ангажовање према ценовнику за материјал. Ценовник је у прилогу и Извршилац је дужан да га попуни и да као такав буде део Уговора.

5.Извршилац је у обавези да изврши редовну годишњу техничку контролу лифтова Након испитивања и контроле лифтова доставити одговарајуће извештаје и сертификате о могућој даљој употреби лифтова, уколико иситивања дају такав закључак. Испитивања се врше према Правилнику о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета од стране овлашћених фирми или установа за овај тип посла.

6.Све поменуте активности Извршилац је дужан да обавља према важећим прописима и стандардима и у вези тога доставља потребне извештаје и другу документацију према захтевима надлежних инспекцијских органа.Изврилац се обавезује да отклања примедбе и спроводи наложене мере ових органа у дефинисаном року.

7.Све активности на одржавању лифтова биће евидентиране кроз грађевински дневник потписан од стране Извршиоца услуга и Наручиоца.

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЛИФТА L1 10/10**  **(Нови блок – котларница 110 МW)**  Карактеристични број: 12123058  Врста лифта: IV  Произвођач: “Електро Виторија”BYTAXY Чешка  Фабрички број: 41773174(601/К/11/02)  Година производње: 2002.  Носивост масе: 2500 кг или путника :33  Број станица/прилаза: 10/10  Номинална брзина: 0,63/0,15 м/с  Висина дизања: 68,815 м  Погонска ужетњача/број ужади: Ø600/7x Ø10мм  Врата возног окна: двокрилна обртна  Врата кабине: Фотоћелија на 0,7 м од пода  Управљање: Јединачно са кључем и меморијом  **ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЛИФТА L2 7/7**  **(лифт уз силос отпепељивања)**  Врста лифта: II СРПС М.Д1 510  Произвођач: “Електро Виторија”BYTAXY Шпанија  Година производње: 2009.  Носивост масе: 630 кг или путника :8  Број станица/прилаза: 7/7  Номинална брзина: 1,0 м/с регулисано фреквентно  Висина дизања: 36,1 м  Погонска ужетњача/број ужади: Ø570/4x Ø11мм  Прилазна врата: Полуаутоматска, једнокрилна 900/2000 мм, ватроотпорна Е120  Према стандарду ЕН81-58.  Кабинска врата: Аутоматска, двокрилна,фреквентно регулисана са заштитном фото завесом  Управљање: Микро процесорско, симплекс, сабирно у оба смера  **ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЛИФТА L3 8/8**  **(Лифт на бункерима 39м)**  Карактеристични број: 03023052  Врста лифта: IV  Произвођач: “Електро Виторија”BYTAXY Чешка  Фабрички број: 602/К/11/02  Година производње: 2002.  Носивост масе: 3000 кг или путника :40  Број станица/прилаза: 8/8  Номинална брзина: 0,63/0,15 м/с регулисано  Висина дизања: 39 м  Погонска ужетњача/број ужади: Ø600/7x Ø10мм  Врата возног окна: двокрилна обртна  Врата кабине: Фотоћелија на 0,7 м од пода  Управљање: Јединачно са кључем и меморијом    **ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЛИФТА L4 5/5**  **(Лифт у блоку 161 МW – стари део)**  Карактеристични број: 03023051  Врста лифта: IV  Произвођач: “Давид Пајић”  Фабрички број: 108  Година производње: 1972.  Носивост масе: 2000 кг или путника :26  Број станица/прилаза: 5/5  Номинална брзина: 0,63/0,16 м/с  Погонска ужетњача/број ужади: Ø650/6x Ø13мм  Врата возног окна: двокрилна обртна  Врата кабине: Фотоћелија на 0,7 м од пода  Управљање: Јединачно са кључем |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА ЛИФТА | РАДНИ ЗАХВАТ | ЦЕНЕ РЕЗ.ДЕЛОВА |
| **1.00** | **ОГРАНИЧИТЕЉ БРЗИНЕ** |  |  |
| 1.01 | Горњи регулатор | замена |  |
| 1.02 | Доњи регулатор | замена |  |
| **2.00** | **КОМАНДНА ТАБЛА** |  |  |
| 2.01 | Прекидач гребенасти H16 | замена |  |
| 2.02 | Разводна табла 63А | замена |  |
| 2.03 | УЗ елемент 25А | замена |  |
| 2.04 | Топљиви уметак 2-25 А | замена |  |
| 2.05 | УЗ елеменат 35 А | замена |  |
| **3.00** | **МАШИНСКИ ПРОСТОР** |  |  |
| 3.01 | Врата машинског простора | замена |  |
| 3.02 | Посуда за уље (отпад) | замена |  |
| 3.03 | Написана плочица за  врата машинског простора | замена |  |
| 3.04 | Брава без цилиндра | замена |  |
| 3.05 | Цилиндар | замена |  |
| 3.06 | Катанац | замена |  |
| 3.07 | Електрична инсталација  у машинском простору | замена |  |
| 3.08 | Заштитно уземљење  у машинском простору | замена |  |
| 3.09 | Додатна инсталација  за разводну таблу | замена |  |
| 3.10 | Електрично осветљење  машинског простора | замена |  |
| 3.11 | Шуко прикључница у МП | замена |  |
| 3.12 | Наизменични прекидач у МП  за осветљење ВО | замена |  |
| 3.13 | Бродска светиљка 100W | замена |  |
| 3.14 | Светиљка са куглом 100 W | замена |  |
| 3.15 | Гумени наседачи кабине | замена |  |
| 3.16 | Гумени наседачи контра-тега | замена |  |
| **4.00** | **ПРИЛАЗНА ВРАТА** |  |  |
| 4.01 | Стакло 110x620 | замена |  |
| 4.02 | Кључна кутија | замена |  |
| 4.03 | Позивна кутија „симплекс“ | замена |  |
| 4.04 | Сигнална кутија „дисплеј“ | замена |  |
| 4.05 | Натписна плочица | замена |  |
| 4.06 | Рам прозора за ПА | замена |  |
| 4.07 | Механичка брава са ручицом | замена |  |
| 4.08 | Прилазна врата  двокрилна ПА | замена |  |
| 4.09 | Помоћна брава на прилазним вратима | замена |  |
| **5.00** | **ПРЕВОЗНА КАБИНА** |  |  |
| 5.01 | Клизни уложак 8-14мм | замена |  |
| 5.02 | Горњи клизач кабине 145 | замена |  |
| 5.03 | Средњи клизач кабине | замена |  |
| 5.04 | Доњи клизач кабине  Кочиони клин Т1 | замена |  |
| 5.05 | Доњи клизач кабине  Кочиони клин Т3 | замена |  |
| 5.06 | Контакт кутија двополна | замена |  |
| 5.07 | Заштитни лим Е700-800 | замена |  |
| 5.08 | Бродска светиљка 100W | замена |  |
| 5.09 | БУС врата кабине | замена |  |
| 5.10 | Фото завеса у превозној кабини | замена |  |
| 5.11 | Стоп дугме (клик-клак) у регистар кутији у кабини | замена |  |
| **6.00** | **ВОЗНО ОКНО** |  |  |
| 6.01 | Носећи завртањ мањи | замена |  |
| 6.02 | Носећи завртањ већи | замена |  |
| 6.03 | Крајњи прекидач | замена |  |
| 6.04 | Клизни уложак 6мм | замена |  |
| 6.05 | Магнетни прекидач | замена |  |
| 6.06 | Фотоћелија са  рефлексним стаклом | замена |  |
| 6.07 | Ел. инсталација у пластичним каналима у ВО (по страници 3мм) | замена |  |
| 6.08 | Ел. осветљење ВО (по страници 3мм) | замена |  |
| 6.09 | Прекидач „СТОЈ“ у јами ВО | замена |  |
| 6.10 | Наизменични прекидач у јами ВО за осветљење ВО | замена |  |
| 6.11 | Шуко прикључница у јами ВО | замена |  |
| 6.12 | Пратећи кабл од 14 жила (1м) | замена |  |
| 6.13 | Пратећи кабл од 9 жила (1м) | замена |  |
| 6.14 | Магнетни прекидач  са носачима за ВБ | замена |  |
| 6.15 | Завесице за МБ | замена |  |
| 6.16 | Крајњи прекидач  са летвом и конзолом | замена |  |
| 6.17 | Предкрајњи прекидач  са летвом и конзолом | замена |  |
| 6.18 | Челично уже - носеће  Ø 11мм (по 1м) | замена |  |
| 6.19 | Челично уже - носеће  Ø 13мм (по 1м) | замена |  |
| 6.20 | Челично уже за ГБ Ø 6мм (1м) | замена |  |
| 6.21 | Конпензациони ланац (1м) | замена |  |
| 6.22 | Бродска светиљка 100W | замена |  |
| 6.23 | Разводна кутија КСК | замена |  |
| 6.24 | Батерија за аларм - универзална | замена |  |
| 6.25 | Контактор 110V АС | замена |  |
| **7.00** | **ЛИФТ 8/8 – 10/10** |  |  |
| 7.01 | Откочни магнет „KUHSE”  230V, 50 Hz, I-0,73A, ED-60% | замена |  |
| 7.02 | Фреквентни регулатор „ОMRON“ MODEL 3G 3FV – А4110- CUE  Инпут : 380 – 460 V, 50 Hz, 33A | замена |  |
| 7.03 | Мотор 11,5 KW “ ZIEHL –ABEGG” | замена |  |
| 7.04 | Склопка 110V 50HZ | замена |  |
| 7.05 | Kартица 100 SP1-B | замена |  |
| 7.06 | Картица 104 SP1 | замена |  |
| 7.07 | Картица 108 SP | замена |  |
| 7.08 | Картица 107 SP-B | замена |  |
| 7.09 | Картица 101 SP-A | замена |  |
| 7.10 | Читач магнета 125 SP | замена |  |
| 7.11 | КТЗ виљушкa | замена |  |
| 7.12 | Ел. браве „KRONENBERG“ | замена |  |
| 7.13 | Армирано стакло за двокрилна врата 150x350 | замена |  |
| 7.14 | Пoзивнo дугмe Eлeтkтрo Витoриa | замена |  |
| 7.15 | Дугмe СTOП у рeгистaр кутиjи | замена |  |
| 7.16 | Кoнтaкт виљускa Крoнeнбeрг | замена |  |
| 7.17 | Диктaтoр Рaдe Кoнчaр | замена |  |
| 7.18 | Kaртица дисплеја 123SP | замена |  |
| 7.19 | Дугме спољњег позива | замена |  |
| 7.20 | Позива дугмад у регистар кутији | замена |  |
| 7.21 | Улошци клизача шине, ширине 16мм | замена |  |
| **8.00** | **ЛИФТ 7/7** |  |  |
| 8.01 | Одбојна ролна 460x4Ø11 | замена |  |
| 8.02 | Откочни магнет„NORK“ 205 VD.C  REC 2x3mm  2x07A ED 40% | замена |  |
| 8.03 | Мотор “LANCOR” 7,5 KW | замена |  |
| 8.04 | Фреквентни регулатор“OMRON” Модел : CIMR-L7Z47P5 380-480V 50/60 HZ | замена |  |
| 8.05 | Kартица PDCM ORONA | замена |  |
| 8.06 | Картица PAF ORONA | замена |  |
| 8.07 | Картица EXT5 ORONA | замена |  |
| 8.08 | Картица CPU + P.B | замена |  |
| 8.09 | Картица POST – VENTRA 3,20 03/09 | замена |  |
| 8.10 | КТЗ виљушка „FERMATOR“ | замена |  |
| 8.11 | Ел. брава „FERMATOR“ | замена |  |
| 8.12 | Армирано стакло за ПА врата 1320x100 | замена |  |
| 8.13 | Рам стакла за ПА врата 1350x140 | замена |  |
| 8.14 | Цилиндрични читач магнета | замена |  |
| 8.15 | Склопка110V 50 HZ | замена |  |
| 8.16 | Улошци клизача  Кабина 9мм | замена |  |
| 8.17 | Улошци клизача  Тег 6мм | замена |  |
| **9.00** | **ЛИФТ 5/5** |  |  |
| 9.01 | Ферода 150x230 | замена |  |
| 9.02 | Армирано стакло за двокрилна врата 115x350 | замена |  |
| 9.03 | Погонска машина  Р.80 | замена |  |
| 9.04 | Венац ужетњаче  650/8x13 | замена |  |
| 9.05 | Осовина  Ø55x230 | замена |  |
| 9.06 | Осовиница ОМ  Р. 80 | замена |  |
| 9.07 | Гумени уложак за куплунг  Р.80 | замена |  |
| 9.08 | Намотај за ОМ  Р 80 | замена |  |
| 9.09 | Носач контактне кутије | замена |  |
| 9.10 | Контакт кутија  двополна | замена |  |
| 9.11 | Дворедно аксионо  куглично лежиште | замена |  |
| 9.12 | Клизни лежај електромотора  до 77-15кW | замена |  |
| 9.13 | Помоћна ужетњача  600/6x13 | замена |  |
| 9.14 | Лежај помоћне ужетњаче | замена |  |
| 9.15 | Пуж Р 80 | замена |  |
| 9.16 | Откочни магнет Р 80 | замена |  |
| 9.17 | Помоћно лежиште Р 80 | замена |  |
| 9.18 | Дворедно аксијално  Куглично лежиште Р 80 | замена |  |
| 9.19 | Клацкалица регулатора  брзине | замена |  |
| 9.20 | Вулканизирани лежај РБ | замена |  |
| 9.21 | Опруга РБ | замена |  |
| 9.22 | Контакт кутија  Неповратне за РБ | замена |  |
| 9.23 | Контрактор Ф | замена |  |
| 9.24 | Намотај за Ф | замена |  |
| 9.25 | Реле 901,  60В | замена |  |
| 9.26 | Намотај за реле 901, 60В | замена |  |
| 9.27 | Контрактор ЦНБ-50, 60В | замена |  |
| 9.28 | Усмерач управљања  (диода ГР) | замена |  |
| 9.29 | Усмерач откочног магнета | замена |  |
| 9.30 | Диода БY-606  (замена 236 ЛЕД) | замена |  |
| 9.31 | Трафо 220/80В, 300ВА | замена |  |
| 9.32 | Трафо 220/12В | замена |  |
| 9.33 | Трафо 220/80В, 500ВА | замена |  |
| 9.34 | Термо заштита ТЗ 220 | замена |  |
| 9.35 | Командна табла јединачна са МП,  за ПА н=6 | замена |  |
| 9.36 | Командна табла jeдиначна  додатак за станицу више | замена |  |
| 9.37 | Реле ТРП | замена |  |
| 9.38 | Реле ПР | замена |  |
| 9.39 | Фазна склпока | замена |  |
| 9.40 | Помоћни контакт ЦНБ | замена |  |
| 9.41 | Радни имирни контакт ЦНБ | замена |  |
| 9.42 | Картица фазне заштите , временског релае, термичке заштите | замена |  |
| 9.43 | Ручица за електричну браву (хебл) | замена |  |
| 9.44 | Диктатор | замена |  |
| 9.45 | „Дипломат“ за затварање врата | замена |  |
| 9.46 | Точкић комплет за диктатор | замена |  |
| 9.47 | Виљушка за диктатор | замена |  |
| 9.48 | Ел.мех.брава, двокрилна врата | замена |  |
| 9.49 | Виљушка КТЗ-8 | замена |  |
| 9.50 | Помоћна врата, двокрилна врата | замена |  |
| 9.51 | Позивна кутија ПК-10 | замена |  |
| 9.52 | Позивни чланак | замена |  |
| 9.53 | Тело дугмета (бакелитно) | замена |  |
| 9.54 | Сигнално позивно дугме (округло) | замена |  |
| 9.55 | Сигнални чланак | замена |  |
| 9.56 | Сигнално окце | замена |  |
| 9.57 | Држач окца | замена |  |
| 9.58 | Сигнални позивни чланак | замена |  |
| 9.59 | Сијалица БА 9С 12В | замена |  |
| 9.60 | Ручица за ПА врата | замена |  |
| 9.61 | Носач сијалице бајонет | замена |  |
| 9.62 | Кабина врата  двокрилна( комплет) | замена |  |
| 9.63 | Уређај за центарално затварање | замена |  |
| 9.64 | Лежиште МЦЗ | замена |  |
| 9.65 | Осовиница за МЦЗ | замена |  |
| 9.66 | Полуга за МЦЗ | замена |  |
| 9.67 | Намотај (магнет за МЦЗ) | замена |  |
| 9.68 | Магнет за  централно затварање | замена |  |
| 9.69 | Гумени прстен за МЦЗ | замена |  |
| 9.70 | Летва за МЦЗ | замена |  |
| 9.71 | Подизач летве за ЦЗ | замена |  |
| 9.72 | Опруга летве за ЦЗ | замена |  |
| 9.73 | ЕЛ.инсталација на кабини | замена |  |
| 9.74 | Регистар кутија „симплекс“  за ПА по станици | замена |  |
| 9.75 | Нужно осветљење за узбуну | замена |  |
| 9.76 | Котрљајућа ролна на кабини | замена |  |
| 9.77 | Котрљајућа ролна на противтегу | замена |  |
| 9.78 | Полуга кабинских врата | замена |  |
| 9.79 | Вратни контакт | замена |  |
| 9.80 | Кутија ревизије | замена |  |
| 9.81 | Контакт забрављивача | замена |  |
| 9.82 | Кућиште контакта | замена |  |
| 9.83 | Шарка на кабинским вратима | замена |  |
| 9.84 | Оковратни адаптер улаза кабине за фотоћелију | замена |  |
| 9.85 | Разводна кутија КСК | замена |  |
| 9.86 | Подовит – гума за особну кабину | замена |  |
| 9.87 | Лимени панел странице  металне кабине | замена |  |
| 9.88 | Контактор 220V АС | замена |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ: | | |  |

**-Ове јединичне цене (ценовник) служе за поређење понуда – бодовање , док усвајањем понуде и закључењем уговора постају обавезујуће за**

**Вршиоца услуга.**

**ТЕ Морава, Свилајнац**

Произвођач – Давид Пајић Дака - фабрички број. 3379 година производње 1978 , номиналне носивости 2000 kg ili 26 лица, номиналне брзине 0.60/0.15 m/sec. станица 9/9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | **Редовно годишње сервисирање лифта у ТЕМ-у током 2016.године са испоруком материјала према ценовнику (јединичне цене материјала за интервентно одржавање (лифта)** | **Јед.мере** | **Коли-чина** |
| 1. | -провера исправности рада свих сигурносних уређаја посебно кочнице погонског уређаја , захватног уређаја , граничника брзине, крајњих склопки односно крајних искључивача , одбојника , врата возног окна и забраве врата возног окна. -провера носећих ужади и њихових веза са кабином и противтегом -чишћење и подмазивање делова лифта -провера исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у оба смера и при пристајању -провера исправности погонских и управљачких уређаја | Комплет. | 1 |
| 2. | Стручни налаз о техничкој контроли лифта од акредитоване контролне организације | Ком. | 1 |
| 3. | Замена резервних делова |  |  |

**Напомена:** Да би лифт био поуздан и безбедан за коришћење потребне су следеће активности:

- Месечни преглед са превентивним интервенцијама уочених недостатака (кварова) и отклањање кварова мањег обима, као и евентуалне интервентне оправке.  
-усклађивање лифта са прописима;  
  
Сервисер мора да располаже одговарајућим резервним деловима за овај реконструисани тип лифта (Давид Пајић / Кончар E 702465) према листи у прилогу и монтерима који су најмање две године радили на оваквом типу.Као доказ се прилаже уз понуду копија уговора.  
Сервисер мора да приложи писану гаранцију о способности да у року од 4 сата по пријему писмене или усмене пријаве квара , односно позива на интервенцију од стране Наручиоца , организује одређени број извршилаца како би се отклониле последице неисправности лифта (кварови ,хаварије).

**ЦЕНОВНИК – ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ МАТЕРИЈАЛА (РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА) ЗА ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА ТЕ Морава**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **НАЗИВ ЕЛЕМЕНАТА ЛИФТА** | **РАДНИ ЗАХТЕВ** | **ЦЕНЕ РЕЗ.ДЕЛОВА** |
| 1.01 | Погонска машина  P.45 горе | ревизија |  |
| 1.02 | Венац ужетњача | замена |  |
| 1.03 | Помоћна ужетњача | замена |  |
| 1.04 | Осовина | замена |  |
| 1.05 | Лежиште | замена |  |
| 1.06 | Ферода | замена |  |
| 1.07 | Гумени уложак за куплунг | замена |  |
| 1.08 | Пуж | замена |  |
|  | Пужни точак | замена |  |
|  | Шпулна откочног магнета | замена |  |
|  | Откочни магнет | замена |  |
|  | Контактна кутија двополна | замена |  |
|  | Дворедо куглично лежиште | замена |  |
| 2.0 | **Ограничитељ брзине** |  |  |
| 2.01 | Регулатор брзине | замена |  |
| 2.02 | Клацкалица регулатора брзине | замена |  |
| 2.03 | Вулканизирани лежај РБ | замена |  |
| 2.04 | Опруга РБ | замена |  |
| 3.0 | **КОМАНДНА ТАБЛА** |  |  |
| 3.01 | Командни релеј ’’Finder’’ шпулна 60V DC контакти за 7A 250V~ | замена |  |
| 3.01 | Контакт браве ( затворен код забрављених врата) | замена |  |
| 3.02 | Усмерач откочног магнета UOM | замена |  |
| 3.03 | Усмерач управљања UU | замена |  |
| 3.04 | Усмерач вентила UV | замена |  |
| 3.05 | Усмерач заједничке команде UZ | замена |  |
| 3.06 | Контакт прилазних врата K1 | замена |  |
| 3.07 | Фазни контролер FK | замена |  |
| 3.08 | Контакт кабинских врата Kv | замена |  |
| 3.09 | Контакт прилазних врата KPV ( отворен код отворених врата ) | замена |  |
| 4.0 | **МАШИНСКИ ПРОСТОР** |  |  |
| 4.01 | Врата машинског простора | ревизија |  |
| 4.02 | Електрична инсталација у машинском простору | ревизија |  |
| 4.03 | Бродске светиљке | уградња |  |
| 5.0 | **ПРИЛАЗНА ВРАТА** |  |  |
| 5.01 | Ел. механичка брава двокрилних врата | замена |  |
| 5.02 | Стакло | замена |  |
| 5.03 | Позивна кутија | замена |  |
| 5.04 | Тело дугмета (бакелитно) | замена |  |
| 5.05 | Сигнално позивно дугме (округло) | замена |  |
| 5.06 | Сигнални чланак | замена |  |
| 6.0 | **ПРЕВОЗНА КАБИНА** |  |  |
| 6.01 | Клизни уложак | замена |  |
| 6.02 | Кожни прстенови | замена |  |
| 6.03 | Ревизиона кутија | замена |  |
| 7.0 | **ВОЗНО ОКНО** |  |  |
| 7.01 | Носећи завртњеви мањи | замена |  |
| 7.02 | Носећи завртњеви већи | замена |  |
| 7.03 | Крајњи искључивач горњи Kig | замена |  |
| 7.04 | Крајњи искључивач доњи Kid | замена |  |
| 7.05 | Магнетни прекидач | замена |  |
| 7.06 | Челично уже носеће | замена |  |
| 7.07 | Компензациони ланац | замена |  |
|  | Клизач против тега | замена |  |
|  | Дисплеј | замена |  |
|  | Доња вођица шпигитер (маказастих врата) | замена |  |
|  | Носач доње вођице шпигитер (маказастих) врата | замена |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ : | | |  |

**-Ове јединичне цене (ценовник) служе за поређење понуда – бодовање , док усвајањем понуде и закључењем уговора постају обавезујуће за**

**Вршиоца услуга.**