|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

**Свим потенцијалним понуђачима**

**ПРЕДМЕТ : Појашњење по ЈН 2368/2013 – ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ СА ОПРУГОМ И ПРИРУБНИЧКИМ ПРИКЉУЧКОМ NO 40 NP 160**

**Питања потенцијалног понуђача:**

**Molimo Vas za dodatno pojašnjenje:**

**U Vašem zahtevu stoji da je pritisak podešavanja otvaranja ventila p=40 bar. Takođe u Vašem zahtevu stoji da maksimalni pritisak otvaranja iznosi p=62 bar.Molimo Vas da nam dostavite odgovor na koji pritisak od gore navedenih, ventil treba da bude podešen.**

**Одговор Наручиоца:**

**Poštovani,**

**Ventil treba da bude podešen na pritisak početka otvaranja Po = 40 bara, a treba da ima mogućnost podešavanja i na pritisak Pomax= 62 bara.**

Комисија за Јн 2368/2013