НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Елементи пнеуматских инсталација ТЕНТ - А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

**број 3000/0791/2017 (НН 1444/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 426961/10-2017 од 09.10.2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **број 3000/0791/2017 (НН 1444/2017)**

1.

# Тачка 3.2 Техничке карактеристике и опис добара, за позицију 1. - Пнеуматски цилиндар без клипњаче, на страни 5 од 61 конкурсне документације, мења сe и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**3.2 Техничке карактеристике и опис добара**

**Позиција 1. Пнеуматски цилиндар без клипњаче**

Пнуматски двосмерни цилиндар без клипњаче са подешљивим пригушењем у крајњим положајима и магнетом за детекцију крајњег положаја.

Материјал: Легура Аl

Радна температура: 0- +50 С

Радни притисак: 1-8 bar

Брзина клипа: 10 – 1000 mm/s

Пречник клипа : 80 mm

Ход: 400 mm

Maксималне дозвољене силе и моменти :

Димензије цилиндра дате на цртежу:

Одговара Camozzi 50M2P80A0400 или одговарајуће идентичних техничких карактеристика и уградних мера.