НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* **:** Вентилатор за аку батерије (ТЕНТ Б)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/1161/2017(1045/2017)

(број 5364-Е.03.02.-305148/10-2017 од 03.11.2017.године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 ,14/15 и 68/16) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ/ ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН/3000/1161/2017(1045/2017)

1.

**На основу Додатних информација или појашњења број 1. у вези са припремањем понуде мења се тачка 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у делу 3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације):**

Уместо:

* 1. **Квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

Вентилатор за аку батерије са мотором

Постојећи вентилатор има следеће карактеристике:

-произвођач „Иплас“ Копер Словенија

-Тип вентилатора RVN630-5

- n=920 o/min

-N=1,5 kW

-p=300 Pa

- Q= 5400 m3/h

Уградбене мере су дате на слици у Техничкој документацији

Понудити исти или одговарајући.

сада гласи:

**3.2.Квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

**Трофазни, десни вентилатор за аку батерије са мотором**

Постојећи вентилатор има следеће карактеристике:

-произвођач „Иплас“ Копер Словенија

-Тип вентилатора RVN630-5

- n=920 o/min

-N=1,5 kW

-p=300 Pa

- Q= 5400 m3/h

Уградбене мере су дате на слици у Техничкој документацији

Понудити исти или одговарајући

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

3.

Прилог : Важећа техничка спецификација

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара**

Дата у обрасцу Структура цене

* 1. **Квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

Трофазни, десни вентилатор за аку батерије са мотором

Постојећи вентилатор има следеће карактеристике:

-произвођач „Иплас“ Копер Словенија

-Тип вентилатора RVN630-5

- n=920 o/min

-N=1,5 kW

-p=300 Pa

- Q= 5400 m3/h

Уградбене мере су дате на слици у Техничкој документацији

Понудити исти или одговарајући.

**3.3. Копија каталога(извода из каталога) оригиналног произвођача понуђених добара**

Понуђач је обавезан да достави копију каталога(извода из каталога) оригиналног произвођача понуђених добара на ком су обележене понуђене ставке и где се јасно виде техничке карактеристике понуђених добара.

**3.4. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од потписивања уговора.

**3.5. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.6. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.7. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока