ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105-E.03.01-265173/10-2017

Обреновац, 07.12.2017

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0916/2017 (309/2017, 495/2017,912/2017,803/2017),** за набавку добара **Каблови - ТЕНТ,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Који је тражени напонски ниво за кабл GN50-Y 4x35 на позицији 8, 450/750V или 0,6/1кV

**ОДГОВОР 1:**

Захтевани напонски ниво за кабл GN50-Y 4x35 на позицији 8 је0,6/1кV

**ПИТАЊЕ 2**:

Који је тражени напонски ниво за кабл ЕPN50-Y 5x1,5 на позицији 20, 450/750V или 0,6/1Кv

**ОДГОВОР 2:**

Захтевани напонски ниво за кабл ЕPN50-Y 5x1,5 на позицији 20 је0,6/1кV

**ПИТАЊЕ 3**:

Који је тражени напонски ниво за кабл GN50 3x1,5 на позицији 43, 450/750V или 0,6/1кV

**ОДГОВОР 3:**

Захтевани напонски ниво за кабл GN50 3x1,5 на позицији 43 је0,6/1кV

**ПИТАЊЕ 4**:

Који је тражени напонски ниво за кабл GN50 3x2,5 на позицији 44, 450/750V или 0,6/1кV

**ОДГОВОР 4:**

Захтевани напонски ниво за кабл GN50 3x2,5 на позицији 44 је0,6/1кV

**ПИТАЊЕ 5**:

Који је тражени напонски ниво за кабл GN50-Y 4x1,5 на позицији 45, 450/750V или 0,6/1кV

**ОДГОВОР 5:**

Захтевани напонски ниво за кабл GN50-Y 4x1,5 на позицији 45 је0,6/1кV

**ПИТАЊЕ 6**:

Који је тражени напонски ниво за кабл GN50-Y 7x2,5 на позицији 73, 450/750V или 0,6/1кV

**ОДГОВОР 6:**

Захтевани напонски ниво за кабл GN50-Y 7x2,5 на позицији 73 је0,6/1кV

**ПИТАЊЕ 7**:

Молимо вас да измените јединицу мере на позицијама од 35 до 42 са **м** на **ком.** с обзиром да се ради о клемама

 **ОДГОВОР 7:**

Наручилац је приликом састављања конкурсне документације у Обрасцу Структура цене за позиције 35 до 42 у колони, јединица мере грешком уписао **м** а требало је **ком**. У складу са наведеним питањем Понуђача Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације

**ПИТАЊЕ 8**:

Да ли је можда на позицији 71 дошло до грешке у куцању димензија плетенице 8x2,8 mm, јер би требало да стоји 8x2,7mm јер се тако добија пресек од 10mm²

**ОДГОВОР 8:**

Бакарне плетенице треба да буду димензија 8x2,7mm

У складу са наведеним питањима Понуђача Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације на, и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.