ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-481657/7-2017

Обреновац, 14.12.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1570/2017 (1818/2017), за набавку „Адаптација просторије команде допреме угља“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

ЈН3000/1570/2017 Адаптација просторије команде допреме угља

На страни 14/94 Услов: кадровски капацитет пише:

-једног шефа градилишта, минимум средња стручна спрема-техничар грађевинске или архитектонске струке са положеним стручним испитима.

- једног радника са положеним стручним испитом за руковаоца дизалицама.

Да ли уместо грађевинскиг техничара може грађевински инжењер са положеним стручним испитом?

**ОДГОВОР 1:**

Наравно да може грађевински инжењер са положеним стручним испитом, наручилац је дефинисао минимум које понуђач треба да испуни.

**ПИТAЊE 2:**

ЈН3000/1570/2017 Адаптација просторије команде допреме угља

На страни 14/94 Услов: кадровски капацитет пише:

-једног шефа градилишта, минимум средња стручна спрема-техничар грађевинске или архитектонске струке са положеним стручним испитима.

- једног радника са положеним стручним испитом за руковаоца дизалицама.

Да ли уместо радника са положеним стручним испитом за руковаоца дизалица може радник са са уверењем за руковаоца аутодизалицом,или радник са уверењем за рад са хидрауличним мобилним дизалицама?

**ОДГОВОР 2:**

Потребно је доставити копију дипломе или сертификата или потврде или уверења или сл. од овлашћених институција као доказ да је радник обучен за рад са опремом за вертикални транспорт.

У техничком капацитету дефинисано је да опрема за вертикални транспорт треба да подиже терет до висине од 30м и да је носивости минимум 1000 кг.Понуђач сам бира коју врсту опреме користи да подигне терет на ту висину а у зависности од могућности приласка или монтаже на самом објекту.