ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-274381/10-2017

Oбреновац,18.12.2017

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0922(308/2017;299/2017;925/2017;780/2017), за набавку Инсталациони и изолациони материјал - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У поглављу 6.3 „Обавезна садржина понуде“ између осталог захтевате **„Каталог понуђених производа из кога се јасно виде тражене карактеристике производа, са назначеном позицијом из обрасца структура цене“.** С обзиром на структуру спецификације, односну тражену опрему, у великој већини позиција које су специфициране достављање католага није могуће, односно тзв. каталози су фотографије са интернета или кинеских сајтова на којима не пишу никакве техничке карактеристике производа и нису од користи наручиоцу.

Нпр.:

Поз. 69-71 Прикључне плочице за електромоторе. За ове позиције произвођач не даје каталог, тачније ни нема изводе из каталога, него је опис плочице довољан за дефинисање исте.

Поз. 72-74 Месингани вијци

Поз. 75: Термостат за укључење ТА пећи - собни са прекидачем

Поз. 77: Графитна четкица 25x10x32mm, облик-718, узица-изолована 80mm, стопица-облик 4, отвор d=6mm, материјал B82

Поз. 189, 190, 286 Грла за сијалице

Поз. 191 ЦРЕВО МЕТАЛНО ГИБЉИВО FI 30mm

Наведени производи су дефинисани само описом или димензијама као што је наручиоц и дао у конкурсној документацији, тако да произвођачи описују своје производе управо димензијама или описом и не дају техничке листове за овакве всте производа.

Затим:

Поз. 192-197, 287-289, 293-295 Везице. За ове позиције димензије везице су довољне да опишу производ .

Поз. 214,215,216,217, 290 Рингле, грејачи и грејна плоча. За ове позиције такође је довољан опис као што је наручиоц и навео. Додатне техничке карактеристике не постоје. Понуђачи би достављали фотографије са интернета које наручиоцу нису од користи. Грејачи се праве у домаћим малим радионицама који немају изводе из каталога како би наручиоц могао да има увид у детаљне техничке карактеристике.

Поз. 218-222 Каналице. Такође постоје само фотографије каналица које наручиоцу нису од користи. Детаљан извод из каталога имају реномирани произвођачи који нису заступљени на нашем тржишту и имају високу цену.

Поз. 53, 207-209, 227-229 Типлови и вијци са типловима. Извод из каталога се састоји само од фотографије типла и не представља никакав детаљан технички опис где се јасно виде карактеристике производа, а сами вијци су дефинисани димензијом и навојем.

Поз. 230 . Обујмице. Извод из каталога се састоји само од фотографије обујмице и не представљају никакав детаљан технички опис где се виде карактеристике производа.

Поз. 252 -253 Термостати. Произвођачи термостата немају изводе из каталога, већ по ознаци уређаја у који се уграђује или користи произвођачи знају који тип термостата иде и тако достављају понуду.

278-280, 282 Лустер клеме извод из каталога се састоји само од фотографије клема. Саму клему дифинише ознака (12x4, 12x6 и сл.)

Молимо вас да размотрите могућност да се на поменутим позицијама изузме достављање извода из каталога, јер понављамо фотографије са интернета без техничких карактеристика нису од користи наручиоцу.

**ОДГОВОР 1:**

За позиције 69-71;72-74;75;77;189;190;286;192-197;287-289;293-295;214;215;216;217;290;218-222;53;207-209;227-229;230;252-253;278-280;282 није потребно доставити каталоге

**ПИТAЊE 2:**

Поз. 48: Које су димензије разводне кутије?

**ОДГОВОР 2:**

Разводна кутија 80x80 са 6 увода

**ПИТAЊE 3:**

Поз. 100: Које су димензије изолир траке и које боје?

**ОДГОВОР 3:**

Изолир трака мора бити минимално 0,13mm x 19mm x 10m. Боја није од значаја.

**ПИТAЊE 4:**

Поз. 101: Коју боју захтевате за позор траку, тј. која јој је намена? Боја и намена дефинише и шта пише на позор траци.

**ОДГОВОР 4:**

Боја позор траке није од значаја, треба да пише „енергетски кабл“.

**ПИТAЊE 5:**

Поз. 102: Молимо вас за димензије траке, (дужина, ширина), боја и намена.

**ОДГОВОР 5:**

Дужина је тражена у конкурсној, ширина није од значаја, боја није од значаја, намена за обележавање положених каблова.

**ПИТAЊE 6:**

Поз. 103-105: Молимо вас за детаљнији опис бужира (спирални, са лепком, термоскупљајући и сл.) Да ли могу да се понуде димензије приближне траженим?

**ОДГОВОР 6:**

У питању је обичан бужир, ребрасти, димензије могу бити приближне траженим.

**ПИТAЊE 7:**

106-108, 191: Да ли мислите на Сапа црева? Да ли могу да се понуде димензије приближне траженим?

**ОДГОВОР 7:**

Да мисли се на Сапа црева, димензије могу бити приближно траженим.

**ПИТAЊE 8:**

109-111: Да ли мислите на термоскупљајући бужир? Ако јесте, који је однос скупљања, ако није на који термо бужир сте мислили. Молимо вас за детаљнији опис.

**ОДГОВОР 8:**

Да мисли се на термоскупљајући бужир, однос скупљања на половину.

**ПИТAЊE 9:**

187: На какву буксну сте мислили? Изолована, неизолована, мушка, женска?

**ОДГОВОР 9:**

Буксна неизолована женска.

**ПИТAЊE 10:**

283: Да ли је тражени утикач за на зид или за на кабл?

**ОДГОВОР 10:**

Утикач 4x63 A TIP 034

**ПИТAЊE 11:**

287-289, 293-295: Која ширина везица вам је потребна?

**ОДГОВОР 11:**

Позиција 287 Везица PL 300x3,5mm

Позиција 288 Везица PL 350x4,5mm

Позиција 289 Везица PL 450x4,5mm

Позиција 293 Везица PL 200x3,5mm

Позиција 294 Везица PL 150x3,5mm

Позиција 295 Везица PL 100x2,5mm

**ПИТAЊE 12:**

300: Да ли сте мислили на моталицу? На шта сте мислили када сте мислили на термичку заштиту? Молимо прецизније ове позиције.

**ОДГОВОР 12:**

Моталица PVC Кабл GGJ (гумени) 3x2,5mm², дужина кабла 25 метара, са биметалном заштитом.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.