НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ТРЕЋА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*: Инсталациони и изолациони материјал - ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0922(308/2017;299/2017;925/2017;780/2017)

(број 105-Е.03.01- 3076/2 -2018 од 04.01.2018 године)

*Обреновац,2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***TРЕЋУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: Инсталациони и изолациони материјал – ТЕНТ

1.

Наручилац врши измену конкурсне документацију у делу Техничка спецификација, за позицијe број 40 и 212 мењају се и сада гласе:

|  |  |
| --- | --- |
| 40 | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -neizolovan (L -1m) |
| 212 | RAZVODNA KUTIJA 100 x100 или 125x125 MM SILUMINSKA |

2.

Наручилац врши измену конкурсне документацију у делу: Образац структуре цене(Образац структуре цене), за позицију број 40 мења се и сада гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -neizolovan (L -1m) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 212 | RAZVODNA KUTIJA 100x100 или 125x125 MM SILUMINSKA | kom | 100 |  |  |  |  |  |

3.

Наручилац врши измену конкурсне документацију у делу Техничка спецификација ( тачка 3.2.1мењају се и сада гласе:

**3.2.1.Техничка документација** која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

Каталог понуђених производа из кога се јасно виде тражене карактеристике производа, са назначеном позицијом из техничке спецификације и обрасца структура цене, осим за позиције ( 69-71;72-74; 75; 77; 189; 190; 286; 191; 192-197; 287-289; 293-295; 214; 215; 216; 217; 290; 218-222; 53; 207-209; 227-229; 230; 252-253; 278-280; 282; 49;51;52;54-57;78;80-89;100;103-111;187;191;198-206;212;101-102;95-98;231;292;301-322)

Наручилац врши измену конкурсне документацију у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ( тачка 6.3. – Обавезна садржина понуде)мењају се и сада гласе:

**6.3 Обавезна садржина понуде**

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

• Образац понуде

• Структура цене

• Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

• Изјава о независној понуди

• Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

• Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

• Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

• потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

• докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

• Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

• Споразум о заједничком наступању(у случају подношења заједничке понуде)

• Каталог понуђених производа из кога се јасно виде тражене карактеристике производа, са назначеном позицијом из техничке спецификације и обрасца структура цене, осим за позиције ( 69-71;72-74; 75; 77; 189; 190; 286; 191; 192-197; 287-289; 293-295; 214; 215; 216; 217; 290; 218-222; 53; 207-209; 227-229; 230; 252-253; 278-280; 282; 49;51;52;54-57;78;80-89;100;103-111;187;191;198-206;212;101-102;95-98;231;292;301-322)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

3.

* 1. **Разлози за одбијање понуде**

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Каталог понуђених производа из кога се јасно виде тражене карактеристике производа, са назначеном позицијом из техничке спецификације и обрасца структура цене, осим за позиције (69-71;72-74; 75; 77; 189; 190; 286; 191; 192-197; 287-289; 293-295; 214; 215; 216; 217; 290; 218-222; 53; 207-209; 227-229; 230; 252-253; 278-280; 282; 49;51;52;54-57;78;80-89;100;103-111;187;191;198-206;212;101-102;95-98;231;292;301-322)

* Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:

* Измењени образац техничке спецификације
* Измењени образац структуре цене

Доставити:

- Архиви

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни  број | | | Предмет набавке | |
| 1 | | Topljivi umetak DII 10A | |
| 2 | | Topljivi umetak DII 16A | |
| 3 | | Topljivi umetak DII 20A | |
| 4 | | Topljivi umetak DII 25A | |
| 5 | | Topljivi umetak DIII 35A | |
| 6 | | Cilindrični umetak 8 x 31 4 A gG | |
| 7 | | Cilindrični umetak 8 x 31 6 A gG | |
| 8 | | Cilindrični umetak 8 x 31 10 A gG | |
| 9 | | Cilindrični umetak 10x38 4A gG | |
| 10 | | Cilindrični umetak 22x58 63A gG | |
| 11 | | Cilindrični umetak 22x58 80A gG | |
| 12 | | Cilindrični umetak 22x58 100A gG | |
| 13 | | Nožasti osigurač veličina 00, gG, 25A | |
| 14 | | Nožasti osigurač veličina 00 , gG , 63 A | |
| 15 | | Nožasti osigurač veličina 00 , gG, 100 A | |
| 16 | | Nožasti osigurač veličina 00, gG, 125A | |
| 17 | | Nožasti osigurač veličina 1, gG, 160 A | |
| 18 | | Nožasti osigurač veličina 2, gG, 315 A | |
| 19 | | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 63 A, 170M1565D Bussmann ili odgovarajući | |
| 20 | | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 125 A, 170M1568D Bussmann ili odgovarajući | |
| 21 | | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 250 A, 170M1571D Bussmann ili odgovarajući | |
| 22 | | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 1, 400 A, 170M3819D Bussmann ili odgovarajući | |
| 23 | | Postolje nožastog osigurača veličina 2, 1p, 400A | |
| 24 | | Postolje nožastog osigurača veličina 00 3p -160A ( sa zaštitnim pregradama ) | |
| 25 | | Postolje nožastog osigurača veličina 2 (L- 230mm) 3p -400A | |
| 26 | | Nosač cilindričnog osigurača 8,5x31,5; 1p , 20A | |
| 27 | | Nosač cilindričnog osigurača 10x38, 3p , 32A | |
| 28 | | Nosač cilindričnog osigurača 14x51, 3p , 50A | |
| 29 | | Nosač cilindričnog osigurača 22x58, 3p , 125A | |
| 30 | | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 00, 3p, 160A, ISFT160 ''Schneider'' ili odgovarajući | |
| 31 | | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 1, 3p, 250A, ISFT250 ''Schneider'' ili odgovarajući | |
| 32 | | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 2, 3p, 400A, ISFT400 ''Schneider'' ili odgovarajući | |
| 33 | | Automatski osigurač 1p/B/6A | |
| 34 | | Automatski osigurač 1p/B/16A | |
| 35 | | Automatski osigurač 1p/B/25A | |
| 36 | | Automatski osigurač 3p/C/25A | |
| 37 | | Automatski osigurač 2p/C/2A , 220V DC, prekidna moć 10kA | |
| 38 | | Automatski osigurač 2p/C/6A , 220V DC, prekidna moć 10kA | |
| 39 | | Automatski osigurač 2p/C/10A , 220V DC, prekidna moć 10kA | |
| 40 | | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -neizolovan (L -1m) | |
| 41 | | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p, L model ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) | |
| 42 | | šuko priključnica monofazna - u zid | |
| 43 | | šuko priključnica monofazna OG - siluminska | |
| 44 | | šuko utikač monofazni- gumirani | |
| 45 | | šuko utikač trofazni, 16A | |
| 46 | | Industrijski utikač 4x32A | |
| 47 | | Industrijski utikač 4x63A | |
| 48 | | Razvodna kutija OG, siluminska | |
| 49 | | PVC redna klema 12x 2,5mm2 | |
| 50 | | klema keramička ( luster ) 3x2,5mm | |
| 51 | | PVC kanalica neperforirana 17x17mm | |
| 52 | | PVC kanalica neperforirana 25x25mm, L-2m | |
| 53 | | PVC tipl običan ø 8 mm, sa vijkom-komplet | |
| 54 | | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - crna | |
| 55 | | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - plava | |
| 56 | | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - crvena | |
| 57 | | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV žuto-zelena | |
| 58 | | Instalacioni prekidač 1p - u zid | |
| 59 | | Instalacioni prekidač 1p - OG | |
| 60 | | Kip prekidač za bojler- sa indikacijom 16 A | |
| 61 | | Pocinkovana traka 25x4 mm | |
| 62 | | Ukrsni komad traka-traka 60x60mm ( 3 pločice) | |
| 63 | | Ukrsni komad uže-uže 60x60mm ( 3 pločice) | |
| 64 | | Izolacioni lak samosušeći, temperaturna klasa 175ºC , klasa izolacije F „SYNTHITE AC-43 Dolphs“ ili odgovarajući (pakovanja po 5l) | |
| 65 | | Izolacioni lak samosušeći, temperaturna klasa 155ºC , klasa izolacije F „SYNTHITE ER-41 Dolphs“ ili odgovarajući (pakovanja po 5l) | |
| 66 | | Razređivač za lak '' T-200 Dolphs ''ili odgovarajući (pakovanja po 1l) | |
| 67 | | Epoksidna smola -crvena '' CR- 1035 Dolphs '' ili odgovarajući (pak-ovanja po 1l) | |
| 68 | | Epoksidna smola - crna '' DOLPHON CB -1078 Dolphs '' ili odgovarajući(pak-ovanja po 1l) | |
| 69 | | Priključna pločica za el. motore (25x40mm)- M4 | |
| 70 | | Priključna pločica za el. motore (34x54mm) - M4 | |
| 71 | | Priključna pločica za el. motore - M10 | |
| 72 | | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet), za priključnu pločicu M8 | |
| 73 | | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet), za priključnu pločicu M10 | |
| 74 | | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet) , za priključnu pločicu M 12 | |
| 75 | | Termostat za uključenje TA peći - sobni sa prekidačem | |
| 76 | | Kantal žica ø 0,55mm '' CANTHAL D '' ili odgovarajući | |
| 77 | | Grafitna četkica 25x10x32mm, oblik-718, uzica-izolovana 80mm, stopica-oblik4, otvor d=6mm, materijal B82 | |
| 78 | | STEZALJKE REDNE VS-4MM2 | |
| 79 | | ORMAN RAZVODNI RT3-A-B ZA BUNARSKE PUMPE PREMA ŠEMI U PRILOGU | |
| 80 | | STEZALJKE REDNE VS-6MM2 | |
| 81 | | STEZALJKE REDNE VS-10MM2 | |
| 82 | | STEZALJKE REDNE VS-16MM2 | |
| 83 | | KLEMA REDNA 12X1,5 | |
| 84 | | KLEMA REDNA 12X2,5 | |
| 85 | | KLEMA REDNA 12X4 | |
| 86 | | KLEMA REDNA 12X6 | |
| 87 | | KLEMA REDNA 12X16 | |
| 88 | | STEZALJKE REDNE VS-35MM2 | |
| 89 | | PLASTIČNE KANALICE ZA KABLOVE 15X10MM | |
| 90 | | DIN ŠINA 35X15X2000 | |
| 91 | | KLEMA KERAMIČKA 2X2,5MM | |
| 92 | | KLEMA KERAMIČKA 3X2,5 MM | |
| 93 | | KLEMA KERAMIČKA 2X4 MM | |
| 94 | | KLEMA KERAMIČKA 2X6 MM | |
| 95 | | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 180 M-2 | |
| 96 | | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 315 S-4 | |
| 97 | | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 280 M-2 | |
| 98 | | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 225 M-2 | |
| 99 | | IZOLACIONA BISHOP TRAKA W962 | |
| 100 | | IZOLIR TRAKA (PVC) | |
| 101 | | POZOR TRAKA | |
| 102 | | TRAKA DIHT SAMOLEPLJIVA ASTOR 40/6 | |
| 103 | | CEV BUŽIR FI 2,5 MM | |
| 104 | | CEV BUŽIR FI 3MM | |
| 105 | | CEV BUŽIR FI 3,5 MM | |
| 106 | | METALNI BUŽIR FI 16 | |
| 107 | | METALNI BUZIR FI 21 | |
| 108 | | METALNI BUŽIR FI 29 | |
| 109 | | TERMO BUŽIR 1,6 | |
| 110 | | TERMO BUZIR 12.7MM | |
| 111 | | TERMO BUŽIR 16MM | |
| 112 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-10 A | |
| 113 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-25 A | |
| 114 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-32 A | |
| 115 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-36 A | |
| 116 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-40 A | |
| 117 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-50 A | |
| 118 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-63 A | |
| 119 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-80 A | |
| 120 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-100 A | |
| 121 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00 160A | |
| 122 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-25A | |
| 123 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-36A | |
| 124 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-50 A | |
| 125 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-63 A | |
| 126 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-80 A | |
| 127 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-100 A | |
| 128 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-1-125 A | |
| 129 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-1-200 A | |
| 130 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-2-160A | |
| 131 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-2-400 A | |
| 132 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-3-630 A | |
| 133 | | OSIGURAČ ZA FLUKE 0,44A | |
| 134 | | OSIGURAČ ZA FLUKE 11A | |
| 135 | | OSIGURAČ CEVASTI STAKLENI 6,3A BRZI (5 X 20 MM) | |
| 136 | | POSTOLJE NOŽASTOG OSIGURAČA NVP-00-I | |
| 137 | | POSTOLJE 160A NVP-0-I | |
| 138 | | POSTOLJE NOŽASTOG OSIGURAČA NVP-1 250A-I | |
| 139 | | POSTOLJE OSIGURAČA UZ 25 A | |
| 140 | | POSTOLJE OSIGURAČA EZ 25 A | |
| 141 | | POSTOLJE OSIGURAČA EZ 63 A | |
| 142 | | KAPA OSIGURAČA KII 25 A | |
| 143 | | KAPA OSIGURAČA KIII 63 A | |
| 144 | | PATRON OSIGURAČA DO-1-10A | |
| 145 | | PATRON OSIGURAČA DO-1-16A | |
| 146 | | PATRON OSIGURAČA-TROMI 6A | |
| 147 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 10 A | |
| 148 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 16 A | |
| 149 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 20 A | |
| 150 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 25 A | |
| 151 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 35 A | |
| 152 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 50 A | |
| 153 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 63 A | |
| 154 | | ZAVRTANJ KONTAKTNI 10 A | |
| 155 | | ZAVRTANJ KONTAKTNI 16 A | |
| 156 | | ZAVRTANJ KONTAKTNI 25 A | |
| 157 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 6A 380V 50HZ EN60898 | |
| 158 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 10A 380V 50HZ EN60898 | |
| 159 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 16A 380V 50HZ EN60898 | |
| 160 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 20A 380V 50HZ EN60898 | |
| 161 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 25A 380V 50HZ EN60898 | |
| 162 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 2P 16A | |
| 163 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 3P 25A | |
| 164 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 3P 50A | |
| 165 | | OSIGURAČ FRA 16/16A | |
| 166 | | PREKIDAČ SERIJSKI U ZID 10A 250V | |
| 167 | | PREKIDAČ OBIČAN U ZID 10A 250V | |
| 168 | | PREKIDAČ OBIČAN NA ZID 10A 250V | |
| 169 | | PREKIDAČ SERIJSKI NA ZID 15A | |
| 170 | | PREKIDAČ PREGIDNI ZA BOJLER ZA U ZID 16A 250V | |
| 171 | | PREKIDAČ SILUMINSKI NA ZID 16A | |
| 172 | | KUTIJA UTIKAČKA DVOPOLNA 10A U ZID SILUMINSKA SA POKLOPCEM | |
| 173 | | UTIČNICA ŠUKO ZA DIN ŠINU 230V 50HZ 16A | |
| 174 | | KUTIJA UTIKAČKA ŠUKO DVOPOLNA SA POKLOPCEM BAKELITNA NA ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | |
| 175 | | KUTIJA UTIKAČKA ŠUKO TROPOLNA NA ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | |
| 176 | | KUTIJA UTIKAČKA TROPOLNA U ZID 16A SA KERAMIČKIM JEZGROM | |
| 177 | | KUTIJA UTIKAČKA DVOPOLNA BAKELITNA U ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | |
| 178 | | KUTIJA UTIKAČKA PRO-IV-32A 380V | |
| 179 | | KUTIJA UTIKAČKA PRO-IV-63A SILUMINSKA NA ZID | |
| 180 | | UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO BAKELITNI 10A 250V | |
| 181 | | UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO GUMENI | |
| 182 | | UTIKAČ TROPOLNI ŠUKO BAKELITNI 10A 380V | |
| 183 | | UTIKAČ TROPOLNI ŠUKO GUMENI 16A 380V | |
| 184 | | UTIKAČ UTOP-IV-16A | |
| 185 | | UTIKAČ UTOP-IV-32A 380V . | |
| 186 | | UTIKAČ UTOP-IV-63A | |
| 187 | | BUKSNA 2,5MM | |
| 188 | | ŠTIPALJKA SA IZOLOVANIM RUKOHVATOM ZA ODVOD STATIČKOG ELEKTRICITETA 200A 15X10cm CRVENA | |
| 189 | | GRLO ZA SIJALICU PORCELANSKO E-27 VISEĆE | |
| 190 | | GRLO ZA FLUO CEVI SA STARTEROM FCOS | |
| 191 | | CREVO METALNO GIBLJIVO FI 30 MM | |
| 192 | | PVC VEZICE 3X100 | |
| 193 | | PVC VEZICE 4X200 | |
| 194 | | PVC VEZICA 100MM | |
| 195 | | PVC VEZICE L-200MM | |
| 196 | | PVC VEZICE L-340 | |
| 197 | | VEZICA VT 3X150 | |
| 198 | | UVODNICA KABLOVSKA MESING PG16 M25X1,5 SA MATICOM | |
| 199 | | REDUCIR PG11 NA PG9 METALNI | |
| 200 | | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG13 SA MATICOM ZAPTIVNA | |
| 201 | | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG16 SA MATICOM ZAPTIVNA | |
| 202 | | UVODNICA KABLOVSKA METALNA ZAPTIVNA PGF 16 | |
| 203 | | OBUJMICA OG-8-18 | |
| 204 | | OBUJMICE OG-11-18 | |
| 205 | | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG21, ZAPTIVNA, SA MATICOM | |
| 206 | | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG29, ZAPTIVNA, SA MATICOM | |
| 207 | | PVC TIPL P-6 SA ZAVRTNJEM | |
| 208 | | PVC TIPL P-8 SA ZAVRTNJEM | |
| 209 | | PVC TIPL P-10 SA ZAVRTNJEM | |
| 210 | | RAZVODNA KUTIJA SA 4 UVODA BAKELITNA | |
| 211 | | RAZVODNA KUTIJA SA 6 UVODA SILUMINSKA | |
| 212 | | RAZVODNA KUTIJA 100x100 или 125x125 MM SILUMINSKA | |
| 213 | | TRAFO UGRADNI 200VA 220/24V | |
| 214 | | GREJAČ ZA BOJLER 1500W,220V sa kosim buksnama za bojler 5 – 10 litara | |
| 215 | | GREJNA PLOČA 300X300 220V 3KW | |
| 216 | | RINGLA ZA ŠPORET FI 145 | |
| 217 | | RINGLA ZA ŠPORET FI 180 | |
| 218 | | PVC KANALICA SA POKLOPCEM 20X20mm,L=2m | |
| 219 | | KANALICA ŠLICOVANA 40x60 L=2m | |
| 220 | | KANALICA ŠLICOVANA (SXV) 25X40 | |
| 221 | | KANALICA ŠLICOVANA (SXV) 40X40 | |
| 222 | | KANALICA PVC 60X60MM L=2mm | |
| 223 | | Izolir traka 3M Temflex 1300 0.13mm h19mm h 20m (ISO 9002 i atest)(IEC 604564-3-1-1 F-PVCP/60 ) | |
| 224 | | Izolaciona traka ‚‚ Scotch Super 33+‚‚3M Temflex 1300 19mm h20,1m h 0,177mm za tem. Od -18 do 105 C (ISO 9002 i atest)(IEC 604564-3-1-1 F-PVCP/60 ) | |
| 225 | | Traka za visokonaponsku izolaciju kablova``W963 Plysafe``36mm h0,76mm h 9,1m | |
| 226 | | Univerzalna redna stezaljka - kleme 2,5mm2 za ugradnju na omega šinu max napon 800V , u Ex izvedbi UK 6 N (PHOENIX) ili odgovarajuća | |
| 227 | | Tiplovi za pvc ø8 sa holšrafom | |
| 228 | | Tiplovi za pvc  ø 10 sa holšrafom | |
| 229 | | Tiplovi za pvc ø 12 | |
| 230 | | Obujmice za kablove 8-18 | |
| 231 | | Razvodna kutija OG 100X100 sa 4 ulaza za ugradnju za na zid IP 65 | |
| 232 | | Modularne štipaljke (aligatorke) AC 285 (Fluke) 1000V 10A | |
| 233 | | Ispitač kablova - prisutnosti napona tip 1AS-E2 II Fluke | |
| 234 | | Univerzalna redna stezaljka - klema za ugradnju na omega šinu, max napona 800V , u Ex izvedbi UHV 50-AS/AS (PHOENIX) | |
| 235 | | Plastične veze-veze za fiksiranje kablova u snopu PKB200X2,5 (1000kom.)(PHOENIX) | |
| 236 | | Izolacione univerzalna redna stezaljka - klema za ugradnju na omega šini , max napon 800V , u Ex izvedbi UT 10 (PHOENIX) | |
| 237 | | Strujna klema URTK/SP k.b. 0311126 | |
| 238 | | GS-GSK/S k.b 0305116 | |
| 239 | | FB 10-GSK/S k.b. 0305174 (PHOENIX) | |
| 240 | | FBI-10-8 k.b0203263 | |
| 241 | | FB 10 -URTK/SP k.b 0311663 | |
| 242 | | SB 2 -URTK/SP k.b. 0360012 (PHOENIX) | |
| 243 | | SB4-URTK/SP k.b. 0360025 (PHENIX) | |
| 244 | | E/UK završna klema (PHOENIX) 1201442 | |
| 245 | | Patron D 10 A | |
| 246 | | Patron D 16 A | |
| 247 | | Patron D 20 A | |
| 248 | | Patron D 25 A | |
| 249 | | Patron D 6 A | |
| 250 | | Kapa osigurača 25 A | |
| 251 | | Kapa osigurača 63 A | |
| 252 | | Termostat regulacioni za bojler 1 radni + 1 mirni kontakt | |
| 253 | | Termostat sigurnosni za bojler | |
| 254 | | Automatski osigurač 2 A II polni C klase | |
| 255 | | Automatski osigurač 25 A I polni C klase | |
| 256 | | Panik svetiljka sa led diodama akomulator 6V 4Ah | |
| 257 | | Sobni termostat RT500RF ili odgovarajući | |
| 258 | | Kalorifer 3 Kw monofazni | |
| 259 | | Automatski osigurač 16 A III polni C klase | |
| 260 | | Automatski osigurač 16 A I polni C klase | |
| 261 | | Kalorifer 2 Kw monofazni | |
| 262 | | Kip prekidač 16A | |
| 263 | | Prekidač za na zid serijski siluminski | |
| 264 | | Istalaciona šuko utičnica monofazna | |
| 265 | | Utikač monofazni gumeni | |
| 266 | | Razvodnik monofazni 16A sa prekidačem | |
| 267 | | Razvodna kutija 80x80 siluminska | |
| 268 | | Prekidač za u zid običan | |
| 269 | | Prekidač za u zid serijski | |
| 270 | | Prekidač za na zid običan siluminski | |
| 271 | | Utičnica monofazna za u zid | |
| 272 | | Baterijska lampa PELI 2360 LED | |
| 273 | | Utičnica za na zid monofazna siluminska | |
| 274 | | Utičnica za u zid trofazna | |
| 275 | | Utičnica za na zid trofazna siluminska | |
| 276 | | Utikač monofazni plastični | |
| 277 | | Natikač monofazni gumeni | |
| 278 | | Luster klema 4mm² | |
| 279 | | Luster klema 6mm² | |
| 280 | | Luster klema 10mm² | |
| 281 | | Utikač 4x32 A | |
| 282 | | Luster klema 2.5mm² | |
| 283 | | Utikač 4x63 A | |
| 284 | | Produžni kabal 3 m, 6 utičnica sa prekidačem i prednaponskom zaštitom | |
| 285 | | Produžni kabal 5 m, 6 utičnica sa prekidačem i prednaponskom zaštitom | |
| 286 | | Grlo E 27 keramičko | |
| 287 | | Vezica PL-300 | |
| 288 | | Vezica PL-350 | |
| 289 | | Vezica PL-450 | |
| 290 | | Grejač prohromski ø60 3x2000W sa zaptivnim oringom(Prohromski vodeni grejač za industrijski bojler.Prečnik okrugle flanšne 60mm sa gumenim dihtungom.Grejač 3x2000W dužine 400mm) | |
| 291 | | Utičnica 4x32A tip 134 | |
| 292 | | Grlo E 14 keramičko | |
| 293 | | Vezica PL-200 | |
| 294 | | Vezica PL-150 | |
| 295 | | Vezica PL-100 | |
| 296 | | Utičnica 4x63A tip 134 | |
| 297 | | Tropolni utikač ''L'' | |
| 298 | | Digitalni vremenski prekidač TD01 ili odgovarajući | |
| 299 | | Ručna svetiljka ansmann IL 300R | |
| 300 | | Namotaj PVC GGJ 3x2,5mm 25met. Sa termičkom zaštitom | |
| 301 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 9 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 302 | | Metalni čep Pg 9 sa kontranavrtkom | |
| 303 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 11 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 304 | | Metalni čep Pg 11 sa kontranavrtkom | |
| 305 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 13,5 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 306 | | Metalni čep Pg 13,5 sa kontranavrtkom | |
| 307 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 16 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 308 | | Metalni čep Pg 16 sa kontranavrtkom | |
| 309 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 21 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 310 | | Metalni čep Pg 21 sa kontranavrtkom | |
| 311 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 29 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 312 | | Metalni čep Pg 29 sa kontranavrtkom | |
| 313 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 16 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 314 | | Metalni čep M 16 sa kontranavrtkom | |
| 315 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 20 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 316 | | Metalni čep M 20 sa kontranavrtkom | |
| 317 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 25 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 318 | | Metalni čep M 25 sa kontranavrtkom | |
| 319 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 32 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 320 | | Metalni čep M 32 sa kontranavrtkom | |
| 321 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 40 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 322 | | Metalni čep M 40 sa kontranavrtkom | |
| 323 | | Baterijska lampa PELI 2720 LED naglavna | |
| 324 | | Nožasti osigurač NVT00 20A | |
| 325 | | Nožasti osigurač NVT00 25A | |
| 326 | | Nožasti osigurač NVT00 35A | |
| 327 | | Nožasti osigurač NVT00 50A | |
| 328 | | Nožasti osigurač NVT00 63A | |
| 329 | | Nožasti osigurač NVT00 80A | |
| 330 | | Nožasti osigurač NVT00 100A | |
| 331 | | Nožasti osigurač NVT00 16A | |
| 332 | | Utičnica monofazna za u zid dupla | |

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Јед.  мере | количина | Јед.  цена без ПДВ  дин. | Јед.  цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив  произвођача  добара,модел, ознака добра,земља порекла |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Topljivi umetak DII 10A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Topljivi umetak DII 16A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Topljivi umetak DII 20A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Topljivi umetak DII 25A | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Topljivi umetak DIII 35A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cilindrični umetak 8 x 31 4 A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cilindrični umetak 8 x 31 6 A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cilindrični umetak 8 x 31 10 A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cilindrični umetak 10x38 4A gG | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cilindrični umetak 22x58 63A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cilindrični umetak 22x58 80A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cilindrični umetak 22x58 100A gG | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nožasti osigurač veličina 00, gG, 25A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nožasti osigurač veličina 00 , gG , 63 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nožasti osigurač veličina 00 , gG, 100 A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nožasti osigurač veličina 00, gG, 125A | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nožasti osigurač veličina 1, gG, 160 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nožasti osigurač veličina 2, gG, 315 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 63 A, 170M1565D Bussmann ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 125 A, 170M1568D Bussmann ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 250 A, 170M1571D Bussmann ili odgovarajući | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 1, 400 A, 170M3819D Bussmann ili odgovarajući | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Postolje nožastog osigurača veličina 2, 1p, 400A | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | Postolje nožastog osigurača veličina 00 3p -160A ( sa zaštitnim pregradama ) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Postolje nožastog osigurača veličina 2 (L- 230mm) 3p -400A | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Nosač cilindričnog osigurača 8,5x31,5; 1p , 20A | gar | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Nosač cilindričnog osigurača 10x38, 3p , 32A | gar | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nosač cilindričnog osigurača 14x51, 3p , 50A | gar | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 | Nosač cilindričnog osigurača 22x58, 3p , 125A | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 00, 3p, 160A, ISFT160 ''Schneider'' ili odgovarajući | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 1, 3p, 250A, ISFT250 ''Schneider'' ili odgovarajući | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 2, 3p, 400A, ISFT400 ''Schneider'' ili odgovarajući | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Automatski osigurač 1p/B/6A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Automatski osigurač 1p/B/16A | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 35 | Automatski osigurač 1p/B/25A | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 36 | Automatski osigurač 3p/C/25A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 37 | Automatski osigurač 2p/C/2A , 220V DC, prekidna moć 10kA | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Automatski osigurač 2p/C/6A , 220V DC, prekidna moć 10kA | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Automatski osigurač 2p/C/10A , 220V DC, prekidna moć 10kA | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 40 | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -neizolovan (L -1m) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p, L model ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | šuko priključnica monofazna - u zid | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | šuko priključnica monofazna OG - siluminska | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 44 | šuko utikač monofazni- gumirani | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| 45 | šuko utikač trofazni, 16A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | Industrijski utikač 4x32A | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 47 | Industrijski utikač 4x63A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 48 | Razvodna kutija OG, siluminska | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | PVC redna klema 12x 2,5mm2 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 50 | klema keramička ( luster ) 3x2,5mm | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 51 | PVC kanalica neperforirana 17x17mm | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 52 | PVC kanalica neperforirana 25x25mm, L-2m | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | PVC tipl običan ø 8 mm, sa vijkom-komplet | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 54 | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - crna | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 55 | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - plava | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - crvena | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 57 | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV žuto-zelena | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 58 | Instalacioni prekidač 1p - u zid | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | Instalacioni prekidač 1p - OG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 60 | Kip prekidač za bojler- sa indikacijom 16 A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 61 | Pocinkovana traka 25x4 mm | kg | 100 |  |  |  |  |  |
| 62 | Ukrsni komad traka-traka 60x60mm ( 3 pločice) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | Ukrsni komad uže-uže 60x60mm ( 3 pločice) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 64 | Izolacioni lak samosušeći, temperaturna klasa 175ºC , klasa izolacije F „SYNTHITE AC-43 Dolphs“ ili odgovarajući (pakovanja po 5l) | l | 25 |  |  |  |  |  |
| 65 | Izolacioni lak samosušeći, temperaturna klasa 155ºC , klasa izolacije F „SYNTHITE ER-41 Dolphs“ ili odgovarajući (pakovanja po 5l) | l | 25 |  |  |  |  |  |
| 66 | Razređivač za lak '' T-200 Dolphs ''ili odgovarajući (pakovanja po 1l) | l | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | Epoksidna smola -crvena '' CR- 1035 Dolphs '' ili odgovarajući (pak-ovanja po 1l) | l | 5 |  |  |  |  |  |
| 68 | Epoksidna smola - crna '' DOLPHON CB -1078 Dolphs '' ili odgovarajući(pak-ovanja po 1l) | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 69 | Priključna pločica za el. motore (25x40mm)- M4 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 70 | Priključna pločica za el. motore (34x54mm) - M4 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 71 | Priključna pločica za el. motore - M10 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 72 | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet), za priključnu pločicu M8 | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 73 | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet), za priključnu pločicu M10 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet) , za priključnu pločicu M 12 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 75 | Termostat za uključenje TA peći - sobni sa prekidačem | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 76 | Kantal žica ø 0,55mm '' CANTHAL D '' ili odgovarajući | kg | 3 |  |  |  |  |  |
| 77 | Grafitna četkica 25x10x32mm, oblik-718, uzica-izolovana 80mm, stopica-oblik4, otvor d=6mm, materijal B82 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 78 | STEZALJKE REDNE VS-4MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 79 | ORMAN RAZVODNI RT3-A-B ZA BUNARSKE PUMPE PREMA ŠEMI U PRILOGU | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 80 | STEZALJKE REDNE VS-6MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 81 | STEZALJKE REDNE VS-10MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 82 | STEZALJKE REDNE VS-16MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 83 | KLEMA REDNA 12X1,5 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 84 | KLEMA REDNA 12X2,5 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 85 | KLEMA REDNA 12X4 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 86 | KLEMA REDNA 12X6 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 87 | KLEMA REDNA 12X16 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 88 | STEZALJKE REDNE VS-35MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 89 | PLASTIČNE KANALICE ZA KABLOVE 15X10MM | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 90 | DIN ŠINA 35X15X2000 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 91 | KLEMA KERAMIČKA 2X2,5MM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 92 | KLEMA KERAMIČKA 3X2,5 MM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 93 | KLEMA KERAMIČKA 2X4 MM | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 94 | KLEMA KERAMIČKA 2X6 MM | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 95 | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 180 M-2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 96 | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 315 S-4 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 97 | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 280 M-2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 98 | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 225 M-2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 99 | IZOLACIONA BISHOP TRAKA W962 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 100 | IZOLIR TRAKA (PVC) | kom | 2000 |  |  |  |  |  |
| 101 | POZOR TRAKA | m | 1000 |  |  |  |  |  |
| 102 | TRAKA DIHT SAMOLEPLJIVA ASTOR 40/6 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 103 | CEV BUŽIR FI 2,5 MM | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 104 | CEV BUŽIR FI 3MM | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 105 | CEV BUŽIR FI 3,5 MM | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 106 | METALNI BUŽIR FI 16 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 107 | METALNI BUZIR FI 21 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 108 | METALNI BUŽIR FI 29 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 109 | TERMO BUŽIR 1,6 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 110 | TERMO BUZIR 12.7MM | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 111 | TERMO BUŽIR 16MM | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 112 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-10 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 113 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-25 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 114 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-32 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 115 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-36 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 116 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-40 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 117 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-50 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 118 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-63 A | kom | 120 |  |  |  |  |  |
| 119 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-80 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 120 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-100 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 121 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00 160A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 122 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-25A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 123 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-36A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 124 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-50 A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 125 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-63 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 126 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-80 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 127 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-100 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 128 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-1-125 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 129 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-1-200 A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 130 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-2-160A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 131 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-2-400 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 132 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-3-630 A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 133 | OSIGURAČ ZA FLUKE 0,44A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 134 | OSIGURAČ ZA FLUKE 11A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 135 | OSIGURAČ CEVASTI STAKLENI 6,3A BRZI (5 X 20 MM) | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 136 | POSTOLJE NOŽASTOG OSIGURAČA NVP-00-I | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 137 | POSTOLJE 160A NVP-0-I | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 138 | POSTOLJE NOŽASTOG OSIGURAČA NVP-1 250A-I | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 139 | POSTOLJE OSIGURAČA UZ 25 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 140 | POSTOLJE OSIGURAČA EZ 25 A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 141 | POSTOLJE OSIGURAČA EZ 63 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 142 | KAPA OSIGURAČA KII 25 A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 143 | KAPA OSIGURAČA KIII 63 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 144 | PATRON OSIGURAČA DO-1-10A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 145 | PATRON OSIGURAČA DO-1-16A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 146 | PATRON OSIGURAČA-TROMI 6A | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 147 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 10 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 148 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 16 A | kom | 1000 |  |  |  |  |  |
| 149 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 20 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 150 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 25 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 151 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 35 A | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 152 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 50 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 153 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 63 A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 154 | ZAVRTANJ KONTAKTNI 10 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 155 | ZAVRTANJ KONTAKTNI 16 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 156 | ZAVRTANJ KONTAKTNI 25 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 157 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 6A 380V 50HZ EN60898 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 158 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 10A 380V 50HZ EN60898 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 159 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 16A 380V 50HZ EN60898 | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 160 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 20A 380V 50HZ EN60898 | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 161 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 25A 380V 50HZ EN60898 | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 162 | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 2P 16A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 163 | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 3P 25A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 164 | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 3P 50A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 165 | OSIGURAČ FRA 16/16A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 166 | PREKIDAČ SERIJSKI U ZID 10A 250V | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 167 | PREKIDAČ OBIČAN U ZID 10A 250V | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 168 | PREKIDAČ OBIČAN NA ZID 10A 250V | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 169 | PREKIDAČ SERIJSKI NA ZID 15A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 170 | PREKIDAČ PREGIDNI ZA BOJLER ZA U ZID 16A 250V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 171 | PREKIDAČ SILUMINSKI NA ZID 16A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 172 | KUTIJA UTIKAČKA DVOPOLNA 10A U ZID SILUMINSKA SA POKLOPCEM | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 173 | UTIČNICA ŠUKO ZA DIN ŠINU 230V 50HZ 16A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 174 | KUTIJA UTIKAČKA ŠUKO DVOPOLNA SA POKLOPCEM BAKELITNA NA ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 175 | KUTIJA UTIKAČKA ŠUKO TROPOLNA NA ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | kom | 70 |  |  |  |  |  |
| 176 | KUTIJA UTIKAČKA TROPOLNA U ZID 16A SA KERAMIČKIM JEZGROM | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 177 | KUTIJA UTIKAČKA DVOPOLNA BAKELITNA U ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 178 | KUTIJA UTIKAČKA PRO-IV-32A 380V | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 179 | KUTIJA UTIKAČKA PRO-IV-63A SILUMINSKA NA ZID | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 180 | UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO BAKELITNI 10A 250V | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 181 | UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO GUMENI | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| 182 | UTIKAČ TROPOLNI ŠUKO BAKELITNI 10A 380V | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 183 | UTIKAČ TROPOLNI ŠUKO GUMENI 16A 380V | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 184 | UTIKAČ UTOP-IV-16A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 185 | UTIKAČ UTOP-IV-32A 380V . | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 186 | UTIKAČ UTOP-IV-63A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 187 | BUKSNA 2,5MM | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 188 | ŠTIPALJKA SA IZOLOVANIM RUKOHVATOM ZA ODVOD STATIČKOG ELEKTRICITETA 200A 15X10cm CRVENA | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 189 | GRLO ZA SIJALICU PORCELANSKO E-27 VISEĆE | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 190 | GRLO ZA FLUO CEVI SA STARTEROM FCOS | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 191 | CREVO METALNO GIBLJIVO FI 30 MM | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 192 | PVC VEZICE 3X100 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 193 | PVC VEZICE 4X200 | kom | 4500 |  |  |  |  |  |
| 194 | PVC VEZICA 100MM | kom | 4000 |  |  |  |  |  |
| 195 | PVC VEZICE L-200MM | kom | 7500 |  |  |  |  |  |
| 196 | PVC VEZICE L-340 | kom | 8000 |  |  |  |  |  |
| 197 | VEZICA VT 3X150 | kom | 1000 |  |  |  |  |  |
| 198 | UVODNICA KABLOVSKA MESING PG16 M25X1,5 SA MATICOM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 199 | REDUCIR PG11 NA PG9 METALNI | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 200 | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG13 SA MATICOM ZAPTIVNA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 201 | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG16 SA MATICOM ZAPTIVNA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 202 | UVODNICA KABLOVSKA METALNA ZAPTIVNA PGF 16 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 203 | OBUJMICA OG-8-18 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 204 | OBUJMICE OG-11-18 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 205 | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG21, ZAPTIVNA, SA MATICOM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 206 | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG29, ZAPTIVNA, SA MATICOM | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 207 | PVC TIPL P-6 SA ZAVRTNJEM | kom | 350 |  |  |  |  |  |
| 208 | PVC TIPL P-8 SA ZAVRTNJEM | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 209 | PVC TIPL P-10 SA ZAVRTNJEM | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 210 | RAZVODNA KUTIJA SA 4 UVODA BAKELITNA | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 211 | RAZVODNA KUTIJA SA 6 UVODA SILUMINSKA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 212 | RAZVODNA KUTIJA 100x100 или 125x125 MM SILUMINSKA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 213 | TRAFO UGRADNI 200VA 220/24V | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 214 | GREJAČ ZA BOJLER 1500W,220V sa kosim buksnama za bojler 5 – 10 litara | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 215 | GREJNA PLOČA 300X300 220V 3KW | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 216 | RINGLA ZA ŠPORET FI 145 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 217 | RINGLA ZA ŠPORET FI 180 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 218 | PVC KANALICA SA POKLOPCEM 20X20mm,L=2m | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 219 | KANALICA ŠLICOVANA 40x60 L=2m | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 220 | KANALICA ŠLICOVANA (SXV) 25X40 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 221 | KANALICA ŠLICOVANA (SXV) 40X40 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 222 | KANALICA PVC 60X60MM L=2mm | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 223 | Izolir traka 3M Temflex 1300 0.13mm h19mm h 20m (ISO 9002 i atest)(IEC 604564-3-1-1 F-PVCP/60 ) | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 224 | Izolaciona traka ‚‚ Scotch Super 33+‚‚3M Temflex 1300 19mm h20,1m h 0,177mm za tem. Od -18 do 105 C (ISO 9002 i atest)(IEC 604564-3-1-1 F-PVCP/60 ) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 225 | Traka za visokonaponsku izolaciju kablova``W963 Plysafe``36mm h0,76mm h 9,1m | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 226 | Univerzalna redna stezaljka - kleme 2,5mm2 za ugradnju na omega šinu max napon 800V , u Ex izvedbi UK 6 N (PHOENIX) ili odgovarajuća | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 227 | Tiplovi za pvc ø8 sa holšrafom | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 228 | Tiplovi za pvc  ø 10 sa holšrafom | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 229 | Tiplovi za pvc  ø 12 | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 230 | Obujmice za kablove 8-18 | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 231 | Razvodna kutija OG 100X100 sa 4 ulaza za ugradnju za na zid .IP 65 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 232 | Modularne štipaljke (aligatorke) AC 285 (Fluke) 1000V 10A | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 233 | Ispitač kablova - prisutnosti napona tip 1AS-E2 II Fluke | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 234 | Univerzalna redna stezaljka - klema za ugradnju na omega šinu, max napona 800V , u Ex izvedbi UHV 50-AS/AS (PHOENIX) | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 235 | Plastične veze-veze za fiksiranje kablova u snopu PKB200X2,5 (1000kom.)(PHOENIX) | kom | 2000 |  |  |  |  |  |
| 236 | Izolacione univerzalna redna stezaljka - klema za ugradnju na omega šini , max napon 800V , u Ex izvedbi UT 10 (PHOENIX) | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 237 | Strujna klema URTK/SP k.b. 0311126 | kom | 250 |  |  |  |  |  |
| 238 | GS-GSK/S k.b 0305116 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 239 | FB 10-GSK/S k.b. 0305174 (PHOENIX) | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 240 | FBI-10-8 k.b0203263 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 241 | FB 10 -URTK/SP k.b 0311663 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 242 | SB 2 -URTK/SP k.b. 0360012 (PHOENIX) | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 243 | SB4-URTK/SP k.b. 0360025 (PHENIX) | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 244 | E/UK završna klema (PHOENIX) 1201442 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 245 | Patron D 10 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 246 | Patron D 16 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 247 | Patron D 20 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 248 | Patron D 25 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 249 | Patron D 6 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 250 | Kapa osigurača 25 A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 251 | Kapa osigurača 63 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 252 | Termostat regulacioni za bojler 1 radni + 1 mirni kontakt | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 253 | Termostat sigurnosni za bojler | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 254 | Automatski osigurač 2 A II polni C klase | kom | 12 |  |  |  |  |  |
| 255 | Automatski osigurač 25 A I polni C klase | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 256 | Panik svetiljka sa led diodama akomulator 6V 4Ah | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 257 | Sobni termostat RT500RF ili odgovarajući | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 258 | Kalorifer 3 Kw monofazni | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 259 | Automatski osigurač 16 A III polni C klase | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 260 | Automatski osigurač 16 A I polni C klase | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 261 | Kalorifer 2 Kw monofazni | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 262 | Kip prekidač 16A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 263 | Prekidač za na zid serijski siluminski | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 264 | Istalaciona šuko utičnica monofazna | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 265 | Utikač monofazni gumeni | kom | 400 |  |  |  |  |  |
| 266 | Razvodnik monofazni 16A sa prekidačem | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 267 | Razvodna kutija 80x80 siluminska | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 268 | Prekidač za u zid običan | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 269 | Prekidač za u zid serijski | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 270 | Prekidač za na zid običan siluminski | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 271 | Utičnica monofazna za u zid | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 272 | Baterijska lampa PELI 2360 LED | kom | 70 |  |  |  |  |  |
| 273 | Utičnica za na zid monofazna siluminska | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 274 | Utičnica za u zid trofazna | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 275 | Utičnica za na zid trofazna siluminska | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 276 | Utikač monofazni plastični | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 277 | Natikač monofazni gumeni | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 278 | Luster klema 4mm² | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 279 | Luster klema 6mm² | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 280 | Luster klema 10mm² | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 281 | Utikač 4x32 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 282 | Luster klema 2.5mm² | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 283 | Utikač 4x63 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 284 | Produžni kabal 3 m, 6 utičnica sa prekidačem i prednaponskom zaštitom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 285 | Produžni kabal 5 m, 6 utičnica sa prekidačem i prednaponskom zaštitom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 286 | Grlo E 27 keramičko | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 287 | Vezica PL-300 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 288 | Vezica PL-350 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 289 | Vezica PL-450 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 290 | Grejač prohromski ø60 3x2000W sa zaptivnim oringom(Prohromski vodeni grejač za industrijski bojler.Prečnik okrugle flanšne 60mm sa gumenim dihtungom.Grejač 3x2000W dužine 400mm) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 291 | Utičnica 4x32A tip 134 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 292 | Grlo E 14 keramičko | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 293 | Vezica PL-200 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 294 | Vezica PL-150 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 295 | Vezica PL-100 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 296 | Utičnica 4x63A tip 134 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 297 | Tropolni utikač ''L'' | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 298 | Digitalni vremenski prekidač TD01 ili odgovarajući | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 299 | Ručna svetiljka ansmann IL 300R | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 300 | Namotaj PVC GGJ 3x2,5mm 25met. Sa termičkom zaštitom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 301 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 9 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 302 | Metalni čep Pg 9 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 303 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 11 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 304 | Metalni čep Pg 11 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 305 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 13,5 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 306 | Metalni čep Pg 13,5 sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 307 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 16 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 308 | Metalni čep Pg 16 sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 309 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 21 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 310 | Metalni čep Pg 21 sa kontranavrtkom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 311 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 29 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 312 | Metalni čep Pg 29 sa kontranavrtkom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 313 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 16 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 314 | Metalni čep M 16 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 315 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 20 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 316 | Metalni čep M 20 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 317 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 25 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 318 | Metalni čep M 25 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 319 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 32 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 320 | Metalni čep M 32 sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 321 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 40 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 322 | Metalni čep M 40 sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 323 | Baterijska lampa PELI 2720 LED naglavna | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 324 | Nožasti osigurač NVT00 20A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 325 | Nožasti osigurač NVT00 25A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 326 | Nožasti osigurač NVT00 35A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 327 | Nožasti osigurač NVT00 50A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 328 | Nožasti osigurač NVT00 63A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 329 | Nožasti osigurač NVT00 80A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 330 | Nožasti osigurač NVT00 100A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 331 | Nožasti osigurač NVT00 16A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 332 | Utičnica monofazna za u zid dupla | Kom | 50 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.