ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01- 274381/12-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0922(308/2017;299/2017;925/2017;780/2017), за набавку Инсталациони и изолациони материјал - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Позиција 179- Тражена је кутија утикачка PRO-IV-63A силуминска на зид.

Да ли овде треба да се нуди индустријска прикључница од 63А 4-полна?

Мора ли да буде од силумина, или може да се нуди у заштити IP 67?

Ако није реч о индустријској прикључници молимо вас да нам кажете шта треба да се нуди и евентуално назив произвођача.

**ОДГОВОР 1:**

Да, ради се о индустријској прикључници 63 А, 4-полној. Не мора бити силуминска, може у заштити IP 67.

**ПИТAЊE 2:**

Позиција 179- Тражена је месингана кабловска уводница Pg16 M25x1,5 са матицом.

Молимо вас да дефинишете да ли је потребно нудити металну уводницу са матицом Pg16 или металну уводницу са матицом М25x1,5?

**ОДГОВОР 2:**

Потребно је нудити металну уводницу са матицом Pg16.

**ПИТAЊE 3:**

Позиција 266 – Да ли је на овој позицији потребно нудити монофазни подсклоп са прекидачем?

Ако јесте у питању подсклоп са прекидачем молим вас за број утичнице који је потребан, а ако није захтеван подсклоп молим вас за додатне карактеристике траженог разводника, евентуалну ознаку и произвођача како би смо били у могућности да вам понудимо одговарајући артикал.

**ОДГОВОР 3:**

Двоструки монофазни разделник са уземљењем са склопком 16А 250V.

**ПИТAЊE 4:**

Позиција 79 – Од ког материјала је захтевани орман, која је IP заштита, да ли се монтира напољу или унутра (уколико се монтира напољу, да ли тражена опрема треба да се монтира на врата и да ли орман има кров)?

**ОДГОВОР 4:**

Орман може бити или метални или полиестерски, није битно.Заштита је довољна IP 54. Орман се монтира унутра. Подразумева се да ће на вратима бити монтирани тастери и сигналне сијалице.

КОМИСИЈА: