НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА : Израда пројектно техничке документације за опрему под притиском неопходне за прегледе и одобрење од стране именованог тела – ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0570/2017 (1576/2017)

(број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*Oбреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку Израда пројектно техничке документације за опрему под притиском неопходне за прегледе и одобрење од стране именованог тела – ТЕНТ-А**

1.

*Брише се тачка 5 Обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.*

2.

*У складу са тачком 1. мења се део техничке спецификације на странама од 4 од 60 до 6 од 60 и гласи :*

Испитивање и израда техничке документације опреме под притиском – Преглед судова под притиском, израда недостајуће документације и испитивање судова под притиском и то:

1.         Идентификација посуде.

2.         Израда програма контроле.

3.         Припрема површина за испитивање.

4.         Хемијска анализа на лицу места свих битних елемената посуде (данца, плаштеви, прикључци, поклопци, прирубнице, крагне...). Анализу урадити са садржајем „С“ и дефинисањем материјала од кога је посуда стварно урађена.

5.         Мерење дебљина свих делова посуде у складу са предвиђеним техничким прописима.

6.         Снимање геометрије сваке посуде са распоредом заварених спојева као и локацијама прикључака.

7.         Контролни прорачун за главне елементе посуде.

8.       Испитивање без разарања (ИБР) заварених спојева методама прописаним за такве врсте испитивања.

9.       Израда извештаја о испитивању без разарања (ИБР) ради израде конструкционо техничке документације.

10.       Визуелни спољашњи преглед.

11.       Визуелни унутрашњи преглед.

12.       Унутрашњи преглед ендоскопом (у случају да нема ревизионог отвора преко кога би се извршио визуелни унутрашњи преглед).

13.       Континуално ултразвучно испитивање плашта и данаца на референтним површинама посуде (у случају да унутрашњи преглед није могуће извести ендоскопом).

14.       Испитивање притиском или једнаковредним прихваћеним испитивањем без разарања (ИБР).

15.       Израда Атесно-техничке документације за посуду у три примерка која садржи:

1) Општи део

2) Прорачунски део

3) Упутство за рад

4) Графичку документацију.

16.       Израда предлога технологије санације за евентуалне поправке.

17.       Припрема површина за испитивање.

18.       Испитивање ИБР методама након санације.

19.       Затварање посуда, замена дихтунга, пуњење и припрема за испитивање ХВП (хладним воденим притиском).

20.       Израда АТД документације за санацију за сваку посуду у три примерка.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви