ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-428238/.12.-2017

....21.12....2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1623/2017 (799/2017), за набавку добара: Набавка пумпи за подмазивање редуктора дозатора ТЕНТ-Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1**: Да ли је и ко пројектовао агрегате? Ко је произвођач пумпи са приказаним карактеристикама?

**Одговор 1**: Произвођач пумпи са приказаним карактеристикама је „Прва петолетка“ из Трстеника (тип пумпе: 3115.266.38)

**Питање 2:** Да ли су пумпе са приказаним карактеристикама већ испоручиване ТЕНТу, ЕПСу?

**Одговор 2:** Да, испоручиване су на ТЕНТ Б.

**Питање 3:** Мислим да величина пумпе не одговара величини мотора (опсег вискозитета је прилично велики) - На којој температури и вискозитету желите проток од  10 dm³/min?

**Одговор 3:** У каталогу произвођача за овај тип пумпе пише да је радна запремина зупчасте пумпе 6,6 cm3 и за ту радну запремину проток пумпе од 10 dm³/min. Наручилац не зна при којој температури и ком визкозитету уља произвођач гарантује проток од 10 dm³/min. Пртпостављамо да су то неке стандардне вредности температуре и вискозитета уља у односу на које се гарантују техничке карактеристике пумпи.

КОМИСИЈА