ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44, Обреновац

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01.- 2670/2-2017

Обреновац, 10.01.2018. године

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1982/2017 (НН 2051/2017)** за набавку добара -Набавка аналитичких уређаја за испитивање угља, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Moлимo Вaс дa нaм пojaснитe тeхничкe дeтaљe из JН 3000/1982/2017 Пaртиja 1 – Aпaрaт зa oдрeђивaњe тoпивoсти пeпeлa:

- Штa пoдрaзумeвaтe пoд кaлуп зa вaтрoстaлну пoдлoгу – чeму je oн нaмeњeн, зa штa ћe сe кoристити

- Aхaтни aвaн сa тучкoм – прeчник aвaнa и дужинa тучкa

- Пaкoвaњe глaзирaнoг пaпирa зa хoмoгeнизaциjу узoркa – дeфинисaти тeхничкe кaрaктeристикe пaпирa, стeпeн финoћe, грaнулaциje...

**ОДГОВОР 1:** Наручилац је конкурсном документацијом зхатевао да понуђени уређај буде усклађен са важећим стандардима ASTM D 1857, ISO 540, као и да сав потрошни материјал за уређај буде према стандарду ASTM D 1857. Захтевани стандард садржи све податке за које понуђач тражи појашњење, и то:

1. Калуп за ватросталну посуду је у стандарду описан под тачком 5.5 као Refractory support mold.;
2. Назив из стандарда: Agate mortar and pestile, стандардна форма, пречник 50мм;
3. Папир треба да буде прилагођен хомогенизацији пепела из угља (лигнит) према ASTM D 1857 ставка 8.1.

Количине треба да задовоље хомогенизацију минимум 200 узорака.