НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Предфинансирање ремонта 2018, Лежајеви и кућишта лежајева за дозаторе, додаваче, допрему угља и систем одшљакивања - ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0380/2017(1805/2017), 3000/0382/2017(1807/2017)

(број 5364-Е.03.02-516490/9-2017 од 26.12.2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ И*ЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/0853/2016 (1591/2016)

1.

Одељак 3.1 Конкурсне документације ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Врста и количина добара мења се за ставке 24., 25 и 26.

2.

У Одељаку 3.2 Конкурсне документације ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈАКвалитет и техничке карактеристике (спецификације) се додају захтеви:

Димензионе толеранције понуђених лежајева (позиције: 1,3,5,7.9,11,13-23) морају бити у складу са SRPS ISO 492:2015 (еквивалент ранијем термину „димензиона прецизност“)

-Геометријске толеранције понуђених лежајева (позиције: 1,3,5,7.9,11,13-23) морају бити у складу са SRPS ISO 492:2015 (еквивалент ранијем термину „радна прецизност“)

3.

Образац структуре цене се мења сагласно изменама у техничкој спецификацији.

4.

Измењени Одељак 3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА и Образац 2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ налазе се у прилогу

5.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара**

| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самоподесиви котрљајни лежај 1319К | ком | 30 |
| 2 | Чаура лежаја Н319 | ком | 30 |
| 3 | Котрљајни лежај 22228К | ком | 22 |
| 4 | Чаура лежаја Н3128 | ком | 22 |
| 5 | Котрљајни лежај 22224К | ком | 20 |
| 6 | Чаура лежаја Н3124 | ком | 20 |
| 7 | Котрљајни лежај 22332К | ком | 2 |
| 8 | Чаура лежаја Н2332 | ком | 2 |
| 9 | Котрљајни лежај 23040К | ком | 8 |
| 10 | Чаура лежаја Н3040 | ком | 8 |
| 11 | Котрљајни лежај 22234К | ком | 4 |
| 12 | Чаура лежаја Н3134 | ком | 4 |
| 13 | Котрљајни лежај 22318 | ком | 10 |
| 14 | Котрљајни лежај 22220 | ком | 16 |
| 15 | Самоподесиви котрљајни лежај 1312 | ком | 16 |
| 16 | Котрљајни лежај 21311 | ком | 14 |
| 17 | Котрљајни лежај 21319 | ком | 14 |
| 18 | Котрљајни лежај 23224 | ком | 4 |
| 19 | Котрљајни лежај 21307 | ком | 20 |
| 20 | Котрљајни лежај 23022 | ком | 8 |
| 21 | Котрљајни лежај 6312 | ком | 20 |
| 22 | Котрљајни лежај 6211ZZ | ком | 12 |
| 23 | Котрљајни лежај 2216 | ком | 20 |
| 24 | **Кућиште лежаја** **SNL 528** (У кућиште се уграђује лежај 22228К са конусном чауром H3128. Понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца или двоусним заптивкама од еластомера (NBR). Лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са одговарајућим учврсним прстеновима.) | ком | 6 |
| 25 | **Кућиште лежаја** **SNL 524** (У кућиште се уграђује лежај 22224К са конусном чауром Н3124. Понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца или двоусним заптивкама од еластомера (NBR). Лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са учврсним прстеновима.) | ком | 4 |
| 26 | **Кућиште лежаја** **SNL 522** (У кућиште се уграђује лежај 1319К са конусном чауром Н319. Понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца или двоусним заптивкама од еластомера (NBR). Лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са учврсним прстеновима.) | ком | 4 |

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

Димензионе толеранције понуђених лежајева (позиције: 1,3,5,7.9,11,13-23) морају бити у складу са SRPS ISO 492:2015 (еквивалент ранијем термину „димензиона прецизност“)

Геометријске толеранције понуђених лежајева (позиције: 1,3,5,7.9,11,13-23) морају бити у складу са SRPS ISO 492:2015 (еквивалент ранијем термину „радна прецизност“)

У понуди (Обрасцу структуре цене) Понуђач обавезно мора навести понуђене ставке према ознакама произвођача чији бренд нуди.

Паковање обележавање и провера квалитета:

Испоручени лежаји, чауре и кућишта морају бити нови (некоришћени у експлоатацији), правилно складиштени и не старији од 5 година

Свако испоручено добро мора бити упаковано у оригиналну јединичну амбалажу произвођача.

На амбалажи, приликом испоруке, продавац је обавезан да налепи налепницу са уписаним називом продавца и бројем јавне набавке (или бројем уговора купца).

У сваком паковању треба да се налази декларација о роби која садржи: годину производње, назив и земљу порекла произвођача и врсту лежаја.

На самом котрљајном лежају морају постојати фабричке неизбрисиве ознаке са најмање следећим подацима:

- Назив или логотип произвођача

- Ознака котрљајног лежаја.

Наручилац задржава право провере аутентичности и начина обележавања испоручене робе у регионалном представништву произвођача чија је роба понуђена.

Наручилац захтева да Продавац обезбеди техничку подршку у року од два дана, од позива Наручиоца, уколико се појаве проблеми у експлоатацији купљених добара.

Наручилац задржава право провере да ли лежајеви, чауре и кућишта испуњавају прописане норме, испитивањем референтних узорака у овлашћеној установи за испитивање лежајева.

У случају било каквог одступања од понуде приликом испоруке сва роба се враћа Продавцу при чему Продавац у потпуности сноси све трошкове настале услед неодговарајуће испоруке.

**3.3. Каталози**

Уз понуду обавезно приложити каталоге или изводе каталога (у штампаном или електронском облику) произвођача понуђених лежајева на српском или енглеском језику за сва понуђена добра. Каталози морају да садрже све понуђене лежајеве, чауре и кућишта. Каталог у електронском облику доставити уз понуду искључиво на диску (CD или DVD). Диск на полеђини мора да има јасно препознатљив назив произвођача лежајева (штампан или ручно исписан).

При томе у обрасцу структуре цене у колони 2а пожељно је, ради лакше претраге, уписати број стране из достављеног каталога на којој се налази сингирано добро.

Уколико се за каталог понуђач позива на website произвођача, тада у понуди мора да наведе тачне адресе интернет страница, на website-у произвођача понуђених лежајева, са којих могу да се преузму каталози.

Уколико на website-у произвођача понуђених лежајева не постоји каталог који може да се преузме, него је преглед карактеристика лежајева направљен да сваки лежај има своју страницу, тада понуђач у понуди мора да наведе тачну адресу интернет странице за сваки понуђени лежај посебно.

За производе који, због своје специфичности (велике димензије, мале серије, наменска производња за поједине купце). нису у саставу стандардне палете производа, па тако нису заступљени ни у каталозима произвођача као доказ техничке усаглашености, уз понуду, могу доставити и технички цртежи произвођача, оверени од стране произвођача.

**3.4. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 дана од закључења уговора.

**3.5. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б Ушће, Обреновац.

Паритет испоруке је франко магацин ТЕНТ Б Ушће, Обреновац са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.6. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани Понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.7. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 36 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

| Рбр | Назив траженог добра | Понуђена добра:  Земља порекла,  произвођач и ознака лежаја произвођача,  страница у каталогу | Јед.  мере | Количина | Јед.цена без ПДВ дин. | Јед.цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(2а)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1. | Самоподесиви котрљајни лежај 1319К | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Чаура лежаја Н319 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Котрљајни лежај 22228К | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 22 |  |  |  |  |
| 4. | Чаура лежаја Н3128 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 22 |  |  |  |  |
| 5. | Котрљајни лежај 22224К | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Чаура лежаја Н3124 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Котрљајни лежај 22332К | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Чаура лежаја Н2332 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Котрљајни лежај 23040К | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 8 |  |  |  |  |
| 10. | Чаура лежаја Н3040 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 8 |  |  |  |  |
| 11. | Котрљајни лежај 22234К | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Чаура лежаја Н3134 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Котрљајни лежај 22318 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Котрљајни лежај 22220 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 16 |  |  |  |  |
| 15 | Самоподесиви котрљајни лежај 1312 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 16 |  |  |  |  |
| 16 | Котрљајни лежај 21311 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 14 |  |  |  |  |
| 17 | Котрљајни лежај 21319 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 14 |  |  |  |  |
| 18 | Котрљајни лежај 23224 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Котрљајни лежај 21307 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Котрљајни лежај 23022 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 8 |  |  |  |  |
| 21 | Котрљајни лежај 6312 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 20 |  |  |  |  |
| 22 | Котрљајни лежај 6211ZZ | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 12 |  |  |  |  |
| 23 | Котрљајни лежај 2216 | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 20 |  |  |  |  |
| 24 | **Кућиште лежаја** **SNL 528** (У кућиште се уграђује лежај 22228К са конусном чауром H3128. Понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца или двоусним заптивкама од еластомера (NBR). Лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са одговарајућим учврсним прстеновима.) | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 6 |  |  |  |  |
| 25 | **Кућиште лежаја SNL 524** (У кућиште се уграђује лежај 22224К са конусном чауром Н3124. Понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца или двоусним заптивкама од еластомера (NBR). Лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са учврсним прстеновима.) | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 4 |  |  |  |  |
| 26 | **Кућиште лежаја** **SNL 522** (У кућиште се уграђује лежај 1319К са конусном чауром Н319. Понуђена кућишта лежајева треба да буду пролазна са заптивком од филца или двоусним заптивкама од еластомера (NBR). Лежај у наведеном кућишту је фиксан, што значи да понуђено кућиште мора да буде са учврсним прстеновима.) | Земља порекла: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака понуђеног лежаја:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страница у каталогу бр:\_\_ | ком | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

--у колону 2а. уписати за понуђена добра: земљу порекла, назив произвођача, ознаку лежаја произвођача и број странице каталога на којој се налази понуђено добро.

.-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.