НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА „Цеви за везу са улазним коморама испаривача за блок А1 ТЕНТ А“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1238/2017 (147/2017)

(број 105-Е.03.01-20974/3-2018 од 12.01.2018. године)

*Обреновац, јануар 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку „Цеви за везу са улазним коморама испаривача за блок А1 ТЕНТ А“

1.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 5. неопходни пословни капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:* је у периоду од пет година (од 2012 до 2016 године), понуђач извршио референтне набавке у вредности од укупно 25.000.000,00 динара без ПДВ. Под референтном набавком, подразумева се испорука пароводних цеви високог притиска или испорука котловских комора за термоенергетске објекте електричне снаге 200MW и више;
* има сертификат ЕN ISO 9001и EN ISO 14001;
* има сертификате усаглашене са EN ISO 3834-2, PED 2014/68 EU и AD 2000 HP0.
* има лабораторију са важећим сертификатом о акредитацији према ISO/IEC 17025 или према стандарду усаглашеном са ISO/IEC 17025.

**Доказ:** - Списак испоручених добара – стручне референце - Потписане Потврде о референтним набавкама- Копије уговора наведених у потврди из којих се може јасно видети предмет уговора* Фотокопија важећег сертификата EN ISO 9001 и EN ISO 14001 из којих се јасно може видети област покривености сертификата
* Фотокопије важећих сертификата усаглашених са EN ISO 3834–2, PED 2014/68/EU и AD 2000 HP0, са извештајима сертификационих тела, из којих се јасно може видети област покривености сертификата
* Фотокопија важећег сертификата о акредитацији према захтевима стандарда ISO/IEC 17025 или према стандардима усаглашеним са ISO/IEC 17025, са обимом акредитације који обухвата методе наведене у Техничкој спецификацији.

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

2.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 6. неопходни технички капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | **Услов:**Технички капацитетПонуђач располаже довољним **техничким капацитетом** ако поседује или има у закупу или лизингу најмање:* 1(једну) CNC машине за савијање цеви пречника које су предмет јавне набавке
* 1 (једну) атестирану пећ за термичку обраду дужине од минимално 8 m.
* 1 (један) сателит струг за обраду крајева цеви

**Доказ:** * Извод из пописа основних средстава из ког се јасно види да су тражене машине у власништву Понуђача **или** Уговор о закупу тражених машина који морају да трају најмање до завршетка гарантног рока, **или** уговор о лизингу тражених машина (уколико тражене машине имају уговор о закупу или уговор о лизингу онда је Понућач у обавези да достави и Потврде у виду уплатница, или сличног доказа да је понуђач измирио обавезе по основу закупа, или лизинга, до датума подношења понуда)
* за пећ за термичку обраду потребно је доставити фотокопију важећег сертификата о контроли хомогености температурног поља у пећи за термичку обраду.

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

3.

Тачка 3. конкурсне документације Техничка спецификација, подтачка 2. Технички захтеви за набавку и израду цевних позиција допуњује се на крају текста а пре табеле са описом и количинама следећом реченицом:

* За произведене цеви потребно је доставити декларацију усаглашености производа коју издаје именовано тело Републике Србије

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви