ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105.Е.03.01- 20437/1-2018 od 12.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број бр. 3000/1939/2017 (2070/2017) за набавку добара „Дeлoви зa турбoaгрeгaт блoк A1 и A2 TEНT A“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Имајући у виду Ваше захтеве из тендерске документације, а како не би дошло до неспоразума, најлепше Вас молим да на саставницама наведених цртежа у позицијама 1 (Бу-1137701) и позицији 2 (Б-1137626г) обележите тражене делове.

**ОДГОВОР 1:**

Тражена позиција 1:

Овде се тражи делимично монтиран склоп аутоматског затварача (заштитног вентила) средњег притиска у свему према цртежу Бу-1137701 комплет, а то значи да мора бити монтиран у складу са одговарајућим протоколом.  Тражи се монтиран склоп вретена, затварача, растеретног вентила, чауре за вођење вретена, а то према саставници горе наведеног цртежа подразумева за испоруку следећих елемената:

Позиција број 1,

Позиција број 2,

Позиција број 3,

Позиција број 4,

Позиција број 5,

Позиција број 7,

Позиција број 8,

Позиција број 10,

Позиција број 11,

Позиција број 12,

Позиција број 14,

Позиција број 15,

Позиција број 16,

Позиција број 17,

Позиција број 18,

Позиција број 19,

Позиција број 20,

Позиција број 21,

Позиција број 22,

Позиција која није означена на саставници а коју треба испоручити (у надмери према спецификацији произвођача) је чаура за вођење вретена (унутрашње називне мере Ø54mm).

Овде од наведених позиција, у склопу треба испоручити позиције број 1,2,3,4,5,22,7 и 8 према већ наведеном монтажном протоколу, осигурано и спремно за даљу монтажу у кућиште вентила.

Дакле, овде се не траже следећи делови:

Позиција број 6,

Позиција број 9 и

Позиција број 13.

1. Тражена позиција 2:

Овде се тражи монтиран регулациони вентил турбине средњег притиска број 1 и 2 (Ø325 ПВК-200-1) горњи у свему према цртежу Б-1137626г комплет, а то значи да мора бити монтиран у складу са одговарајућим протоколом. Тражи се монтиран склоп вретена и затварача са растеретним вентилом,  чауре за вођење вретена, немонтирана кошуљица и подложни прстенови испод навртке, склоп крунасте навртке а према инструкцијама за даљу монтажу у кућиште вентила.

Овде се тражи испорука свих позиција (1-22)

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

КОМИСИЈА

..........................................

..........................................