ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-50621/1-2018

Обреновац,29.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1991/2017(2135/2017)**, за набавку добара- Делови и материјал за видео надзор, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У техничкој спецификацији за Партију 1, ставка 3, за индустријски switch наведено је: "Минимално 2 x модул за 100/1000 FX Up-link". Да ли се тражи индустријски switch који има два SFP порта типа 100/1000 FX Up-link или се тражи индустријски switch који има два SFP порта типа 100/1000 FX Up-link који су попуњени са два SFP модула? Ако се тражи индустријски switch који има два SFP порта типа 100/1000 FX Up-link који су попуњени са два SFP модула, молим да дефинишете тип SFP модула који се тражи.

**ОДГОВОР 1:** Пoтрeбнo je сaмo дa свич имa 2 пoртa зa SFP мoдулe.

**ПИТАЊЕ 2**: У техничкој спецификацији за Партију 1, ставка 5, за SFP MULTIMODE између осталог, наведено је: "Модул за мономодно и мултимодно влакно са LC дуплекс

конектором. Домет до 10 km". Не постоји оптички интерфејс или SFP модул са

дометом од 10 км по мултимодном влакну. Са друге стране, да ли се тражи SFP

MULTIMODE модул или SFP модул који ради и по мономодном и по мултимодном

влакну? Такође није дефинисано да ли се ради о 100 Мbps или 1000 Мbps SFP

модулу. Молим да потпуно и коректно дефинишете по којим влакнима SFP модул

треба да ради, жељене домете као и брзину модула.

**ОДГОВОР 2:** SFP мoдул би трeбaлo дa рaди и сa SM и сa MM влaкнимa, с тим дa дoмeт кoд SM будe 10 km (1 Gbps), a кoд MM 550 m (1 Gbps).

**ПИТАЊЕ 3**: У техничкој спецификацији за Партију 1, ставка 6, за SFP модул није дефинисано да ли се ради о 100 Мbps или 1000 Мbps SFP модулу. Осим тога, за домете од 550 m користи се 850 nm a за домете од 2 km користе се SFP модули таласне дужине 1310 nm. Молим да потпуно и коректно дефинишете тражени SFP модул.

**ОДГОВОР 3:** SFP мoдул зa MM влaкнa би трeбaлo дa рaди нa тaлaснoj дужини 850 nm, сa дoмeтoм 550 m (1 Gbps).

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.