**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**

**ОГРАНАК ТЕНТ**



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за подношење понуда у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума са више добављача према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године**

за јавну набавку услуга бр.**JН/3000/0482/2017 (1625/2017)**

Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А

(заведено у ЈП ЕПС број 105.E.03.01-58079/2-2018 од 31.01.2018.године)

Обреновац,2017.године

На основу члана 32, 40, 40a и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2.и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 105.E.03.01-444784/2-2017 oд 20.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 105.E.03.01-444784/3-2017 oд 20.10.2017.године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за подношење понуда у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума са више добављача према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године**

**за јавну набавку услуга бр.JН/3000/0482/2017 (1625/2017)**

Садржај конкурсне документације:

страна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова...) | 4-48 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 49-53 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 54-55 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 56-71 |
| 7. | Обрасци | 72-172 |
| 8. | Модел оквирног споразума | 173-180 |
| 9. | Модел уговора | 181-186 |

Укупан број страна документације: 186

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац спроводи отворени поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума са више добављача према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, адреса Богољуба Урошевића Црног бр.44 |
| Назив и адреса крајњег корисника | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, адреса Богољуба Урошевића Црног бр.44 |
| Интернет страница Наручиоца | [www.eps.rs](http://www.eps.rs) |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума  Оквирни споразум ће бити закључен са више добављача према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године  На основу оквирног споразума, када настане потреба, Корисник услуга ће са Изабраним понуђачем закључити уговор. |
| Контакт | Зоран Јововић  e-mail: [zoran.jovovic@](mailto:zoran.jovovic@)eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета јавне набавке: **Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А**

Назив из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања електромотора; Ознака из општег речника набавке: 50532100

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Технички опис набавке

Предмет набавке је поправак 6kV електромотора инсталираних у ТЕ „Никола Тесла“ ТЕНТ А, Обреновац.

Обавеза изабраног понуђача је да:

1. У просторијама ТЕНТ-а преузме хаварисани електромотор и отпреми у сервис на поправку,
2. Изврши комплетно чишћење и одмашћивање спољашњости и унутрашњости електромотора,
3. У својим просторијама организује расклапање и дефектажу хаварисаног мотора при чему је потребно направити Записник о обиму оштећења,
4. Изврши санацију и поправку свих оштећених делова статора, ротора и кућишта утврђених приликом дефектажe,
5. Премотавање (замену) намотаја статора да уради у „F“ класи изолације,
6. Изврши преглед лежајних склопова, њихову санацију и замену лежајева (FAG или SKF) или одговарајући
7. Провери исправност Pt100 сонди и контактних термометара за мерење температуре намотаја и лежајева и по потреби замени неисправне,
8. Провери исправност грејача и по потреби замени неисправне,
9. Провери исправност пролазних изолатора у прикључној кутији и по потреби замени неисправне,
10. Изврши оглед загревања лим пакета статора и термовизијским снимањем утврди евентуална оштећења,
11. Евентуално препакивање лим пакета и санација топлих места,
12. Евентуална оштећења ротора утврђена дефектажом да отклони
13. Комплетно офарба и прелакира статор и ротор,
14. Изврши склапање електромотор,
15. Изврши електрична испитивања и достави испитне листе
16. Транспортује исправан мотор у ТЕНТ.

Изабрани понуђач је у обавези да унапред обавести Корисника услуга о датуму заказаном за дефектажу како би наручиоц благовремено обавестиo представнике осигуравајуће куће и заједно са њима присуствовао дефектажи.

Напонско испитивање статора извршити пре склапања електромотора по техничким препорукама и о томе је потребно дати извештај са комплетним подацима електромотора.

После склапања мотора потребно је мотор пустити у празан ход, извршити мерење вибрација и температура лежајева.

Сва испитивања вршити у присуству представника Корисника услуга и о свим испитивањима обавезно доставити испитне протоколе.

Обавезна електрична испитивања која треба обавити на комплетираном електромотору су:

1. Испитивање изолационог система мотора (мерење отпора изолације),
2. Мерење омских отпора намотаја статора,
3. Високонапонска испитивања,
4. Мерење фактора диелектричних губитака tgδ,
5. Мерење парцијалних пражњења,
6. Испитивање у празном ходу (напон, струја, број обртаја),
7. Омски отпори термичких сонди намотаја (пре и после испитивања),
8. Омски отпори термичких сонди лежајева (пре и после испитивања),
9. Мерење температуре лежајева,
10. Мерење вибрација,
11. Оглед загревања лим пакета статора са термовизијским снимањем,
12. Технички подаци и карактеристике ротора, измерене вредности пре уравнотежења, корекције маса, вредности заосталог дебаланса.

На електромотор поред фабричке натписне плочице поставити плочицу која садржи податке електромотора са оригиналне плочице и додати на новој плочици годину поправке, класу изолације намотаја, масу и тип лежајева. Сви подаци треба да су унети и у испитну листу коју треба доставити у папирној и електронској форми.





# 3.1 Врста и обим услуга

Према техничкој спецификацији.

Табела 1: Ценовник поправке ВН мотора појединачна вредност услуге:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **1.** | **Напојна пумпа**  ***1EMV 128-64-2*** | Кпл | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **2.** | **Напојна пумпа**  ***2V 265-04H*** | Кпл | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **3.** | **Напојна пумпа**  ***HKM-080 D04 J5C-030*** | Кпл | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **4.** | **Вентилатор димног гаса**  ***FOD 327/8*** | Кпл | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **5.** | **Вентилатор димног гаса**  ***1EMV185-90-12716Z*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **6.** | **Вентилатор димног гаса**  ***ZKN 6250/8*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **7.** | **Вентилатор димног гаса**  ***ZK 328/8*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **8.** | **Вентилатор свежег ваздуха**  ***FOD 306/8*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **9.** | **Вентилатор свежег ваздуха**  ***2V 252-08H*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **10.** | **Вентилатор свежег ваздуха**  ***ZKN3250 A/6*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **11.** | **Вентилатор свежег ваздуха**  ***ZKN 6240/6*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **12.** | **Пумпа расхладне воде**  ***FVB 355/16*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **13.** | **Пумпа расхладне воде**  ***FVB 355/16*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **14.** | **Вентилаторски млин**  ***FOD 327/12*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **15.** | **Вентилаторски млин**  ***2V 202-04H*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **16.** | **Вентилаторски млин**  ***ZKN 6210 B/4S*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **17.** | **Конденз пумпа**  ***AB 113-4M*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **18.** | **Конденз пумпа**  ***MTHP 243-4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **19.** | **Конденз пумпа**  ***MTHP 261-4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **20.** | **Конденз пумпа**  ***ZKFN 6180/4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **21.** | **Багер пумпа**  ***MAF 500M-4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **22.** | **Багер пумпа**  ***MTH 241-4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **23.** | **Багер пумпа**  ***ZKN 6170/4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **24.** | **Багер пумпа**  ***ZKN 6180/4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **25.** | **Циркулациона пумпа**  ***LUV 6/4 FQ45-605*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **26.** | **Пумпа сирове воде**  ***AM 355 P4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **27.** | **Пумпа сирове воде**  ***MAF 500SK-4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **28.** | **Пумпа сирове воде**  ***3Z DVC 194S*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **29.** | **Транспортне траке**  ***MAF 500SK-4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **30.** | **Транспортне траке**  ***ZK 6170 A/4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **31.** | **Транспортне траке**  ***ZK 6170/4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.  мере | Кол. |
| **32.** | **Транспортне траке**  ***MT 243-4*** | Ком | 1 |
| 1. | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |
| 2. | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |
| 3. | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |
| 4. | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |
| 5. | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |
| 6. | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 7. | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |
| 8. | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |
| 9. | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG или одговарајући) | Ком | 2 |
| 10. | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |
| 11. | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |
| 12. | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |
| 13. | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |
| 14. | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |
| 15. | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 16. | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |
| 17. | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |
| 18. | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |
| 19. | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |
| 20. | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |
| 21. | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |

# 3.2 Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 4 месецa од дана преузимања електромотора.

# 3.3.Место извршења услуга

Огранак ТЕНТ/локација ТЕНТ А и локација Изабраног понуђача и друге локације Наручиоца

# 3.4. Квалитативни и квантитативни пријем

Према моделу уговора.

# 3.5. Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана пуштања мотора у рад, односно 24 месеца од дана испоруке

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | **Услов:**  Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  **Доказ:**  -**за правно лице:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  -**за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  Напомена:   * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | **Услов:**  Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  **Доказ:**  - **за правно лице:**  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**  **- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  Напомена:   * У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника * У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | **Услов**:  Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  **Доказ:**  - **за правно лице, предузетнике и физичка лица:**  **1.Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и**  **2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа * Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити **уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације** * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 4. | **Услов:**  Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  **Доказ:**  Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац бр.4.)  Напомена:   * Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. * Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. * Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 5. | **Услов:**  Пословни капацитет  5.1 Понуђач располаже минималним **пословним капацитетом** ако:  је у последње три године (2014, 2015 и 2016. г.) успешно реализовао уговоре чији је предмет премотавање статора ВН електромотора у количини од најмање 5 комада  5.2 Да је понуђач у последње три године (2014, 2015 и 2016. години) ремонтовао минимум два електромотора снаге 2MW и више, напона 6000V  5.3 Да поседује важећи сертификате ISO 9001 и ISO 14001  **Доказ:**  -Списак извршених услуга – стручне референце  -Потврда о референтним набавкама  -Копијe тражених сертификата  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов, а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | **Услов:**  Технички капацитет  Понуђач располаже минималним техничким капацитетом ако располаже следећом опремом :  Баланс машина  Пећ за сушење и термичку обраду намотаја електромотора  Постројење за пескарење  ВФ уређај за тврдо лемљење  Испитна станица за мерење отпора изолованости намотаја, отпора проводника, исправности лим пакета, високонапонско испитивање до 10000V, мерење tgδ, парцијалних пражњења, вибрација са анализером, термовизијско снимање електричне машине  Опрема за ласерско центрирање електромотора са радном машином  Доказ : Пописна листа и оверена писана изјава овлашћеног лица понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, којом се потврђује да понуђач, испуњава услов који се односи на захтевани технички капацитет.  Напомена:   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | **Услов:**  Кадровски капацитет  Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има :  - најмање једног извршиоца ВСС-дипломирани електро инжењер  - најмање једног извршиоца ВСС-дипломирани машински инжењер  - најмање три извршилаца ССС-електро струке  - три извршиоца ССС-машинске струке,  који су у радном односу или су ангажовани сходно чл. 197. до 202. Закона о раду.  **Доказ:**   1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници запослени код понуђача - за лица у радном односу 2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1 до 7 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77.Закона могу се достављати у неовереним копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

**Оквирни споразум ће бити закључен према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године са добављачима који су понудили најнижу цену за сваки предметни мотор из техничке спецификације и структуре цене.**

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6.ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6.ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4.ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују ¬понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

**5.1 Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом** :

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача чији дужи гарантни рок од испоруке

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

* 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

* 1. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића-Црног број 44., ПАК 11-са назнаком: „Понуда за јавну набавку : **Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А**

- Јавна набавка број **JН/3000/0482/2017 (1625/2017)**- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

* 1. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75.и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* Образац понуде
* Структура цене
* Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона
* Изјава о независној понуди
* Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
* Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
* Списак извршених услуга
* Потврда о референтним набавкама
* Oбрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
* потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
* докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације
* Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)
* Споразум о заједничком извршењу (уколико понуду подноси група понуђача)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

* 1. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, ул. Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку,(пожељно је дабуде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

* 1. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди.Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач.У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

* 1. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку : **Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А** - Јавна набавка број **JН/3000/0482/2017 (1625/2017)** – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку **Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А** - Јавна набавка број **JН/3000/0482/2017 (1625/2017)** – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

* 1. Партије

Набавка није обликована по партијама.

* 1. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

* 1. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

* 1. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81.став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

* 1. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и опреме, ангажовања опреме и механизације, трошкови утовара опреме и материјала, транспорт, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до завршетка извођења радова, издавања атеста, трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона.

* 1. Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

# Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 4 месеца од дана преузимања електромотора.

# Гарантни рок, постгарантни период

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана пуштања мотора у рад, односно 24 месеца од дана испоруке

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

6.15 Начин и услови плаћања

Наручилац ће платити на следећи начин:сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема **исправног** рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја (**Записника, који је саставни део рачуна**).

Рачун мора **гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2 огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327)** и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2 огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга. **Изабрани понуђач** **је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговoр на основу којег се рачун издаје (број и датум).**

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**Рачун који није издат у складу са уговореним условима, неће бити исправан и биће враћен Пружаоцу услуге.**

* 1. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

* 1. Средства финансијског обезбеђења

**У понуди:**

**Меница за озбиљност понуде**

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

фотокопију ОП обрасца.

Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Пружаоцу у року од осам дана од дана предаје Кориснику средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

**Уз потписан уговор достави**

**Меницу као гаранцију за добро извршење посла**

**Меница за добро извршење посла**

Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:

бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

фотокопију ОП обрасца.

Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**По потписивању Записника о извршеним услугама**

**Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року.**Понуђач је обавезан да Наручиоцу најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла,достави:

бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

фотокопију ОП обрасца.

Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

У случају сукцесивних извршења предмета набавке, Пружалац услуге има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршенеуслуге која су предмет набавке.

**Достављање средстава финансијског обезбеђења**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац **и и доставља се уз потписан уговор лично или поштом на адресу:**

Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац

са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. JН/3000/0482/2017(1625/2017)**

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице 2., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновацса назнаком: **Средства финансијског обезбеђења за ЈН бр. JН/3000/0482/2017(1625/2017)**

Пружалац услуге је одгoворан за прописан и безбедан начин доставњања средстава финансијског обезбеђењаНачин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

* 1. Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

* 1. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

* 1. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

* 1. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

* 1. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број **JН/3000/0482/2017 (1625/2017)**“ или електронским путем на е-mail адресу : **zoran.jovovic@eps.rs**, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници [www.кjn.gov.rs](http://www.кjn.gov.rs)).

* 1. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

* 1. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

* 1. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

* 1. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

* 1. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

* поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
* учинио повреду конкуренције;
* доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
* одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

* правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
* исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
* исправа о наплаћеној уговорној казни;
* рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
* изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
* доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
* други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

* 1. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

* 1. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

**Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:**

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића-Црног број 44.са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН **Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А*,*** бр.ЈН **JН/3000/0482/2017(1625/2017)**, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: **zoran.jovovic@eps.rs** радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам) дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

**Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права** у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

**Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.**

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

**Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:**

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број **JН 3000 0482 2017 (1625 2017)**, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд-огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, јн. бр. **JН/3000/0482/2017 (1625/2017)**, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

**Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН**

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>и http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR | |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX  DEUTSCHE BANK AG, F/M  TAUNUSANLAGE 12  GERMANY |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800  NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX  DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY  AMERICAS, NEW YORK  60 WALL STREET  UNITED STATES |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

* 1. Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

* 1. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

1. ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке, ради закључења оквирног споразума са више добављача према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЈН бр.JН/3000/0482/2017 (1625/2017)

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Врста правног лица* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Врста правног лица* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Врста правног лица* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| **Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А**  **по ЈН бр.JН/3000/0482/2017 (1625/2017)** |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  Сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема **исправног** рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја(**Записника**) | **Прихвата ДА / НЕ**(заокружити) |
| **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 4 месеца од преузимања елктромотора | \_\_\_ месеца од преузимања елктромотора |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  минимум 12 месеци од дана пуштања мотора у рад, односно 24 месеца од дана испоруке | \_\_\_ месеци од дана пуштања мотора у рад, односно \_\_\_ месеца/и од дана испоруке |
| **МЕСТО ИЗВРШЕЊА:** локација наручиоца и то:**Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А и и друге локације Наручиоца и локaција Изабраног понуђача** | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

*- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)*

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуга** | | **Јед.**  **мере** | **Обим (количина)** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  | **Напојна пумпа *1EMV 128-64-2*** | | | |  |  |  |  |
| **1.** | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **2.** | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **3.** | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **4.** | Преклињавање статора до 20% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **5.** | Преклињавање статора 100% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **6.** | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **7.** | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **8.** | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **9.** | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **10.** | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **11.** | Замена и уградња Pt100 сонди | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **12.** | Замена и уградња контактних термометара | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **13.** | Замена и уградња грејача | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.** | Замена и уградња пролазних изолатора | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **15.** | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **16.** | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **17.** | Санација лома осовине ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **18.** | Санација мањих ломова кавеза ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **19.** | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **20.** | Монтажа електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **21.** | Електрична испитивања према техничкој документацији | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | **МЕЂУЗБИР :** | | | | | |  |  |
|  | **Напојна пумпа *2V 265-04H*** | | | | | | | |
| **22.** | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **23.** | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **24.** | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **25.** | Преклињавање статора до 20% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **26.** | Преклињавање статора 100% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **27.** | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **28.** | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **29.** | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **30.** | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **31.** | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **32.** | Замена и уградња Pt100 сонди | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **33.** | Замена и уградња контактних термометара | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **34.** | Замена и уградња грејача | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **35.** | Замена и уградња пролазних изолатора | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **36.** | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **37.** | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **38.** | Санација лома осовине ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **39.** | Санација мањих ломова кавеза ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **40.** | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **41.** | Монтажа електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **42.** | Електрична испитивања према техничкој документацији | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | **МЕЂУЗБИР :** | | | | | |  |  |
| **Напојна пумпа *HKM-080 D04 J5C-030*** | | | | | | | | |
| **43.** | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **44.** | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **45.** | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **46.** | Преклињавање статора до 20% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **47.** | Преклињавање статора 100% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **48.** | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **49.** | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **50.** | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **51.** | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **52.** | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **53.** | Замена и уградња Pt100 сонди | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **54.** | Замена и уградња контактних термометара | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **55.** | Замена и уградња грејача | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **56.** | Замена и уградња пролазних изолатора | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **57.** | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **58.** | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **59.** | Санација лома осовине ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **60.** | Санација мањих ломова кавеза ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **61.** | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **62.** | Монтажа електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **63.** | Електрична испитивања према техничкој документацији | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | **МЕЂУЗБИР :** | | | | | |  |  |
| **Вентилатор димног гаса *FOD 327/8*** | | | | | | | | |
| **64.** | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **65.** | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **66.** | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **67.** | Преклињавање статора до 20% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **68.** | Преклињавање статора 100% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **69.** | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **70.** | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **71.** | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **72.** | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **73.** | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **74.** | Замена и уградња Pt100 сонди | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **75.** | Замена и уградња контактних термометара | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **76.** | Замена и уградња грејача | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **77.** | Замена и уградња пролазних изолатора | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **78.** | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **79.** | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **80.** | Санација лома осовине ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **81.** | Санација мањих ломова кавеза ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **82.** | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **83.** | Монтажа електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **84.** | Електрична испитивања према техничкој документацији | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Вентилатор димног гаса *1EMV185-90-12716Z*** | | | | | | | | |
| **85.** | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **86.** | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **87.** | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **88.** | Преклињавање статора до 20% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **89.** | Преклињавање статора 100% | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **90.** | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **91.** | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **92.** | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **93.** | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **94.** | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **95.** | Замена и уградња Pt100 сонди | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **96.** | Замена и уградња контактних термометара | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **97.** | Замена и уградња грејача | | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **98.** | Замена и уградња пролазних изолатора | | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **99.** | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **100.** | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **101.** | Санација лома осовине ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **102.** | Санација мањих ломова кавеза ротора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **103.** | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **104.** | Монтажа електромотора | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **105.** | Електрична испитивања према техничкој документацији | | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Вентилатор димног гаса *ZKN 6250/8*** | | | | | | | | |
| **106.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **107.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **108.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **109.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **110.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **111.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **112.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **113.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **114.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **115.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **116.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **117.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **118.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **119.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **120.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **121.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **122.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **123.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **124.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **125.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **126.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | | **МЕЂУЗБИР :** | | | | |  |  |
| **Вентилатор димног гаса *ZK 328/8*** | | | | | | | | |
| **127.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **128.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **129.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **130.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **131.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **132.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **133.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **134.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **135.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **136.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **137.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **138.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **139.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **140.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **141.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **142.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **143.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **144.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **145.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **146.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **147.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | | **МЕЂУЗБИР :** | | | | |  |  |
| **Вентилатор свежег ваздуха *FOD 306/8*** | | | | | | | | |
| **148.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **149.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **150.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **151.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **152.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **153.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **154.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **155.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **156.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **157.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **158.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **159.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **160.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **161.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **162.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **163.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **164.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **165.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **166.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **167.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **168.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Вентилатор свежег ваздуха *2V 252-08H*** | | | | | | | | |
| **169.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **170.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **171.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **172.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **173.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **174.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **175.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **176.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **177.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **178.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **179.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **180.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **181.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **182.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **183.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **184.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **185.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **186.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **187.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **188.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **189.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Вентилатор свежег ваздуха *ZKN3250 A/6*** | | | | | | | | |
| **190.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **191.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **192.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **193.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **194.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **195.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **196.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **197.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **198.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **199.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **200.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **201.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **202.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **203.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **204.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **205.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **206.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **207.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **208.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **209.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **210.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Вентилатор свежег ваздуха *ZKN 6240/6*** | | | | | | | | |
| **211.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **212.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **213.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **214.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **215.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **216.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **217.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **218.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **219.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **220.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **221.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **222.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **223.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **224.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **225.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **226.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **227.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **228.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **229.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **230.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **231.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Пумпа расхладне воде *FVB 355/16*** | | | | | | | | |
| **232.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **233.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **234.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **235.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **236.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **237.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **238.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **239.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **240.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **241.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **242.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **243.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **244.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **245.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **246.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **247.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **248.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **249.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **250.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **251.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **252.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Пумпа расхладне воде *FVB 355/16*** | | | | | | | | |
| **253.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **254.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **255.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **256.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **257.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **258.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **259.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **260.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **261.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **262.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **263.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **264.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **265.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **266.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **267.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **268.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **269.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **270.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **271.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **272.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **273.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Вентилаторски млин *FOD 327/12*** | | | | | | | | |
| **274.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **275.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **276.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **277.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **278.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **279.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **280.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **281.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **282.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **283.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **284.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **285.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **286.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **287.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **288.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **289.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **290.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **291.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **292.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **293.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **294.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Вентилаторски млин *2V 202-04H*** | | | | | | | | |
| **295.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **296.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **297.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **298.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **299.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **300.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **301.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **302.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **303.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **304.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **305.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **306.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **307.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **308.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **309.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **310.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **311.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **312.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **313.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **314.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **315.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Вентилаторски млин *ZKN 6210 B/4S*** | | | | | | | | |
| **316.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **317.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **318.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **319.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **320.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **321.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **322.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **323.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **324.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **325.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **326.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **327.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **328.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **329.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **330.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **331.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **332.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **333.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **334.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **335.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **336.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Конденз пумпа *AB 113-4M*** | | | | | | | | |
| **337.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **338.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **339.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **340.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **341.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **342.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **343.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **344.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **345.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **346.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **347.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **348.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **349.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **350.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **351.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **352.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **353.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **354.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **355.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **356.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **357.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Конденз пумпа *MTHP 243-4*** | | | | | | | | |
| **358.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **359.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **360.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **361.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **362.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **363.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **364.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **365.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **366.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **367.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **368.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **369.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **370.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **371.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **372.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **373.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **374.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **375.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **376.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **377.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **378.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Конденз пумпа *MTHP 261-4*** | | | | | | | | |
| **379.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **380.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **381.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **382.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **383.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **384.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **385.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **386.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **387.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **388.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **389.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **390.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **391.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **392.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **393.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **394.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **395.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **396.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **397.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **398.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **399.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Конденз пумпа *ZKFN 6180/4*** | | | | | | | | |
| **400.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **401.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **402.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **403.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **404.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **405.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **406.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **407.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **408.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **409.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **410.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **411.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **412.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **413.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **414.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **415.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **416.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **417.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **418.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **419.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **420.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Багер пумпа *MAF 500M-4*** | | | | | | | | |
| **421.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **422.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **423.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **424.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **425.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **426.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **427.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **428.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **429.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **430.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **431.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **432.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **433.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **434.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **435.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **436.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **437.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **438.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **439.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **440.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **441.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Багер пумпа *MTH 241-4*** | | | | | | | | |
| **442.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **443.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **444.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **445.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **446.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **447.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **448.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **449.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **450.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **451.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **452.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **453.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **454.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **455.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **456.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **457.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **458.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **459.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **460.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **461.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **462.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Багер пумпа *ZKN 6170/4*** | | | | | | | | |
| **463.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **464.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **465.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **466.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **467.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **468.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **469.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **470.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **471.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **472.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **473.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **474.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **475.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **476.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **477.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **478.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **479.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **480.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **481.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **482.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **483.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Багер пумпа *ZKN 6180/4*** | | | | | | | | |
| **484.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **485.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **486.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **487.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **488.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **489.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **490.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **491.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **492.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **493.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **494.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **495.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **496.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **497.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **498.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **499.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **500.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **501.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **502.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **503.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **504.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Циркулациона пумпа *LUV 6/4 FQ45-605*** | | | | | | | | |
| **505.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **506.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **507.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **508.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **509.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **510.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **511.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **512.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **513.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **514.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **515.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **516.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **517.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **518.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **519.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **520.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **521.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **522.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **523.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **524.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **525.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Пумпа сирове воде *AM 355 P4*** | | | | | | | | |
| **526.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **527.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **528.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **529.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **530.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **531.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **532.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **533.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **534.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **535.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **536.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **537.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **538.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **539.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **540.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **541.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **542.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **543.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **544.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **545.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **546.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Пумпа сирове воде *MAF 500SK-4*** | | | | | | | | |
| **547.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **548.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **549.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **550.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **551.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **552.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **553.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **554.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **555.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **556.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **557.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **558.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **559.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **560.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **561.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **562.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **563.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **564.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **565.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **566.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **567.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Пумпа сирове воде *3Z DVC 194S*** | | | | | | | | |
| **568.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **569.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **570.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **571.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **572.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **573.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **574.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **575.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **576.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **577.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **578.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **579.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **580.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **581.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **582.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **583.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **584.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **585.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **586.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **587.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **588.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Транспортне траке *MAF 500SK-4*** | | | | | | | | |
| **589.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **590.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **591.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **592.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **593.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **594.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **595.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **596.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **597.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **598.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **599.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **600.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **601.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **602.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **603.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **604.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **605.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **606.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **607.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **608.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **609.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Транспортне траке *ZK 6170 A/4*** | | | | | | | | |
| **610.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **611.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **612.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **613.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **614.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **615.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **616.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **617.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **618.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **619.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **620.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **621.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **622.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **623.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **624.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **625.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **626.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **627.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **628.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **629.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **630.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Транспортне траке *ZK 6170/4*** | | | | | | | | |
| **631.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **632.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **633.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **634.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **635.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **636.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **637.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **638.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **639.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **640.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **641.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **642.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **643.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **644.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **645.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **646.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **647.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **648.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **649.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **650.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **651.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |
| **Транспортне траке *MT 243-4*** | | | | | | | | |
| **652.** | | Преузимање електромотора и транспорт у сервис и транспорт електромотора из сервиса у ТЕНТ | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **653.** | | Комплетно чишћење и одмашћивање статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **654.** | | Санација механичких оштећења делова кућишта, статора и ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **655.** | | Преклињавање статора до 20% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **656.** | | Преклињавање статора 100% | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **657.** | | Санација кварова у изводима намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **658.** | | Санација кварова у главама намотаја статора без комплетног премотавања | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **659.** | | Комплетно премотавање намотаја статора у „F“ класи изолације са клиновањем | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **660.** | | Преглед и санација лежајних склопова и замена лежајева (SKF или FAG) | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **661.** | | Провера исправности Pt100 сонди, контактних термометара, грејача и пролазних изолатора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **662.** | | Замена и уградња Pt100 сонди | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **663.** | | Замена и уградња контактних термометара | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **664.** | | Замена и уградња грејача | Ком | 2 |  |  |  |  |
| **665.** | | Замена и уградња пролазних изолатора | Ком | 3 |  |  |  |  |
| **666.** | | Препакивање до 20% лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **667.** | | Препакивање комплетног лим пакета и санација топлих места | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **668.** | | Санација лома осовине ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **669.** | | Санација мањих ломова кавеза ротора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **670.** | | Комплетно фарбање и лакирање кућишта, статора и ротора електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **671.** | | Монтажа електромотора | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **672.** | | Електрична испитивања према техничкој документацији | Кпл | 1 |  |  |  |  |
| **МЕЂУЗБИР :** | | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку : Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А ЈН бр.JН/3000/0482/2017 (1625/2017)Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београдпо Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

**И З Ј А В У**

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за јавну набавку : Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А у отвореном поступкујавне набавке ЈН бр. JН/3000/0482/2017 (1625/2017) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/ члан групе понуђача/ подизвођач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5

**СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА–СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених услуга без ПДВ  Дин/ЕUR |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | **Укупна вредност**  **Изведених услуга без**  **ПДВ**  **Дин/ЕUR** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

Наручилац предметних услуга:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе извео:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести референтне радове/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност изведених услуга без ПДВ  Дин/EUR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац услуга: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***НАПОМЕНА:***

*Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.*

*Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона*

.

ОБРАЗАЦ 7

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

за јавну набавку радова:.............................................................

ЈН бр. ...........

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

*-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају*

*-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)*

*-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају*

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**ПРИЛОГ 1**

**СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОГ 2**

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу \_\_% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe у отвореном поступку јавне набавке услуга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(предмет)\_\_\_\_\_\_\_\_\_(бројЈН),сa рoкoм вaжења минимално\_\_\_\_(уписати број дана,мин.30 дана)дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд \_\_% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сeoдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.

Meницaje вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтaoд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унeти имe и прeзимeoвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнoje у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)
2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Прилог:

* 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
* фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
* фотокопија ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

**Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.**

**ПРИЛОГ 3**

**менице за добро извршење посла**

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

**(напомена: не доставља се у понуди)**

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац , Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, Београд,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, (и словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по Уговору о\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести предмет уговора), бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални  
продужетак рока окончања извршења има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

* 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла
* фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
* фотокопија ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

**ПРИЛОГ 4**

**менице за отклањање недостатака у гарантном периоду**

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац , Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, (и словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по Уговору о\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести предмет уговора), бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ уколико \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30(тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак рока завршетка реализације уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

* 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
* фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
* фотокопија ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ПРИЛОГ бр.5

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: КОРИСНИК УСЛУГА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив правног лица) (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса правног лица) (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број налога за набавку (НЗН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место извршене услуге 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Објекат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења

□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРУЖАЛАЦ: КОРИСНИК: ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име и презиме) (Име и презиме) Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис) (Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

1) у случају да се услуга односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2) потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

\*Појашњења:

-Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

-Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

-Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.

-Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет набавке

1. **МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споразум. Понуђач дати Модел оквирног споразума потписује, оверава и доставља у понуди.

**СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:**

**КОРИСНИК УСЛУГЕ**:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017.године, заступа финансијски директор ТЕНТ Жељко Вујиновић (у даљем тексту: Корисник услуге) и

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач),

(у даљем тексту: Пружалац услуге)

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ РАДИ ВРШЕЊА УСЛУГА

* На основу члaна 32. и члана 40. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), Корисник услуге је спровео отворени поступак ради закључења оквирног споразума са више добављача према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године бр.ЈН JН/3000/0482/2017 (1625/2017) ради набавке услуга и то : Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А.
* На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, и на интернет страници Корисника услуга, од \_\_\_\_\_\_. године, Пружалац услуга је доставио понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (у даљем тексту: Понуда). (*уписује Понуђач*).
* да је Корисник услуге својом Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.\_\_\_. године изабрао понуду Пружаоца услуга
* да овај Оквирни споразум не представља обавезу Пружаоца услуге
* да обавеза настаје пријемом Уговора, а на основу Оквирног споразума

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Предмет овог Оквирног споразума је услуга „Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А“ (даље: услуга), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Корисник услуге, прихваћене техничке спецификације и понуде Пружаоца услуге број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године и Обрасца структуре цене (Конкурсна документација, Понуда и Образац структуре цене као Прилози 1 и 2), саставни су део овог Уговора.

Корисник услуге уговара услуге предвиђене техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације као прилога, овом Оквирног споразума

Делимично извршење уговора Пружалац услуге ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*назив Подизвођача из АПР*) и то: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*опис услуга*), са процентом учешћа у понуди од \_\_\_\_\_\_\_\_(*бројчано исказани процента). (попуњава Понуђач)*

Пружалац услуге који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Кориснику услуге за реализацију услуге.

Група подизвођача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора који је настао на основу овог Оквирног споразума.

Члан 3.

Крајњи корисник је : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44.

Члан 4.

Пружалац услуга се обавезује да услуге из члана 2. овог оквирног споразума изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди. Корисник услуге се обавезује да плати уговорену вредност за извршене услуге Пружаоцу услуге.

ЦЕНА

Члан 5.

Укупна вредност овог Оквирног споразума без обрачунатог ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)RSD.

Корисник услуга није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

Стране су сагласне да су количине у Обрасцу структуре цене оквирне за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност извршених услуга утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршених услуга, а по основу закљученог Уговора.

Цене из Обрасца структуре цене су фиксне за време трајања овог Оквирног споразума.

На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском дознаком , на следећи начин:Сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја/Записника, који је саставни део рачуна).

Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327) и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга. Пружаоц услуге је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговoр на основу којег се рачун издаје (број и датум).

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рачун који није издат у складу са уговреним условима, неће бити исправан и биће враћен Пружаоцу услуге.

Члан 7.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2, 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, локација ТЕНТ А на адреси: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац.

Пружалац услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члан 8.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Пружаоцу услуга (поштом,мејлом) Уговор који садржи опис услуга, количину, јединичне цене, место извршења услуге, рок извршења услуге, и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Пружалац услуге је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Кориснику услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу меницу, која мора трајати најмање 30(словима:тридесет)дана дуже од уговореног рока извршења Услуге, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору .

Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС.

Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или делимично или неблаговремено односно неквалитетно изврши било коју од уговорених Услуга.

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС. Понуђач је обавезан да сваку реализовану меницу одмах, на захтев Купца, замени новом.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 10.

За време трајања Оквирног споразума, Пружалац услуга се обавезује да сукцесивно, по потреби Корисника услуга, а на основу појединачно издатог Уговора, изврши појединачне услуге, најкасније у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

. Место извршења услуга је локација наручиоца и то:Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А и лоакција Пружаоца услуга.

ИЗВРШИОЦИ

Члан 11.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је сагласан Корисник услуге (Списак извршилаца дат је у Прилогу овог Уговора).

Члан 12.

Oбавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Члан 13.

Овај Уговор и његови Прилози из члана 22.овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Гарантни рок за предмет набавке је минимум \_\_ \_\_\_ месеци од дана пуштања мотора у рад, односно \_\_\_ месеца/и од дана испоруке.

ВИША СИЛА

Члан 15.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 17.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 17. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 19.

Корисник услуга може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Члан 20.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

Члан 21.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 22.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1 Споразум о заједничком извршењу услуге;

Прилог број 2 Средство финансијског обезбеђења;

Прилог број 3 Списак извршилаца;

Прилог број 4 Понуда;

Прилог број 5 Структура цене из Понуде

Прилог број 6 Опис и врста услуге

Прилог број 7 Правила безбедности на раду

Члан 23.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Пружаоца услуге а 4(четири) примерка за Корисника услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА**

**ЈП „Електропривреда Србије“Београд**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

Финансијски директор огранка ТЕНТ, *Жељко Вујиновић*

8. МОДЕЛ УГОВОРА

**Уговорне стране:**

**КОРИСНИК УСЛУГЕ**:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017.године, заступа финансијски директор ТЕНТ Жељко Вујиновић (у даљем тексту: Корисник услуге) и

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач),

(у даљем тексту: Пружалац услуге)

закључиле су у Обреновцу, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године следећи:

**УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране констатују:

* да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32., члану 40. и члану 40а Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума са више добављача према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима на период од три године бр.ЈН JН/3000/0482/2017 (1625/2017) ради набавке услуга и то : Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_.\_\_.2017.године, као и на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа.
* да Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2017.године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације.
* да је Наручилац својом Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2017. године изабрао понуду Понуђача.
* да Корисник услуга по исказаној потреби, сачињава овај Уговор о јавној набавци који се закључује на основу Оквирног споразума бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_\_.2017.године.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1**.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи услугу: „ Премотавање ВН електромотора ТЕНТ-А (у даљем тексту: Услуга) према усвојеној понуди бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Корисник услуге се обавезује да плати уговорену вредност за извршене услуге Пружаоцу услуге

**ЦЕНА**

**Члан 2**.

Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3**.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском дознаком , на следећи начин:Сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема **исправно**г рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја**/Записника, који је саставни део рачуна**).

Рачун мора **гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327)** и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга. **Пружаоц услуге је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговoр на основу којег се рачун издаје (број и датум).**

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**Рачун који није издат у складу са уговреним условима, неће бити исправан и биће враћен Пружаоцу услуге.**

**Члан 4**.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2, 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, локација ТЕНТ А на адреси: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац.

Пружалац услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РОК И ДИНАМКА И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

**Члан 5**.

Рок изршење услуге је 2 месеца од дана преузимања компресора на ремонт, током 12 месеци од дана закључења уговора, према динамици Корисника услуге, с тим да је рок важности уговора 15 месеци од ступања уговора на снагу.

Место извршења услуге је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6**.

Пружалац услуге је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Кориснику услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу меницу, која мора трајати најмање 30(словима:тридесет)дана дуже од уговореног рока извршења Услуге, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору .

Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС.

Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или делимично или неблаговремено односно неквалитетно изврши било коју од уговорених Услуга.

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС. Понуђач је обавезан да сваку реализовану меницу одмах, на захтев Купца, замени новом.

**ИЗВРШИОЦИ**

**Члан 7**.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је сагласан Корисник услуге (Списак извршилаца дат је у Прилогу 5. овог Уговора).

**Члан 8**.

Oбавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

**Члан 9**.

Овај Уговор и његови Прилози из члана 20.овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 10.**

Овлашћени представници за праћење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:

- за Корисника услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- за Пружаоца услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

-примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих ( сагласност односно примедбе на извештај );

-исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

-да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

-благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

-извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 11**.

Гарантни рок за предмет набавке је минимум је минимум \_\_\_ месеци од дана пуштања мотора у рад, односно \_\_ месеца од дана испоруке

**ВИША СИЛА**

**Члан 12**.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Угово

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 13**.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 14**.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 15**.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 13. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 16**.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

**Члан 17**.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

**Члан 18**.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

**Члан 19**.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

**Члан 20**.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1 Споразум о заједничком извршењу услуге;

Прилог број 2 Средство финансијског обезбеђења;

Прилог број 5 Списак извршилаца;

Прилог број 6 Понуда;

Прилог број 7 Структура цене из Понуде

Прилог број 8 Опис и врста услуге

**Члан 21**.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Пружаоца услуге а 4(четири) примерка за Корисника услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА**

**ЈП „Електропривреда Србије“Београд**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

Финансијски директор огранка ТЕНТ, *Жељко Вујиновић*