НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*

Ланчаници - ТЕНТ Б за ремонт 2018

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/2000/2017 (1540/2017)**

(број 5364-Е.03.02-70502/5-2018 од 20.02.2018. године)

*Обреновац,20.02.2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ И ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Ланчаници - ТЕНТ Б за ремонт 2018

**3000/2000/2017 (1540/2017)**

**1.**

У складу са додатним информацијам и појашњењима бр.1 од 20.02.2018. године, допуњује се следећим захтевом тачка 3.2- Посебне обавезе изабраног понуђача у вези израде и испоруке предмета набавке, одељка 3. конкурсне документације- техничка спецификација: „Лабораторија треба да буде акредитована код Акредитационог тела Србије по најмање једном од следећих стандарда: SRPS EN ISO 6508-1:2012 или  SRPS EN ISO 6507-1:2011 или SRPS EN ISO 6506-1: 2011.“

2.

У складу са наведеним допунама у прилогу достављамо допуњен одељак бр.3 (без тачке 3.8-Цртежи) конкурсне документације.

3.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 Врста, количина, спецификација и квалитет добара**

Све позиције се израђују према цртежима из тачке 3.8 осим ланчаника под редним бројем 8 (Дворедни ланчаник за НТ5 - погонски) који ће се радити према достављеним узорцима услед недостатка техничке документације

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Јед.  мере | количина |
| 1. | **Погонски ланчаник гребача угља**  **црт.бр. 4115/2899/А14** | ком | 4 |
| 2. | **Затезни ланчаник гребача угља**  **црт.бр. 4115/2950/А14** | ком | 8 |
| 3. | **Ланчаник за НТ5**  **црт.бр. 2433/2251/А12** | ком | 6 |
| 4. | **Погонски ланчаник дозатора угља**  **црт.бр. 4113/2275/А14** | ком | 9 |
| 5. | **Затезни ланчаник дозатора угља** | ком | 9 |
| 6. | **Дворедни ланчаник за НТ5** | ком | 6 |
| 7. | **Једноредни ланчаник за НТ5** | ком | 4 |
| 8. | **Дворедни ланчаник за НТ5 - погонски** | ком | 4 |

**3.2** **Посебне обавезе изабраног понуђача у вези израде и испоруке предмета набавке:**

Израда плана контроле квалитета и термин плана израде предмета уговора. Изабрани понуђач се обавезује да преда план контроле квалитета и термин план израде на усаглашавање Наручиоцу најкасније 10 дана од дана закључења уговора. Наручилац ће најкасније у року од 10 дана од пријема наведених докумената одобрити или изнети примедбе на достављену документацију у писаној форми. Рок за отклањање евентуалних Наручиоца и поновну предају документације је 5 дана од пријема примедби.

Изабрани понуђач се обавезује Наручиоцу или његовом представнику омогући контролисање спровођења активности израде и испитивања позиција да би потврдили усаглашеност са уговорним спецификацијама, без додатних трошкова по наручиоца.

Изабрани понуђач се обавезује да приликом испоруке добара преда извештај о извршеним активностима који мора да садржи:

- Радионички цртеж ставке под редним борјем 8.

- Атесте и хемијски састав материјала коришћених за израду свих позиција.

- Извештај о термичкој обради свих позиција издат од стране акредитоване лабораторије као и вазећу копију акредитације лабораторије у којој је извршена термичка обрада. **Лабораторија треба да буде акредитована код Акредитационог тела Србије по најмање једном од следећих стандарда: SRPS EN ISO 6508-1:2012 или  SRPS EN ISO 6507-1:2011 или SRPS EN ISO 6506-1: 2011.**

- Мерну листу за сваку позицију посебно.

**3.3 Могућност посете објекта**

**Понуђач може посетити објекат -** **ТЕНТ – Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац) и упозати се са предметом набавке. Захтев за посету упутити на адресу :** [**vojislav.arsovski@eps.rs**](mailto:vojislav.arsovski@eps.rs)

**3.4. Рок испоруке добара**

**Најдуже 4 месеца од дана закључивања уговора**

**3.5. Гарантни период**

**Не краће од 24 месеца од дана испоруке добара**

**3.6. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.7. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем записника о извршеној испоруци и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

* да ли је достављено приликом испоруке:

Радионички цртеж ставке под редним борјем 8.

Атести и хемијски састав материјала коришћених за израду свих позиција.

Извештај о термичкој обради свих позиција издат од стране акредитоване лабораторије као и важећу копију акредитације лабораторије у којој је извршена термичка обрада.

Мерну листу за сваку позицију посебно.

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.