НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Филтерски улошци за филтерску станицу – ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0601/2018 (302/2018)**

(број 105.Е.03.01.133338/8-2018 од 14.06.2018. године)

*Обреновац, Јун 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Филтерски улошци за филтерску станицу – ТЕНТ А

1.

*Поглавље 3, Техничка спецификација КД на 4-8/70 страни Конкурсне документације се мења и гласи као у прилогу.*

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА:

Доставити:

- Архиви

**ПРИЛОГ 1**

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

3.1. Врста и обим испоруке

**Опис набавке ЈН/3000/0601/2018 (302/2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара | Јед.  мере | Количина |
| **1** | Филтерски уложак | ком. | 48 | |
| **2** | Филтерски уложак (подмазивање) | ком. | 8 | |
| **3** | Филтерски уложак (регулација) | ком. | 8 | |

**ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИЛТЕРСКИХ УЛОШКА**

* **филтерски уложак 1300 R 025 W/HC или одговарајући**
* **филтерски уложак 210 MIC 97 или одговарајући:**

димензије: Øспољашњи= 204,5mm

Øунутрашњи= 142,5mm

висина = 101mm

радни флуид: ваздух

* **филтерски уложак 275 MIC 150 или одговарајући:**

димензије: Øспољашњи= 272mm

Øунутрашњи= 205mm

висина = 159mm

Напомена: Доставити Извод из каталога произвођача са јасно обележеним траженим карактеристикама филтерских уложака дефинисаних техничком спецификацијом

* 1. **Рок испоруке добара**

Рок за испоруку добара, не може бити дужи од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана ступања Уговора на снагу.

* 1. **Место испоруке добара**

Понуда се даје на паритету: FCA (магацин Наручиоца) ТЕНТ А.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

**Квантитативни пријем**

Изабрани понуђач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 7 радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем Изабраног понуђача, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремницеипровером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
* да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

**Квалитативни пријем**

Изабрани понуђач мора да испоручи добра у квалитету по важећим законима и техничким прописима и по прописној технологији за конкретну врсту посла.

Контрола обухвата и: контролу основних материјала и контролу облика и димензија, контролу стандардности готових производа, као и контролу финалне обраде и готове конструкције.

Контролу квалитета испоручених добара врше: овлашћено лице Изабраног понуђача и представник Наручиоца.

Уколико се констатује визуелно или пробом на градилишту или на други начин, да материјал није одговарајући, Изабрани понуђач по захтеву Наручиоца о свом трошку: врши испитивање набављеног материјала сваке испоруке.

Изабрани понуђач је обавезан да омогући Наручиоцу и контролу процеса производње материјала у фабрици или радионици произвођача, укључујући и провере материјала на лицу места. Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача, и произвођача, ради установљавања квалификације (пре овере уговора).

Наручилац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Изабрани понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Изабраног понуђача да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак. Изабрани понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца о исходу рекламације.

Нaручилац, који је Изабраном понуђачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Изабраног понуђача:

* да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или
* да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро са недостацима о свом трошку преузме или
* да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Изабрани понуђач одговара Наручиоцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Изабрани понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

Изабрани понуђач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца o датуму пријемног испитивања/ квалитативног пријема најмање 5 радних дана пре планираног термина испитивања/пријема и да уз позив достави предлог Плана пријемног испитивања/квалитативног пријема.

Наручилац ће формирати Стручни радни тим до 3 (три) члана који ће код Понуђача/произвођача или неком другом месту нпр. акредитованој лабораторији, извршити пријемно испитивање/квалитативни пријем у складу са важећим стандардима за предмет уговора.

Уколико пријем предметних добара не буде успешно извршен, Изабрани понуђач је у обавези да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди Стручни радни тим, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Након извршеног пријемног испитивања/квалитатиног пријема (по отклањању евентуалних примедби), Стручни радни тим Наручиоца и представник Изабраног понуђача састављају и потписују Записник о пријемном испитивању/квалитативном пријему.

Трошкове процеса пријемног испитивања/квалитативног пријема, као и трошкове превоза, смештаја и исхране Стручног радног тима сноси Изабрани понуђач.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.