НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА **Поправка и замена техничких цевовода ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1183/2018(441/2018)

(број 105-E.03.01-181544/8 -2018 од 09.07.2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку радова **Поправка и замена техничких цевовода ТЕНТ-А**

1.

Конкурсна документација се мења у делу додатних услова(Технички капацитет) и сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | **Услов:**  **Технички капацитет**  Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако има у закупу или лизингу следеће алате и опрему :  1. цевасте скеле најмање 200 m2 = 720 m, искључиво цеви за цевасту скелу;  (Ø 48,3 x 3,6) са стручним налазом.  2. транспортно средство са кошем носивости мин. 2,0 т , ком 1;  3. уређај за вертикални транспорт материјала и опреме висине дизања мин 60м, носивости мин 200 кг, ком1 са стручним налазом  4. апарат за заваривање, 3 ком;  5. бушилице за бетон, 1ком  6. рефлектор, 24V, 3ком;  **Докази:**  За ставке 1 и 3 : Техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу, важећи стручни налаз о исправности, нпр. од Машинског факултета или одговарајуће овлашћене институције. Важећи стручни налаз треба да садржи визуелно-димензиони преглед(дебљина зида цеви и провера евентуалног постојања прслина)испитивање механичко-технолошких особина материјала достављеног узорка цеви(затезна чврстоћа,издужење и напон на граници течења), у циљу провере квалитета цеви,према стандарду СРПС ЕН 39.  За ставку 2:Саобраћајна дозвола, техничке карактеристике и подаци o врсти транспортног средства, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу.  За ставке 4-6 : Техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке ове доказе доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.