НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - Услуге попоравке електромотора на локомотивама у ЖТ ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0929/2018 (189/2018)

(број 105-E.03.01-152134/8-2018 од 11.07.2018. године)

Обрановац, јул 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуге - Услуге попоравке електромотора на локомотивама у ЖТ ТЕНТ

1.

Позиција 4. Moтoри кoмпрeсoрa - 4.1 Moтoр 6 kW: P=6kW, I=5.3A, U=1500V, V=750 o/min

Техничке спецификације конкурсне документације мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Спецификација услуга за моторе компресора 6kW** | **време извршења услуга** | Ком 2018 г. | Ком 2019 г. | Ком 2020 г. |
| Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | 5 дана | 2 | 2 | 2 |
| Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | 20 дана | 2 | 2 | 2 |
| Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | 20 дана | 2 | 2 | 2 |
| Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | 30 дана | 2 | 2 | 2 |
| Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | 5 дана | 2 | 2 | 2 |
| Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | 15 дана | 2 | 2 | 2 |
| Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | 20 дана | 4 | 4 | 4 |
| **Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (NU/NJ 310MC3 x 2kom).** | 15 дана | 2 | 2 | 2 |
| Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | 15 дана | 4 | 4 | 4 |
| Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | 5 дана | 4 | 4 | 4 |
| Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | 5 дана | 4 | 4 | 4 |
| Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | 5 дана | 2 | 2 | 2 |
| Дефектажа потребних услуга врши се у присуству наручиоца и констатује записнички Доставити мерне листе фаза испитивања при пријему из оправке |  |  |  |  |

2.

Позиција 4. Moтoри кoмпрeсoрa - Moтoр 8kW: P=8kW, I=9.4A, U=1200V, V=1000 o/min

Техничке спецификације конкурсне документације мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Спецификација услуга за моторе компресора 8kW** | **време извршења услуга** | Ком 2018 г. | Ком 2019 г. | Ком 2020 г. |
| Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | 5 дана | 2 | 2 | 2 |
| Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | 20 дана | 2 | 2 | 2 |
| Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | 20 дана | 2 | 2 | 2 |
| Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | 30 дана | 2 | 2 | 2 |
| Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | 5 дана | 2 | 2 | 2 |
| Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | 15 дана | 2 | 2 | 2 |
| Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | 20 дана | 4 | 4 | 4 |
| **Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (NU/NJ 311 и NUP 308).** | 15 дана | 2 | 2 | 2 |
| Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | 15 дана | 4 | 4 | 4 |
| Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | 5 дана | 4 | 4 | 4 |
| Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | 5 дана | 4 | 4 | 4 |
| Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | 5 дана | 2 | 2 | 2 |
| Дефектажа потребних услуга врши се у присуству наручиоца и констатује записнички Доставити мерне листе фаза испитивања при пријему из оправке |  |  |  |  |

3.

Образац структуре цене Конкурсне документације се мења и гласи као у прилогу.

4.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед****мере** | **Обим (количина)** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| / | Вучни мoтoр TE006 - Чeтвoрoпoлни мoтoр сa пoмoћним пoлoвимa зa jeднoсмeрну струjу и сeриjскoм пoбудoм: P=123/134kW, I=750/522A, U=197/283V, V=295/1660 o/minКлaсa изoлaциje B | / | / | / | / | / | / |
| 1. | Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | ком | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (Испoручуje Нaручилaц) . | ком | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 10. | Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 11. | Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 12. | Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | ком | 6 |  |  |  |  |
| / | Вучни мoтoр GBM 185- Чeтвoрoпoлни мoтoр сa пoмoћним пoлoвимa зa jeднoсмeрну струjу и сeриjскoм пoбудoм: P=185kW, I= 336A, U=600V, V= o/min, Клaсa изoлaциje B | / | / | / | / | / | / |
| 13 | Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 14. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 15. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 16. | Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 18. | Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | ком | 6 |  |  |  |  |
| 19. | Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 20. | Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (NU422;NUP318). | ком | 6 |  |  |  |  |
| 21. | Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 22. | Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 23. | Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 24. | Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | ком | 6 |  |  |  |  |
| / | Вучни мoтoр AD3936 bP – Чeтвoрoпoлни мoтoр сa пoмoћним пoлoвимa зa jeднoсмeрну струjу и сeриjскoм пoбудoм:, P=125kW, I=183A, U=1500V/2, V= 640 o/minКлaсa изoлaциje B | / | / | / | / | / | / |
| 25. | Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 26. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 27. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 28. | Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 29. | Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 30. | Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | ком | 6 |  |  |  |  |
| 31. | Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 32. | Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (NU/NJ321 x 2kom). | ком | 6 |  |  |  |  |
| 33. | Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 34. | Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 35. | Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 36. | Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | ком | 6 |  |  |  |  |
| / | Moтoри кoмпрeсoрa- Moтoр 6 kW: P=6kW, I=5.3A, U=1500V, V=750 o/min | / | / | / | / | / | / |
| 37. | Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 38. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 39. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 40. | Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 41. | Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 42. | Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | ком | 6 |  |  |  |  |
| 43. | Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 44. | Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (NU/NJ 310MC3 x 2kom) | ком | 6 |  |  |  |  |
| 45. | Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 46. | Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 47. | Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 48. | Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | ком | 6 |  |  |  |  |
| / | Moтoри кoмпрeсoрa- -Moтoр 8kW: P=8kW, I=9.4A, U=1200V, V=1000 o/min | / | / | / | / |  | / |
| 49. | Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 50. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 51. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 52. | Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 53. | Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 54. | Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | ком | 6 |  |  |  |  |
| 55. | Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 56. | Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (NU/NJ 311 и NUP 308). | ком | 6 |  |  |  |  |
| 57. | Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 58. | Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 59. | Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 60. | Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | ком | 6 |  |  |  |  |
| / | Moтoри вeнтилaтoрa -Moтoр 9kW:, P=9kW, I=9.4A, U=1200V, v=1500 o/min | / | / | / | / | / | / |
| 61. | Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 62. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 63. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 64. | Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 65. | Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 66. | Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | ком | 6 |  |  |  |  |
| 67. | Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 68. | Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (NU311; NUP308) . | ком | 6 |  |  |  |  |
| 69. | Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 70. | Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 71. | Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 72. | Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | ком | 6 |  |  |  |  |
| / | Moтoри вeнтилaтoрa - Moтoр 5kW: P=5kW, I=9.2A, U=1200V, v=2400 o/min | / | / | / | / | / | / |
| 73. | Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 74. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 75. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 76. | Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 77. | Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 78. | Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | ком | 6 |  |  |  |  |
| 79. | Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 80. | Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева(NU/NJ 310MC3) . | ком | 6 |  |  |  |  |
| 81. | Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 82. | Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 83. | Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 84. | Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | ком | 6 |  |  |  |  |
| / | Moтoри вeнтилaтoрa - Moтoр 17kW: P=17kW, , I=93A, U=220V, v=2800 o/min | / | / | / | / | / | / |
| 85. | Расклапање, склапање,прање,чешћење, сушење мотора и преизоловање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 86. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора и балансирање | ком | 6 |  |  |  |  |
| 87. | Прање,чишћење,поправка спојева колектор-намотај, са преизоловањем(импрегнацијом) ротора,са заменом бандажа , и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 88. | Премотавање ротора са импрегнацијом, обрадом колектора и балансирањем | ком | 6 |  |  |  |  |
| 89. | Прање, чишћење,сушење и преизоловање статора без вађења полова са поправком кабловских веза  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 90. | Преизоловање главних и помоћних половаа са демонтажом и монтажом на статор | ком | 6 |  |  |  |  |
| 91. | Премотавање главног пола статора са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 92. | Расклапање, склапање,прање,чешћење и сушење мотора, фарбање,преизоловање (импрегнација) са заменом лежајева (NU311MC3 x 2kom) . | ком | 6 |  |  |  |  |
| 93. | Премотавање помоћних половаа са импрегнацијом, демонтажом и монтажом на статор | ком | 12 |  |  |  |  |
| 94. | Чишћење,прање,преглед и штеловање притиска на четкице,евентуална замена изолатора носача четкица и замена кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 95. | Замена носача четкица,четкица (четкице испоручује Наручилац) и кабловских веза | ком | 12 |  |  |  |  |
| 96. | Машински радови на обради рукавца ротора, канала осигуравајућих клинова (кајли),деклла статора и поклопца лежаја са заменом шрафовске робе | ком | 6 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)**  |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара**  |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара**  |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара  |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара  |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови.

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.