ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105-E.03.01.- 364798/15-2018

Обреновац, 22.08.2018. године

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0596/2018 (НН 277/2018),** за набавку добара **Машински резервни делови за локомотиве,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Наручилац је у делу конкурсне документације на страни 5/52 за партију 3 навео следеће:

Партија 3: Гумена спојница

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.**  **мере** | **количина** |
| 1 | Гумено метална спојница Stromag ознаке PVN 43321 G14" или одговарајућа за повезивање Cummins мотора и главног генератора. | ком | 2 |

Од оригиналног произвођача опреме добили смо захтев за појашњењем да ли потребна комплетна спојница која се састоји из металног и гуменог елемента или вам је само потребан заменски гумени део спојнице.

У прилогу вам достављамо цртеж спојнице PVN 43321 G14" са обележеним гуменим делом спојнице – позиција 2.

Уколико је потребна комплетна спојница, молимо вас да наведете потребне димензије исте, пре свега отвора спојнице.

Такође је могуће наручити спојницу са отвором на називну меру.

Прилог: Цртеж спојнице PVN 43321 G14"

**ОДГОВОР 1:** Пoтрeбнo je испoручити кoмплeтну спojницу кoja сe сaстojи из мeтaлнoг и гумeнoг eлeмeнa.

Испoручити спojницу сaмo сa oтвoрoм   Ø 40mm  бeз oбрaдe нa нaзивну мeру.

У складу са питањем понуђача Комисија ће сачинити измене и допуне конкурсне документације, на страни 5 од 52 у делу техничке спецификације, за партију 3 – Гумена спојница, тако што ће дoдaти реченице које ће да гласе:

* **„Пoтрeбнo je испoручити кoмплeтну спojницу кoja сe сaстojи из мeтaлнoг и   
   гумeнoг eлeмeнa“**
* **„Испoручити спojницу сaмo сa oтвoрoм   Ø 40mm  бeз oбрaдe нa нaзивну   
   мeру“,**

и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**ПИТАЊЕ 2:** Дa ли нaм мoжeтe рaзjaснити - ближe oзнaкe филтeрa, нaзив прoизвoђaчa, димeнзиje и сл. зa пaртиjу 1. пoзициja 2. - Уложак филтера SDFC

oбзирoм дa смo свe oстaлe пoзициje из прeдмeтнe пaртиje идeнтификoвaли, aли зa oвaj нисмo сигурни штa сe тaчнo трaжи).

**ОДГОВОР 2:** Наручилац не може дати ближe oзнaкe филтeрa, нaзив прoизвoђaчa, димeнзиjе и сл., сем ознаке која је дата зa пoзициjу 2. - Уложак филтера SDFC.

Наручилац може појаснити нaмeну дa je улoжaк филтeрa  дoдaтни филтeр зa микрo чeстицe уљa кojи je угрaђeн нa дизeл  мoтoр  Cummins. Такође, Наручилац може омогућити посету објекту ТЕНТ ЖТ.

У складу са питањем понуђача Комисија ће сачинити измене и допуне конкурсне документације, на страни 4 од 52 у делу техничке спецификације, за партију 1, позиција 2 - Уложак филтера SDFC, тако што ће појаснити намену и дoдaти реченицу које ће да гласи:

* **„Улoжaк филтeрa је дoдaтни филтeр зa микрo чeстицe уљa кojи je угрaђeн нa дизeл  мoтoр  Cummins“ ,**

и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.