НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* – делови за вентиле бл.А1-А6 и делови за црпну станицу ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/265/2018 (82/2016)

(број 105E.03.01-333878/7-2018 од 15.11.2018. године)

*Обреновац, 15.11.2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку – делови за вентиле бл.А1-А6 и делови за црпну станицу ТЕНТ А

1.

У обрасцу структуре цене под тачком 9 и 10. ланац за сито, дошло је до измене у количини. Уместо количине од 4 комада, потребно је урадити 2 комада ланца за сито.У прилогу нови образац структуре цене.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.****мере** | **количина** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.** | **Укупна цена са ПДВ****дин.**  | **Назив****произвођача****добара,модел, ознака добра и земља порекла** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| **1.** | OSOVINA PBS 126 | ком |  1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | VRATILO POGONSKO SREDNJE | ком |  1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | VRATILO PUMPE | ком |  1 |  |  |  |  |  |
| **4.** | STANDARDNI ČLANAK ZA PUMPU BP125-5 | ком |  1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | STANDARDNI ČLANAK ZA PUMPUBP125-5 | Компл. |  1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | PRESA ZA MAST | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **7.** | JEDNOSTEPENA SPIRALNA PUMPA ZAPRANJE SITA | ком |  3 |  |  |  |  |  |
| **8.** | HIDRAULIČNI DEO PUMPE SPM-4 | ком |  3 |  |  |  |  |  |
| **9.**  | LANAC ZA SITO 1,2,3 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| **10.** | LANAC ZA SITO 0,4,5,6 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| **11.** | DUPLI ZUPČANIK 20-38 ZUBA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **12.** | OSOVINA DUPLOG ZUPČANIKA | kом |  4 |  |  |  |  |  |
| **13.** | VRATILO ZUPČANIKA | ком |  8 |  |  |  |  |  |
| **14.** | ZUPČANIK SA 35 ZUBA | ком |  8 |  |  |  |  |  |
| **15.** | ZUPČANIK SA 20 ZUBA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **16.** | OSOVINA MEĐUZUPČANIKA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **17.** | OSOVINA ZUPČANIKA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **18.** | VRATILO ZUPČANIKA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **19.** | ZUPČANIK SA 70 ZUBA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **20.** | ZUPČANIK SA 13 ZUBA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **21.** | ZUPČANIK SA 33 ZUBA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **22.** | ZUPČANIK REDUKTORA GRABULJARA | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **23.** | PROFIL GUMA ZA TABLASTEZATVARAČE | метар |  50 |  |  |  |  |  |
| **24.** | PROFILNI ZAPTIVAČ TABLASTOGZATVARAČA - VERTIKALNI L=10724mm | ком |  6 |  |  |  |  |  |
| **25.** | PROFILNI ZAPTIVAČ TABLASTOGZATVARAČA - HORIZONTALNIL=3042mm | ком |  6 |  |  |  |  |  |
| **26.** | ZAPTIVAČ HORIZONTALNI ZA SITO"PASSAVANT" | метар |  50 |  |  |  |  |  |
| **27.** | ZAŠTITNA ZAVESA ZA PONTON -KRAĆA | ком |  10 |  |  |  |  |  |
| **28.** | ZAŠTITNA ZAVESA ZA PONTON - DUŽA | ком |  10 |  |  |  |  |  |
| **29.** | SEDIŠTE REGULACIONOG VENTILARG20S2 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **30.** | SEDIŠTE VENTILA MINIMALNOGPROTOKA A3 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **31.** | PRSTEN VENTILA DISTANTNI HA32 A2 | ком |  10 |  |  |  |  |  |
| **32.** | NAVRTKA VUČNA VENTILA NC35S2 | ком |  4 |  |  |  |  |  |
| **33.** | ČAURA VODEĆA ZA HA32 | ком |  10 |  |  |  |  |  |
| **34.** | VRETENO REGULACIONOG VENTILARG20S2 | ком |  3 |  |  |  |  |  |
| **35.** | VRETENO REGULACIONOG VENTILARG21S2 | ком |  3 |  |  |  |  |  |
| **36.** | VRETENO VENTILA MINIMALNOGPROTOKA A3 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **37.** | IGLIČASTI LEŽAJ NA 17 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **38.** | LEŽAJ NA 20 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **39.** | LEŽAJ IGLIČASTI DL3520 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **40.** | IGLIČASTI LEŽAJ DL16200 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **41.** | IGLIČASTI LEŽAJ DLF 4060 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **42.** | IGLIČASTI LEŽAJ DL25.20/20 | ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **43.** | IGLIČASTI LEŽAJ DLF 25.20/20 | ком ком |  2 |  |  |  |  |  |
| **44.** | IGLIČASTI LEŽAJ DL 22.16/17 |  |  2 |  |  |  |  |  |
| **45.** | PLETENICA TEFLONSKO GRAFITNA25x25 1043 P=280bar, T=350°C | кг |  50 |  |  |  |  |  |
| **46.** | ZAPTIVNA BA PLETENICA 18x18 mm | кг |  50 |  |  |  |  |  |
| **20.** | Сегмент крста горионика угља 50х100х1058, Ч.0361 | ком | 30 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

 2.

За позицију 8. Техничка спецификација пумпе за испирање сита: страна 6 (конкурсне документације)допуњује се и гласи:

Пумпа за испирање сита је спирална једностепена пумпа типа SPM-4 „Jastrebac“ следећих карактеристика :

Проток : Q= 10,6 I/sec

Напор: H =40 mVS

N= 2900 о/ min

Радни медијум: хладна вода до 80°C

Снага електромотора : P = 8 KW

Под хидрауличним делом се подразумева комплет делова пумпе које се састоји од вратила,чауре, радног кола и навртке.

Понуђач је дужан да уз понуду достави склопне цртеже из којих ће се јасно видети који део пумпе нуди којима је обавезно доказати да су понуђени делови пумпи апсолутно идентични и одговарајући за горе наведену пумпу „ Јастребац“ тј да су задовољене хидрауличке и димензионе карактеристике.

Ако се ово не докаже понуда ће се сматрати технички неодговарајућом.

Уз испоруку је обавезно доставити радионичке цртеже пумпе као и хидрауличке карактериситике( Q-H крива)- у супротном ће се сматрати да испорука није комплетна и роба ће бити враћена испоручиоцу.

У прилогу скица пумпе SPM – 4 са димензионим карактеристикама.

 3.

За позиције 9 и 10(ланац за сито)

Поз.9. Ланац се састоји од укупно 64 чланка. Захтевана количина су укупно два таква комплетирана ланца. А ролне(точкови) ланца се захтевају да буду од тефлона (не као на цртежу од челика) и осигурачи од Č4830. Остало урадити по цртежу бр. P- 1466.

Поз.10. Ланац се састоји од укупно 64 чланка. Захтевана количина су укупно два таква комплетирана ланца (један ланац са левим, а други само са десним навојем) урадити по цртежу бр.57122065/0141.

4.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Миодраг Поповић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Снежана Илић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Вишња Лечић -----------------------

Доставити:

- Архиви