НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *РАДОВА:* Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **1012/2018 (3000/1589/2018)**

(број 5364-E.03.02-456732/14-2018 од 30.11.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **1012/2018 (3000/1589/2018): Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б**

1.

Мењају се тачке 5 и 6 услова и доказа техничког капацитета. Измењени услови и докази техничког капацитета приказани су у табели испод.

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | **Услов:**  Технички капацитет  Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује (власништво/закуп/уговор о лизингу) минимум:   1. минимум 2 торкрет апарата, 2. минимум 2 компресора (мин. 7 бара) 3. цевне скеле минимум 2000 m2 4. 1 виљушкар носивости мин. 2,50t, 5. 1 утоваривач за утовар шута ИЛИ комбиновану машину 6. 1 трактор са кип-приколицом ИЛИ камион кипер 7. 2 машине за сечење ватросталних елемената, 8. минимум 6 рефлектора од 24V   **Докази:**   * 1. уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун (фактуру) о набавци или пописна листа са стањем на дан 31.12.2017. године оверена од стране одговорног лица понуђача **И**   4) документ из кога се виде техничке карактеристике виљушкара носивости мин. 2,50 t **И**  5) саобраћајна дозвола за утоваривач за утовар шута или саобраћајна дозвола за комбиновану машину  **И**  6) саобраћајна дозвола и за трактор и за кип-приколицу ИЛИ саобраћајну дозволу за камион кипер  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказе), а уколико више њих заједно испуњавају овај услов доказе доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

**2. Мења се следећи део члана 10. Модела уговора:**

Извођач радова је обавезан да има следећи технички капацитет непрекидно за све време трајања уговора:

1. минимум 2 торкрет апарата,
2. минимум 2 компресора (мин. 7 бара)
3. цевне скеле минимум 2000 m2
4. 1 виљушкар носивости мин. 2,50t,
5. 1 утоваривач за утовар шута
6. 1 трактор са кип-приколицом,
7. 2 машине за сечење ватросталних елемената,
8. минимум 6 рефлектора од 24V

**и гласи:**

Извођач радова је обавезан да има следећи технички капацитет непрекидно за све време трајања уговора:

1. минимум 2 торкрет апарата,
2. минимум 2 компресора (мин. 7 бара)
3. цевне скеле минимум 2000 m2
4. 1 виљушкар носивости мин. 2,50t,
5. 1 утоваривач за утовар шута **ИЛИ комбиновану машину**
6. 1 трактор са кип-приколицом **ИЛИ камион кипер**
7. 2 машине за сечење ватросталних елемената,
8. минимум 6 рефлектора од 24V

**3.** У тачки 6.18 Упутства понуђачима како да сачине понуду мења се реченица „Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% вредности понудe, без ПДВ“ и гласи:

**„Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од минимум 2% вредности понудe, без ПДВ“**

Остали делови овог члана остају непромењени.

Сви остали делови Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутства како се доказује испуњеност тих услова, Модела уговора и Упутства понуђачима како да сачине понуду остају непромењени.

Због извршене измене конкурсне документације Понуђач није у обавези да достави измењени Модел уговора већ ће Наручилац при изради уговора извршити ову измену.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА