НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

„Интервентна поправка ватросталних конструкција у ванремонтном периоду ТЕНТ А“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1196/2018 (1821/2018)

(број 105-Е.03.01-549197/6-2018 од 11.12.2018. године)

Обреновац, 11.12.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку радова „Интервентна поправка ватросталних конструкција у ванремонтном периоду ТЕНТ А“

1.

Тачка 6. услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова на странама 28/98 и 29/98 конкурсне документације мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Услов:  Технички капацитет  Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује (власништво/закуп/лизинг) најмање следеће:  1. Торкрет апарат за потис суве мешавине, капацитета мин 1,5м3/h, ком 1  2. Компресор мин притиска 12 бара, 1 ком  3. Компресор мин притиска 7 бара, 1 ком  4. Цевасте скеле најмање 1000 m2 односно 10800 м', искључиво цеви за цевасту скелу (Ø 48,3 x 3,2 до 4,0)  5. Виљушкар носивости мин. 2,5т, висине дизања мин. 4м, ком 1;  6. Трактор са кош-приколицом запремине мин. 2 м3, ком 1;  7. Противструјне мешалице принудног дејства, за бетон, ком 2;  8. Стонa машинa за сечење ватросталних елемената, 1 ком  9. Уређај за вертикални транспорт или витла за транспорт материјала и опреме, висине дизања мин 40м, носивости мин 250 кг, ком 2;  10. Первибратор, 1 ком;  11. Апарат за електро заваривање, 2 ком;  12. Бушилицa за бетон, 2 ком;  13. Евакуациони канали и цеви на свакој коти, ради бржег транспорта демонтираног материјала, од места рада до коте ±0.00, 1сет;  14. Рефлектор, 24V, 3 ком;  15. Покретна скела за радне висине мин 9м, 1 ком;  **Доказ:**  - Власнички лист или уговор о закупу или уговор о лизингу  - за Торкрет апарат доставити: Техничке карактеристике и податке о врсти апарата; уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу, са рачуном о набавци.  - за компресор мин притиска 12 бара доставити: Техничке карактеристике и податке о врсти апарата; уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу, са рачуном о набавци.  - за компресор мин притиска 7 бара доставити: Техничке карактеристике и податке о врсти апарата; уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу, са рачуном о набавци.  - за Цевасте скеле потребно је доставити: Техничке карактеристике и податке о врсти скела; уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун о набавци.  - За Виљушкар, потребно је доставити: Техничке карактеристике и податке о врсти виљушкара; уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу, са рачуном о набавци.  - за Трактор потребно је доставити: Техничке карактеристике и податке о врсти возила; уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу са рачуном о набавци; саобраћајну дозволу.  - за Противструјне мешалице принудног дејства доставити: Техничке карактеристике и податке о врсти апарата; уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу са рачуном о набавци.  - за Стону машину за сечење ватросталних елемената доставити: Техничке карактеристике и податке о врсти апарата; уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу са рачуном о набавци.  - за Уређај за вертикални транспорт или витла за транспорт материјала и опреме доставити: Оверен списак алата и опреме.  - за Первибратор доставити: Оверен списак алата и опреме.  - за Апарат за електро заваривање доставити: Оверен списак алата и опреме.  - за Бушилицу за бетон доставити: Оверен списак алата и опреме.  - за Евакуационе канале и цеви доставити: Оверен списак алата и опреме.  - за Рефлектор доставити: Оверен списак алата и опреме.  - за Покретну скелу доставити: Уговор (рачун) о куповини или уговор о  лизингу или закупу, са рачуном о набавци  **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доакзе), а уколико више њих заједно испуњавају услов, доказе доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви