ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 105-Е.03.01-2780/1-2019 од 03.01.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2027/2018 (3000/0385/2018), за набавку добара - Потрошни материјал за брушење и резање - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: У поступку ЈН  **2027/2018 (3000/0385/2018),**молимо Вас за додатним појашњењима према следећем:

**ПОЗИЦИЈЕ БР: 32, 33, 34, 35**

Проверавајући код свих познатих произвођача ове врсте опреме

(PFERD,KLINGSPOR,KRINO.FRA Čačak i sl....) информације су следеће:

рото глодала облика ZYА-S раде се у варијантама односно величинама:

\*9,6 mm односно 10 mm

\*12 mm односно 12,7 mm

\*16 mm

ПРАКТИЧНО НЕ ПОСТОЈЕ ДИМЕНЗИЈЕ 13 mm И 18 mm

Молимо Вас да усагласите техничку документацију са постојећим глодалима ?

**ПОЗИЦИЈЕ БР: 38, 39, 40**

Облик глодала RBF по истом принципу као и за горе наведена производи се у величинама:

\*9,6 mm односно 10 mm

\*12 mm односно 12,7 mm

\*16 mm

ПРАКТИЧНО НЕ ПОСТОЈИ ДИМЕНЗИЈА 13 mm

Молимо Вас да усагласите техничку документацију са постојећим глодалима ?

**ПОЗИЦИЈЕ БР: 43, 44, 45**

Облик глодала SPG по истом принципу као и за горе наведена производи се у величинама:

\*9,6 mm односно 10 mm

\*12 mm односно 12,7 mm

\*16 mm

ПРАКТИЧНО НЕ ПОСТОЈИ ДИМЕНЗИЈА 13 mm

Молимо Вас да усагласите техничку документацију са постојећим глодалима ?

**ПОЗИЦИЈЕ БР: 53, 54**

Облик глодала SKM по истом принципу као и за горе наведена производи се у величинама:

\*9,6 mm односно 10 mm

\*12 mm односно 12,7 mm

\*16 mm

ПРАКТИЧНО НЕ ПОСТОЈИ ДИМЕНЗИЈА 13 mm

Молимо Вас да усагласите техничку документацију са постојећим глодалима ?

**ПОЗИЦИЈЕ БР;55,56**

Облик глодала WRC по истом принципу као и за горе наведена производи се у величинама:

\*9,6 mm односно 10 mm

\*12 mm односно 12,7 mm

\*16 mm

ПРАКТИЧНО НЕ ПОСТОЈИ ДИМЕНЗИЈА 13 mm

Молимо Вас да усагласите техничку документацију са постојећим глодалима ?

**ОДГОВОР 1:** Наручилац је приликом састављања Техничке спецификације користио каталоге произвођача за одређивање димензија за наведене позиције, као и информације из претходних набавки исте врсте робе, тако да остаје при захтеву из Техничке спецификације конкурсне документације.