ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-7723/3-2019 od 17.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0357/2018 (2132/2018)за набавку „Бeзaзбeстни плoчaсти мaтeриjaл (клингeрити, грaфитнe плoчe...) TEНT“ на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр.5

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0357/2018 (2132/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

.

**ПИТАЊЕ 1**: Да ли технича документација ( извод из каталога), уколико је на енглеском језику, треба да буде преведена и оверена од стране судског тумача.

**ОДГОВОР 1:** Технички део понуде не треба преводити. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

**ПИТАЊЕ 2:** Да ли у конкурсној документацији можете додати да изабрани понуђач може као СФО за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, може доставити бланко меницу са пратећом документацијом.

**ОДГОВОР 2:**Наручилац прихвата предлог понуђача и извршиће измене у конкурсној документацији.

**ПИТАЊЕ 3:** У Вашим додатним информацијама и објашњењима у вези са припремањем понуде од 24.12.2018.год. дефинисали сте да за позиције 17 и 18 материјал треба да буде отпоран континуалну температуру у пари од 350 ºС. На ову температуру у пари отпорни су само материјали од експандираног графита

Да ли је предвиђени материјал од експандираног графита или можемо понудити безазбестни заптивни материјал од арамидних, минералних и других влакана, везаних NBR везивом отпоран на континуалну температуру од 350ºС?

Већина произвођача ове врсте материјала , армиране материјале, производи

**ОДГОВОР 3:** У тeхничкој спeцификацији нисмо захтeвали матeријал заптивача, вeћ матeријал за армирањe заптивача. Ви сами биратe матeријал који јe отпоран на дeфинисану тeмпeратуру.

**ПИТАЊЕ 4:** Већина произвођача ове врсте материјала , армиране материјале производи у дебљинама минимално 0.8mm или 1.0 mm. да ли за позицију 7 можемо понудити материјал дебљине 0.8mm +/-1.0 mm

**ОДГОВОР 4:**наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

КОМИСИЈА :

...................................

..................................