ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 6135/3-2019 od 08.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0409/2018(2136/2018)за набавку „Каблови - ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр. 2**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0409/2018 (2136/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: 3.1.1. ТЕНТ А,  за позиције 43, 44, 45 молим вас да нам наведете произвођача или доставите  каталог тражених добара, како би могли понудити исте или адекватну замену.

**ОДГОВОР 1:** Ознаке су дате из каталога фирме ŽIKS-HARD који је доступан на интерне страници: http://www.nhbg-ziks.co.rs

**ПИТАЊЕ 2**: Позиција 1 и 2 – која боја R проводника Вам је потребна

**ОДГОВОР 2:** Боја проводника црна.

**ПИТАЊЕ 3:** Позиција 8 – да ли се мисли на кабл NGFGLOU ?

**ОДГОВОР 3:** Мислило се на NGFLGöu.

**ПИТАЊЕ 4**: Позиција од 13 до 22 – која боја P i P/F проводника вам је потребна

**ОДГОВОР 4:** Боја проводника црна

**ПИТАЊЕ 5**: Позиција 28 – који напонски ниво је потребан с обзиром да се EPN50 кабл ради у два напонска нивоа 450/750V и 0,6/1kV

**ОДГОВОР 5:** Напонски ниво 0,6/1kV

**ПИТАЊЕ 6**: Позиција од 33 до 41 – да ли каблови треба да имају жуто зелену жилу (-Y) ?

**ОДГОВОР 6:** Није неопходно да имају жуто зелену жилу.

**ПИТАЊЕ 7**: Позиција 53 – да ли UTP cat5 кабл треба да буде PVC или Halogen free, такође да ли се мисли на категорију 5е?

**ОДГОВОР 7:** Кабл треба да је PVC И да буде 5е.

**ПИТАЊЕ 8:** Позиција од 57 до 63 – да ли каблови треба да имају жуто зелену жилу (-Y)?

**ОДГОВОР 8:** Само за позиције 62. И 63. Каблови треба да имају жуто-зелену жилу.

**ПИТАЊЕ 9**: Позиција од 72 до 78 – које боје треба да буду P i P/F проводници?

**ОДГОВОР 9:** Боја није битна.

**ПИТАЊЕ 10**: Позиција од 79 до 82 - да ли каблови треба да имају жуто зелену жилу (- (-Y)?

**ОДГОВОР 10:** Да,треба да имају жуто зелену жилу (-Y).

**ПИТАЊЕ 11:** Позиција 88 – може ли да се нуди PP/J уместо PP/L, с обзиром да је PP/J кабл који је такође лицнаст само што има бољи напонски ниво и изолацију

**ОДГОВОР 11:** Можете понудити и PP/J .

Наручилац је сагласан са предлогом заинтересованог понуђача.

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................

.................................