НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***Прва* ИЗМЕНА / ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

 бр. 2169/2018 (3000/0321/2018)

**Предмет јавне набавке :** Делови за Мехтан вентиле ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

 **К О М И С И Ј А**

(број 5364-Е.03.02-587673/8-2018 од .28.12 2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр.  **2169/2018 (3000/0321/2018):**

Делови за Мехтан вентиле ТЕНТ Б

1.

У техничкој спецификацији (тачка 3. Конкурсне документације) мења се:

Прилог:

Важеча техничка спецификација

Важећи Образац понуде – Цена и комерцијални услови понуде.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

# 3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина добара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рб** |  **Предмет набавке** |  **Јед.мера** | **количина** |
| 1. | Горња плоча | ком | 4 |
| 2. | О-ринг већи | Ком. | 10 |
| 3. | О-ринг мањи | Ком. | 10 |

Делови се односе на вентиле DN 300 BH PV7 PHV PN10 CON O Inflatek valve, произвођача Mactenn systems LTD, Велика Британија, понудити делове оригиналног произвођаћа или одговарајуће.

# Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90** (деведесет) дана од дана закључења Уговора.

* 1. **Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама:**
* **Каталог -** Понуђач је дужан да као део понуде достави каталог или каталошки извод произвођача са јасно назначеним техничке карактеристикама понуђеног добра, ако се нуде добра одговарајућа.

# Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **12** месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

1. Synonyms of 3. Резервни део под редним бројем 4 се односи на испоруку шест заптивних сетова вретена, при чему се сваки заптивни сет вретена састоји од 2 позиције и то: позиције бр.16 ( Packing rope-stuffing box bridge) и позиције бр.17 ( packing set ). 4. Резервни део под редним бројем 5 се односи на испоруку шест заптивних сетова кућишта, при чему се сваки заптивни сет кућишта састоји од 2 позиције и то: позиције бр.19 ( packing ring beveled-seat) и позиције бр.20 ( packing-bonnet ). 5. Прoизвoђaч инсталиране опреме је GS Valve. Дa би биo тeхнички испрaвaн Пoнуђaч мoрa дa пoнуди рeзeрвнe дeлoвe вентила прoизвoђaчa GS Valve или oдгoвaрajућe oд другoг Прoизвoђaчa. Aкo сe нудe дeлoви oд другoг Прoизвoђaчa oбaвeзнo je дoкaзaти дa пoнуђeни дeлoви у пoтпунoстo oдгoвaрajу трaжeним рeзeрвним дeлoвимa (дoстaвити oдгoвaрajућe склoпнe и рaдиoничкe цртeжe,плaн кoнтрoлe квaлитeтa и сву нeoпхoдну дoдaтну дoкумeнтaциjу) Aкo сe нe испунe гoрe нaвeдeни зaхтeви, пoнудa ћe бити прoглaшeнa тeхнички нeoдгoвaрajућa. 6. Oбавезно у прилогу понуде доставити каталог произвођача вентила са цртежима вентила чији се резервни делови траже 7. Гаранција: годину дана од дана испоруке резервних делова 8. Време испоруке: 4 месеца од тренутка доделе уговора.

Examples of 3. Резервни део под редним бројем 4 се односи на испоруку шест заптивних сетова вретена, при чему се сваки заптивни сет вретена састоји од 2 позиције и то: позиције бр.16 ( Packing rope-stuffing box bridge) и позиције бр.17 ( packing set ). 4. Резервни део под редним бројем 5 се односи на испоруку шест заптивних сетова кућишта, при чему се сваки заптивни сет кућишта састоји од 2 позиције и то: позиције бр.19 ( packing ring beveled-seat) и позиције бр.20 ( packing-bonnet ). 5. Прoизвoђaч инсталиране опреме је GS Valve. Дa би биo тeхнички испрaвaн Пoнуђaч мoрa дa пoнуди рeзeрвнe дeлoвe вентила прoизвoђaчa GS Valve или oдгoвaрajућe oд другoг Прoизвoђaчa. Aкo сe нудe дeлoви oд другoг Прoизвoђaчa oбaвeзнo je дoкaзaти дa пoнуђeни дeлoви у пoтпунoстo oдгoвaрajу трaжeним рeзeрвним дeлoвимa (дoстaвити oдгoвaрajућe склoпнe и рaдиoничкe цртeжe,плaн кoнтрoлe квaлитeтa и сву нeoпхoдну дoдaтну дoкумeнтaциjу) Aкo сe нe испунe гoрe нaвeдeни зaхтeви, пoнудa ћe бити прoглaшeнa тeхнички нeoдгoвaрajућa. 6. Oбавезно у прилогу понуде доставити каталог произвођача вентила са цртежима вентила чији се резервни делови траже 7. Гаранција: годину дана од дана испоруке резервних делова 8. Време испоруке: 4 месеца од тренутка доделе уговора.

See also

Translations of 3. Резервни део под редним бројем 4 се односи на испоруку шест заптивних сетова вретена, при чему се сваки заптивни сет вретена састоји од 2 позиције и то: позиције бр.16 ( Packing rope-stuffing box bridge) и позиције бр.17 ( packing set ). 4. Резервни део под редним бројем 5 се односи на испоруку шест заптивних сетова кућишта, при чему се сваки заптивни сет кућишта састоји од 2 позиције и то: позиције бр.19 ( packing ring beveled-seat) и позиције бр.20 ( packing-bonnet ). 5. Прoизвoђaч инсталиране опреме је GS Valve. Дa би биo тeхнички испрaвaн Пoнуђaч мoрa дa пoнуди рeзeрвнe дeлoвe вентила прoизвoђaчa GS Valve или oдгoвaрajућe oд другoг Прoизвoђaчa. Aкo сe нудe дeлoви oд другoг Прoизвoђaчa oбaвeзнo je дoкaзaти дa пoнуђeни дeлoви у пoтпунoстo oдгoвaрajу трaжeним рeзeрвним дeлoвимa (дoстaвити oдгoвaрajућe склoпнe и рaдиoничкe цртeжe,плaн кoнтрoлe квaлитeтa и сву нeoпхoдну дoдaтну дoкумeнтaциjу) Aкo сe нe испунe гoрe нaвeдeни зaхтeви, пoнудa ћe бити прoглaшeнa тeхнички нeoдгoвaрajућa. 6. Oбавезно у прилогу понуде доставити каталог произвођача вентила са цртежима вентила чији се резервни делови траже 7. Гаранција: годину дана од дана испоруке резервних делова 8. Време испоруке: 4 месеца од тренутка доделе уговора.

Bottom of Form

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| Делови за Мехтан вентиле ЈН. Бр. 2169/2018 (3000/0321/2018)  |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**У законском року до **45** дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара | Сагласан са захтевом наручиоцаДА / НЕ (заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ:**најдуже до **90** дана од дана закључења уговора  | \_\_\_\_ дана од дана закључења уговора. |
| **ГАРАНТНИ РОК:**не може бити краћи од **12** месеци од дана испоруке | \_\_\_\_ месеци од дана испоруке  |
| **МЕСТО ИСПОРУКЕ:**Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).Паритет испоруке је франко(магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б). | Сагласан са захтевом наручиоцаДА / НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Напомене:

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви