ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01- 23524/1 -2019

16.01.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку броj 2038/2018(3000/0406/2018) за набавку добара: „ Релејна и склопна техника ТЕНТ “, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молим Вас да нам дате додатна појашњења по ЈН/3000/0406/2018, за следеће позиције:

Позиција 22 Склопка FID 40/0,5 – колико полова и која прекидна моћ?

Позиција 74 и 75 – релеј биметалн 2-4А и 5-10А – за који контактор, ког произвођача?

Позиција 105 PIT-B-22 – да ли може да се нуди нови тип по препоруци произвођача PIT-B-16?

Позиција 126 Тајмер за 220VАC механички – да ли је монтажа на утичницу или DIN шину?

Позиција 146 Сирена за возњу уназад 12/24VDC – на колико је ова сирена 12VDC или 24VDC не мозе бити на оба

Позиције 175 и 176 биметални реле ТRB 36 – да ли сте мислили на ТRB 3631?

**ОДГОВОР 1:**

Позиција 22 Склопка ц FID 40/0,5 – четворополна, прекидна моћ 10Ка.

Позиција 74 и 75 релеј биметалн 2-4А и 5-10А – Iskra TRB 3242.

Позиција 105 PIT-B-22 –не може нови тип, потребан је искључиво тип 105 PIT-B-22.

Позиција 126 Тајмер за 220VАC механички – монтажа иде на DIN шину.

Позиција 146 Сирена за вожњу уназад 12/24VDC – сирена мора да ради и на 12 VDC и на 24VDC.

Позиције 175 и 176 биметални реле ТRB 36 – може се понудити ТRB 3631