**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ**

**Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.**

**Место:Обреновац**

**Број: 105.Е.03.01-19208/1-2019**

**Датум: 14.01.2018**

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 2226/2018 (3000/0496/2018) за набавку добара **Делови пумпи за хемикалије ХПВ и ХПК ТЕНТ А** на захтев заинтересованог лица даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: (за поз.1, 2, и 6) Потребно је понудити хидрауличке делове БП и ДБП пумпе,

те је у додатном појашњењу хидрауличког дела испод табеле на страници 5 од 54 наведено

који су саставни елементи хидрауличког дела пумпе, али у том опису нису наведени међучланци

који до дефинисаних укупних дужина до стезне плоче, које су дефинисане за: поз.1-4056mm, поз.3151mm и поз.6-14090mm. Молимо да одговорите да ли је потребно понудити и међучланке

до дефинисаних укупних дужина хидрауличког дела или само неведене елементе хидрауличког дела?

**ПИТАЊЕ 2**: (за поз.3) Потребно је понудити хидраулички део хоризонталне пумпе ХЦПК 65-200 „ЈАСТРЕБАЦ“ Q=1160-2160L/min; H=54-47 mVS; P=30kW; n=2900 o/min

Да ли је потребно понудити комплетну пумпу ХЦПК 65-200 „ЈАСТРЕБАЦ“ Q=1160-2160L/min;

H=54-47 mVS; P=30kW; n=2900 o/min без електромотора, постоља и спојнице? Молимо да дефинишите саставне елементе хидрауличког дела ХЦПК 65-200 „ЈАСТРЕБАЦ“.

**ПИТАЊЕ 3**: (за поз.4) Потребно је понудити радно коло једностепене спиралне хоризонталне пумпе СЦП50-315 „Јастребац“, радни флуид вода t=20\*C....a наведен је материјал радног кола

Č.4574. Да ли је у питању грешка при дефинисању материјала радног кола, јер је за дефинисани медиј и радне услове адекватан и сиви лив, који је економски знатно повољнији од прохрома у супротном радно коло се не односи на СЦП ? Да ли је могуће понудити радно коло од сивог лива?

**ОДГОВОР 1:** За позицију 1,2 и 6 је потребно  понудити комплетну пумпу без електромотора, значи носећи сталак, погонски и стални погонски сталак и комплетан део пумпе од сталака до дна пумпе (значи и све међучланке у зависности од дужине саме пумпе као и део са радним колима  ).

**ОДГОВОР 2:** За позицију 3 је потребно понудити комплетну пумпу без електромотора ,постоља и спојнице.

**ОДГОВОР 3:** За позицију 4. Радно коло се захтева да буде од č 4574.

Комисија за јавну набавку 2226/2018 (3000/0496/2018)