НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***Друга* ИЗМЕНА / ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

 бр. 2507/2018 (3000/0392/2018)

**Предмет јавне набавке :** Клинасти, пљоснати и други каишеви - компресори, вентилатори на грејању и вентилацији

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

 **К О М И С И Ј А**

(број 5364-Е.03.02-30717/11-2019 од 01.02..2019.. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр.  **2507/2018 (3000/0392/2018):** Клинасти, пљоснати и други каишеви - компресори, вентилатори на грејању и вентилацији

1.

У складу са појашњењем конкурсне документације бр. 2, врши се допуна и гласи као у прилогу, техничке спецификације (тачка 3. Конкурсне документације).

2.

Прилог: важећа Техничка спецификација.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина добара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Једмере | количина |
| 1. | Клинасти каиш 17x2650 | ком | 36 |
| 2. | Клинасти каиш 17x2500 | ком | 30 |
| 3. | Клинасти каиш 20x2100 | ком | 30 |
| 4. | Клинасти каиш 22x4100 | ком | 36 |
| 5. | Клинасти каиш 13x1500 | ком | 12 |
| 6. | Пљоснати каиш 40x1300 | ком | 10 |
| 7. | Пљоснати каиш 40x2000 | ком | 10 |
| 8. | Пљоснати каиш 40x2100 | ком | 10 |
| 9. | Пљоснати каиш 55x1350 | ком | 10 |
| 10. | Пљоснати каиш 55x1400 | ком | 10 |
| 11. | Пљоснати каиш 60x2130 | ком | 10 |
| 12. | Пљоснати каиш 110x1720 | ком | 10 |

**Материјал** за позиције 6-12 је кожа-пластика (LU)

Укупна дебљина каишева за позицијe 6-12 je 3mm.

**Важи за све ставке:** Сви каишеви по позицијама морају бити израђени из исте серије.

# Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60** (шездесет) дана од дана закључења Уговора.

# 3.3. Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **12** месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви