НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Спиралноварене цеви Ф377х8, цеви за рачве, топове, прскаче депоније пепела и прирубнице за цевовод хидромешавине - ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА бр. **3394/2018 (3000/0313/2018)**

(број 105.Е.03.01-30526/10-2019 од 14.02.2019. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3394/2018 (3000/0313/2018)**

1.

**Мења се конкурсна документација у делу рока испоруке на начин што се рок испоруке продужава на 105 дана.**

**2.**

***У техничкој спецификацији мењња се тачка 3.3 и сада гласи:***

**3.3 Рок испоруке добара**

 Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 105 календарских дана од дана закључења Уговора.

3.

Мења се део 6.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 6.13 и сада гласи:

**6.13.Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 105 календарских дана од дана закључења Уговора

4.

Мења се образац 5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ и важећи се објављује у прилогу.

5.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1.Врста и количина добара**

Предмет набавке подразумева испоруку добара без уградње

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Предмет набавке | Јединица мере | Количина  |
| **1** | Спирално варене цеви JUS.C.B5.026-Ø 426x8, S235JR, EN.10217-1, испитивање, мерење EN 10025+A1/93 | кг | **28000** |
| **2** | Спирално варене цеви JUS.C.B5.026-Ø 377x8, S235JR, EN.10217-1, испитивање, мерење EN 10025+A1/93 | кг | **50000** |
| **3** | Бешавне цеви JUS.C.B5.221-Ø 114x4, St.37, Č0300, (EN 10216-1/P235TR1/TR2) | кг | **30000** |
| **4** | Бешавне цеви JUS.C.B5.221-Ø 108x4, St.37, Č0300,(EN 10216-1/P235TR1/TR2) | кг | **5000** |
| **5** | Цев бешавна Ø 406,4X11 Č.3100 JUS.C.B5.125 | кг | **2000** |
| **6** | Цев бешавна Ø 368X11 Č.3100 JUS.C.B5.125 | кг | **2000** |
| **7** | Челична равна прирубница NO400/429 NP16, SRPS EN 1092-1, S235JR | ком | **53** |
| **8** | Челична равна прирубница NO350/380 NP16, SRPS EN 1092-1, S235JR | ком | **50** |
| **9** | Челична равна прирубница NO100/116 NP16, SRPS EN 1092-1, S235JR | ком | **300** |
| **10** | Челична равна прирубница NO100/110 NP16, SRPS EN 1092-1, S235JR | ком | **100** |
| **11** | Прирубница слепа NP16 NO400 JUS M.B6.192 | ком | **5** |
| **12** | Прирубница слепа NP16 NO350 JUS.M.B6.192 | ком | **5** |
| **13** | Прирубница слепа NP16 NO250 JUS.M.B6.192 | ком | **5** |
| **14** | Прирубница слепа NP16 NO200 JUS.M.B6.192 | ком | **10** |
| **15** | Прирубница слепа NP16 NO150 JUS.M.B6.192 | ком | **10** |
| **16** | Прирубница слепа NP16 NO100 JUS.M.B6.192 | ком | **30** |
| **17** | Лук хамбуршки Ø 426X10 R=3D, 90° EN10253-1, S235JR | ком | **10** |
| **18** | Лук хамбуршки Ø 377X8,8 R=3D, 90°, EN10253-1, S235JR | ком | **15** |
| **19** | Лук хамбуршки Ø 273X7,1 R=3D, 90°, EN10253-1, S235JR | ком | **5** |
| **20** | Лук хамбуршки Ø219X6,3 R=3D, 90°, EN10253-1, S235JR | ком | **5** |
| **21** | Лук хамбуршки Ø159X7,1 R=3D, 90°, EN10253-1, S235JR | ком | **50** |
| **22** | Лук хамбуршки Ø108X4,5 R=3D, 90°, EN10253-1, S235JR | ком | **50** |

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

* Потребан је премаз цеви у дебљини осушеног премаза 150-250µm (микрона).
Премаз отпоран на температуру до 120°C (ISO 12944-2),
* Дужине цеви за позиције 1 и 2 12000мм ±2%, за позиције 3 и 4 (бешавне цеви) је 12000+100мм,
* Боја прихватљива за све позиције сива, браон или црна.

**3.2.1 Техничка документација која се доставља приликом испоруке**:

Уз испоруку приложит оригиналну атестну документација испорученог материјала (број шарже, квалитет, механичке и хемијске особине…) и испитивања

**3.3 Рок испоруке добара**

 Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 105 календарских дана од дана закључења Уговора.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке, Огранак ТЕНТ, локација А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац

Понуда се даје на паритету:

 - за домаће понуђаче: ФЦО (магацин Наручиоца, локације А

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљене количине робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби или Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

• да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Наручилац може вршити квалитативни пријем робе најкасније у року од 8 дана од дана квантитативног пријема. У случају да испоручена роба не одговара уговореном квалитету или не поседује одговарајући атест и безбедносни лист, роба се ставља на располагање Изабраном понуђачу.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок**

-не може бити краћи од 12 месецa од испоруке

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

У случају замене предмета набавке новим у гаратном периоду, гарантни рок тече од почетка за замењени предмет набавке.

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| **Спиралноварене цеви Ø377x8, цеви за рачве, топове, прскаче депоније пепела и прирубнице за цевововд хидромешавине ТЕНТ А ЈН бр. 3394/2018 (3000/0313/2018)** |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**сукцесивно, у законском року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од пријема исправног рачуна издатог на основу обострано потписане отпемнице (или Записника из Прилога бр. 2) | **Прихвата ДА / НЕ**(заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ:**-: у року који не може бити дужи од 105 календарских дана од дана закључења Уговора. | **-** у року од \_\_\_\_\_ календарских дана од дана закључења Уговора.. |
| **ГАРАНТНИ РОК:**не може бити краћи од:--12 месеца за све ставке из обрасца Структура цене, од испоруке | -\_\_\_\_\_ месеци за све ставке из обрасца Структура цене, од испоруке |
| **МЕСТО ИСПОРУКЕ:**: локација А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац | Сагласан са захтевом наручиоцаДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)