НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку добара бр. **3000/0537/2018 (1908/2018)**

**Материјал за централно грејање и вентилацију - ТЕ Колубара**

 (заведено у ЈП ЕПС број 5365- E-0304- 32673/5 од 19.02.2019 )

Обреновац, фебруар 2019 годинe

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0537/2018 (1908/2018)**

**1.**

 Тачка 3.1 конкурсне документације - **Kвалитет и техничке карактеристике**

**( СПЕЦИФИКАЦИЈА)** мења се и гласи:

|  |
| --- |
| **1. Спољашња јединица FUJICA , тип: AOY90TPC3L,** или одговарајућа, са материјалом за уградњу и уградњом. Капацитет хлађења 25,4 kW, и да је компатибилна са осталом постојећом опремом и унутрашњом јединицом **из позиције 2.** **2. Унутрашња јединица FUJICA тип ARY90TLC3,** или одговарајућа са материјалом за уградњу и уградњом. Опрема мора бити компатибилна са осталом постојећом опремом и са спољашњом јединицом **из позиције 1**.**3. Kлима уређаји СПЛИТ-СИСТЕМ, ИНВЕРТЕРСКЕ регулације Расхладни капацитет минимум 33000 Btu** са могућношћу расхладе и грејања просторија, и то до спољашње температуре од -15ºС.**4. Kлима уређаји СПЛИТ-СИСТЕМ, ИНВЕРТЕРСКЕ регулације Расхладни капацитет минимум 24000 Btu** са могућношћу расхладе и грејања просторија, и то до спољашње температуре од -15ºС. **5. Аксијални вентилатор, проток ваздуха до 700 m3/h,** у челичном омотачу са свим елементима за уградњу (носачи, склопка за укључење/искључење.)**6.** **Ливени радијатор** **680/4,** четворостубни растојање између прикључака 600мм, за режим грејања 90/70ºС, број ребара 20. Материјал: сиви лив према JUS C.J2.020. Испитивање на херметичност. Потребно је испоручити одговарајуће елементе за везу са зидом.Напомена:Растојање спољашњих од унутрашњих јединица је од 15м до 20м у зависности од места уградње |

 **2.**

* 1. **Врста и количина добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.мере | Кол. |
| 1 | **Спољашња јединица FUJICA , тип: AOY90TPC3L, или одговарајућа, са материјалом за уградњу и уградњом. Капацитет хлађења 25,4 kW, и да је компатибилна са осталом постојећом опремом и унутрашњом јединицом из позиције 2.**  | ком. | 2 |
| 2 | **Унутрашња јединица FUJICA тип ARY90TLC3, или одговарајућа са материјалом за уградњу и уградњом. Опрема мора бити компатибилна са осталом постојећом опремом и са спољашњом јединицом из позиције 1.** | ком | 2 |
| 3 | **Kлима уређаји СПЛИТ-СИСТЕМ, ИНВЕРТЕРСКЕ регулације** са могућношћу расхладе и грејања просторија, и то до спољашње температуре од -15ºС, сушење ваздуха, подешавање брзине издувавања, температуре, смера издувавања, итд Расхладни капацитет минимум 33000 Btu. | ком | 3 |
| 4 | **Kлима уређаји СПЛИТ-СИСТЕМ, ИНВЕРТЕРСКЕ регулације** са могућношћу расхладе и грејања просторија, и то до спољашње температуре од -15ºС, сушење ваздуха, подешавање брзине издувавања, температуре, смера издувавања, итд Расхладни капацитет минимум 24000 Btu. | ком | 4 |
| 5 | **Аксијални вентилатор,** проток ваздуха до 700 m3/h, у челичном омотачу са свим елементима за уградњу (носачи, склопка за укључење/искључење.) | ком | 3 |
| 6 | **Ливени радијатор** 680/4, четворостубни растојање између прикључака 600мм, за режим грејања 90/70ºС, број ребара: 20 |  ком | 10 |

 **3.**

**ОБРАЗАЦ 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – мења се и гласи**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Јед.мере | Кол. | Јед.цена без ПДВдин.  | Јед.цена са ПДВдин.  | Укупна цена без ПДВдин.  | Укупна цена са ПДВдин.  | Произвођач/земља порекла предметних добара |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Спољашња јединица за FUJICA тип: AOY90TPC3L, или одговарајућа, са уградњом  | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Унутрашња јединица за FUJICA тип:ARY90TLC3, или одговарајућа, са уградњом. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kлима уређаји СПЛИТ-СИСТЕМ, ИНВЕРТЕРСКЕ регулације Расхладни капацитет минимум 33000 Btu. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kлима уређаји СПЛИТ-СИСТЕМ, ИНВЕРТЕРСКЕ регулације Расхладни капацитет минимум 24000 Btu. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Аксијални вентилатор, проток ваздуха до 700 m3/h | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ливени радијатор 680/4 |  ком | 10 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |
| --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин, процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) |  |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара.

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цен

**Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.**