ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02.-35282/10-2019 од 07.02.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2320/2018 (ЈН/3000/0207/2018)** за набавку добара: Чекићи и ливени делови за дробилице шљаке, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

1. ЧЕКИЋ ЗА ДРОБИЛИЦУ - нема ознака за евентуалну машинску обраду комада

2. ДИСК ДРОБИЛИЦЕ СПОЉАШЊИ - нема ознака за евентуалну машинску обраду комада, дали је варена конструкција или је све одливак

3. ДИСК ДРОБИЛИЦЕ УНУТРАШЊИ - нема ознака за евентуалну машинску обраду комада, дали је варена конструкција или је све одливак

Ово је потребно како би се могло дати што боља понуда а и како би се одливак направио исправним .

Документацију коју сте послали није радионички цртеж са свим потребним информацијама (толеранције мера, ознака за машинску обраду на местима где се позиција обрађује).

**ОДГОВОР 1:**

1. ЧЕКИЋ ЗА ДРОБИЛИЦУ – одливак, машинска обрадa минимум N9 за отвор **Φ**36
2. ДИСК ДРОБИЛИЦЕ СПОЉАШЊИ - одливак, машинска обрадa минимум Н9 за отвор **Φ**36, остале димензије обрађене стругањем у квалитету минимум N10
3. ДИСК ДРОБИЛИЦЕ УНУТРАШЊИ - одливак, машинска обрадa минимум N9 за отвор **Φ**36, остале димензије обрађене стругањем у квалитету минимум N10

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**