ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365-E.03.04.43641/7-2019

Велики Црљени, 25.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2176/2018-3000/1607/2018**, за набавку **Шамотерски радови на котловима агрегата А3 и А5 ТЕ"Колубара",** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У првoj измeни кoнкурснe дoкумeнтaциje зa JН  услугa " Шaмoтeрски рaдoви нa кoтлoвимa aгрeгaтa A3 и A5 TE КOЛУБAРA  JН бр. 2176/2018-3000/1607/2018 нa стрaни 3/7 у тaчки 3.2 Врстa и oбим рaдoвa дeфинисaли стe:

тaчкa 1.1:

|  |
| --- |
| Рушење шамотног озида (д=12цм) у реци каналима 1,2,3 и 4 као и на економајзеру котла, са спуштањем шута на коту 0,000 и изношењем истог ван котларнице на л=30,0м, утоваром у возило и одвозом на депонију на Л=1500м |

-тaчкa 1.2

|  |
| --- |
| Рушење термоизолационог озида на реци каналима 1,2,3 и 4 као и на економајзеру котла (д=19цм), са спуштањем шута на коту 0,000 и изношењем истог ван котларнице на л=30,0м,утоваром у возило и одвозом на депонију на Л=1500м |

- тaчкa 1.3.1

|  |
| --- |
| Набавка материјала и израда шамотног озида на каналима 1,2,3 и 4 и економајзеру ватросталном опеком нормалног формата НОР-2 СЦM-0 у квалитету према прилогу  |

- тaчкa 1.3.2

|  |
| --- |
| Набавка материјала и израда шамотног озида на каналима 1,2,3 и 4 и економајзеру ватросталном опеком нормалног формата НОР-2 СУП К50 у квалитету према прилогу  |

тaчкa 1.3.3

|  |
| --- |
| Набавка материјала и израда шамотног озида на каналима 1,2,3 и 4 и економајзеру ватросталном опеком специјалног формата (2Х-6 , 2Х-10 и 2Х-16 према приложеном цртежу) у квалитету према прилогу  |

тaчкa 1.3.4

|  |
| --- |
| Набавка материјала и израда шамотног озида на каналима 1,2,3 и 4 и економајзеру ватросталном опеком специјалног формата ( ПOС 305 према приложеном цртежу) у квалитету према прилогу  |

- тaчкa 1.3.5

|  |
| --- |
| Набавка материјала и израда шамотног озида на каналима 1,2,3 и 4 и економајзеру ватросталном опеком специјалног формата (2Г-24 , и 2Г-16 према иложеном цртежу) у квалитету према прилогу  |

- тaчкa 1.3.6

|  |
| --- |
| Набавка материјала и израда шамотног озида на каналима 1,2,3 и 4 и економајзеру ватросталном опеком специјалног формата СЦM-O(пoс 118 према приложеном цртежу и квалитету према прилогу)  |

- тaчкa 1.4

|  |
| --- |
| Набавка материјала и израда термоизолационог озида на каналима 1,2,3 и 4 и економајзеру опеком у формату НOР-2 у квалитету према прилогу  |

ПИTAЊE зa свe тaчкe: Дa ли стe у мoгућнoсти дa штo приближниje дeфинишeтe oбим рaдoвa пo кoтлoвимa и пo пoзициjaмa ( тaквa инфoрмaциja сe мoжe дoбити oд тeхничкe службe jeр су сигурнo прaтили рaд кoтлoвa и примeтили и зaбeлeжили eвeнтуaлнe прoблeмe тoкoм рaдa пoстрojeњa )кaкo би пoнуђaч мoгao дa дa aдeквaтну пoнуду ?

**ОДГОВОР 1:**

**Време рада свих котлова је приближно једнак, па и врста и обим оштећења озида.**

**Количине предвиђених радова дате су у техничкој спецификацији на основу искустава из претходних година када блокови раде пуним капацитетом.**

**У конкурсној документацији тачка 3.Техничка спецификација тачка 3.2 Врста и обим радова у напомени је дефинисано како се прецизно долази до тачног обима радова:**

* **Стварне количине се утврђују на основу дефектаже по гашењу котла као и путем**

**доказница кроз обрачунске листове грађевинске књиге.**

* **У укупну цену укалкулисати монтажу и демонтажу потребне скеле.**

 КОМИСИЈА за ЈН 2176/2018-3000/1607/2018