НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Термоизолатерски, лимарски и скеларски радови

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА  **1017/2018 (3000/1175/2018)**

(број 105-E.03.01-32966/8-2019 од 01.03.2019. године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Термоизолатерски, лимарски и скеларски радови

1.

У Обрасцу структуре цене (на страни 47/82) у делу II – Лимарски радови, у тачки 5., недостаје позиција за „демонтажу старих, набавку, транспорт и монтажу нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00 мм ...“ :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | 5.1 | Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00мм – поклопац за фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНОГ ПОКЛОПЦА. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00 мм – покретне жалузине са системом за отварање и затварање клапни. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |

а треба да гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | 5.1 | Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00мм – поклопац за фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНОГ ПОКЛОПЦА. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00 мм – покретне жалузине са системом за отварање и затварање клапни. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ. | м2 | 30,00 |
| 5.2 | Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од црног лима д=1,00 мм без бојења – фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |

2.

Прилог:

Важећи Образац структуре цене

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста радова** | | | **Јед.**  **Мере** | **Обим (количина)** | **Јед.**  **Цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **Цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | | | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **I** | **Термоизолатерски радови** | | | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **1** | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | м2 | 700,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова. | | м2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | м2 | 800,00 |  |  |  |  |
| **2.** | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | | m2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | | m2 | 400,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | | m2 | 160,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=180мм | | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | | m2 | 150,00 |  |  |  |  |
| 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.13 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| **3** | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | | m2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | | m2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| **4.** | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | | | м` | 100,00 |  |  |  |  |
| **5.** | Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | | | м` | 200,00 |  |  |  |  |
| **6.** | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | | | m2 | 1600,00 |  |  |  |  |
| **7.** | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | | | m2 | 350,00 |  |  |  |  |
| **8.** | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од поцинкованог лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | | | m2 | 50,00 |  |  |  |  |
| **9.** | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | | | m2 | 350,00 |  |  |  |  |
| **10.** | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | | | m2 | 350,00 |  |  |  |  |
| **11.** | Набавка, транспорт и монтажа иглица са плочицама Ø6 Л=200-300мм. Обрачунава се и плаћа по м`. | | | м` | 100,00 |  |  |  |  |
| **12.** | Демонтажа дотрајалог, набавка, транспорт и монтажа новог трапезног поцинкованог лима 35/200 д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | | | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| **13.** | Демонтажа турбинске изолације према плану турбинске групе у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| **14.** | Демонтажа дотрајалих безазбестних трака. Набавка, транспорт и демонтажа нових безазбестних трака које издржавају температуру од 500ºС у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова. | | | м` | 100,00 |  |  |  |  |
| **15.** | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | | | Нч | 500,00 |  |  |  |  |
| **II** | **Лимарски радови** | | | / | / | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **1.** | 1.1 | Демонтажа постојећих дотрајалих правоугаоних канала од Ал. и поцинкованог лима свих пресека са припадајућим фасонским деловима, транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА. | | м2 | 180,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од Ал. лима д= 1,00 мм са свим фасонским деловима до површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА. | | м2 | 160,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од Ал. лима д= 1,00 мм са свим фасонским деловима преко површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА. | | м2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од поцинкованог лима д= 0,80 мм са свим фасонским деловима до површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА. | | м2 | 180,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од поцинкованог лима д= 0,80 мм са свим фасонским деловима преко површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА. | | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| **2.** | 2.1 | Демонтажа венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од Ал. и поцинкованог лима развијене ширине до и преко 1000 мм, транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ. | | м2 | 250,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нових венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од Ал. лима д=1,00 мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ. | | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нових венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од поцинкованог лима д= 0,80 мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ. | | м2 | 150,00 |  |  |  |  |
| **3.** | 3.1 | Демонтажа дотрајалих хоризонталних и вертикалних олука правоугаоног и кружног пресека са свим фасонским елементима и транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ. | | м2 | 150,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка, транспорт и монтажа нових хоризонталних и вертикалних олука правоугаоног и кружног пресека са свим фасонским елементима. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ. | | м2 | 150,00 |  |  |  |  |
| **4.** | 4.1 | Демонтажа дотрајалог трапезног лима са кровова и фасада и транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА. | | м2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка, транспорт и монтажа новог трапезног лима у боји по жељи инвеститора са израдом потребне подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА. | | м2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Монтажа старог трапезног лима од кровова и фасада. Лим предходно довести у исправно стање. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА. | | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
| **5.** | **5.1** | **Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00мм – поклопац за фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНОГ ПОКЛОПЦА.** | | **м2** | **30,00** |  |  |  |  |
| **Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00 мм – покретне жалузине са системом за отварање и затварање клапни. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ.** | | **м2** | **30,00** |
| **5.2** | **Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од црног лима д=1,00 мм без бојења – фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ.** | | **м2** | **30,00** |  |  |  |  |
| **6.** | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | | | Нч | 300,00 |  |  |  |  |
| **III** | **Скеларски радови** | | | / | / | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **1** | 1.1 | 1.1.1 | Висина скеле до 2,50м.  (у затвореном и на отвореном простору)  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Висина скеле од  2,50-4,00м.  (у затвореном и на отвореном простору)  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | м2 | 1200,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Висина скеле од  4,00-6,00м.  (у затвореном и на отвореном простору)  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | м2 | 1200,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Висина скеле од  6,00-8,00м.  (у затвореном и на отвореном простору)  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | м2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Висина скеле од  8,00-12,00м.  (у затвореном простору)  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | м2 | 350,00 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Висина скеле преко  8,00м.  (на отвореном простору)  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | м2 | 300,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Висина скеле преко  12,00м.  (у затвореном простору)  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | м2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Конструкције (елементи) за преглед унутрашњости котла у току интервентних радова у застоју оба блока.  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | м2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Висеће скеле у котлу за машинске радове у току интервентних радова у застоју оба блока.  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | м2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Висеће скеле ван котла.  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Конзолне скеле  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Радне платформе ван котла  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | м2 | 250,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Радне и заштитне платформе у котлу у току интервентних радова у застоју оба блока.  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова. | | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Скеле у горионицима приликом интервентних радова у застоју оба блока.  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | ком | 40,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Скеле у рециркулационим главама приликом интервентних радова у застоју оба блока.  у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| **2.** | Мердевине у трихтеру за машински преглед трихтера и поправку сливних углова у току интервентних радова у застоју оба блока у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | | м2 | 200,00 |  |  |  |  |
| **3.** | Израда заштитних ограда око разних отвора. Ограде се израђују од цевне скеле. Обрачунава се и плаћа по м` урађене ограде од цевне скеле. | | | м` | 100,00 |  |  |  |  |
| **4.** | Израда заштитне „хаубе“ којом се штити околина од развејавања штетних материја (пескарење и сл.) и заштита људства од атмосферских и других утицаја у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | | м2 | 150,00 |  |  |  |  |
| **5.** | Израда заштитне надстрешнице којом се штити одређени радни простор и људство у свему према техничкој спецификацији-Предмеру радова | | | м2 | 150,00 |  |  |  |  |
| **6.** | Радoви на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | | | Нч | 500,00 |  |  |  |  |

**Термоизолатерски радови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ставке I без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7 ставке I)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

**Лимарски радови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ставке II без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7 ставке II)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

**Скеларски радови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ставке II без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7 ставке III)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

**Укупно**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |
| --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

**Термоизолатерски радови**

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције ставке I без ПДВ (збир колоне бр. 7 ставке I)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

**Лимарски радови**

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције ставке II без ПДВ (збир колоне бр. 7 ставке II)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

**Скеларски радови**

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције ставке III без ПДВ (збир колоне бр. 7 ставке III)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

**Укупно**

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табелa термоизолатерских, лимарских и скеларских радова (3 табеле)) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табелa термоизолатерских, лимарских и скеларских радова (3 табеле))

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.