ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-55486/15-2019

26 .02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2462/2018 (3000/0511/2018)**, за набавку: Алати, апарати и прибор (ручни, резни, за електро радове, за заваривање, бушилице, брусилице и друго) – ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 9.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија** | **Позиција** | **Техничко питање** |
| **11** | 16 | Молим да појасните о каквом производу се ради. Наиме, наведена ознака не постоји код наведеног еквивалентног произвођача. |
| 11 | 40 | Наведена ознака произвођача ФЕМАН односи се само на пресу без уметака. Како је преса без уметака у пракси бескорисна, молимо да нам наведете врсте и димензије уметака који су вам потребни. Уколико не, потврдите да вам је потребна само преса. |
| **14** | 5 | Увидом у техничке карактеристике постојећих пиштоља утврдили смо да постоје пиштољи са свим траженим подацима али сам обртним моментом нешто преко 1200 Нм. Да ли сте сагласни да се понуде пиштољи истих карактеристика а са обртним моментом минимално 1200 Нм? |
| 18 | 4 | Брусилица са наведеним карактеристикама се не производи од 2017. и не постоји тачан еквивалент. Молим наведите карактеристике брусилице која је постојећа и одговарајућа вашим потребама. |
| 18 | 5 | Брусилица са наведеним карактеристикама се не производи од 2017. и не постоји тачан еквивалент. Молим наведите карактеристике брусилице која је постојећа и одговарајућа вашим потребама. |
| **19** | 1.7 | Увидом у каталоге различитих произвођача, утврдили смо да се гарнитуре са прихватом 1/4" стандардно раде у опсегу 4-13. Молимо појашњење, као и одговор на претхдно питање о садржају, материјалу и стандардима за све делове у гарнитури. |
| **19** | 1.8 | Увидом у каталоге различитих произвођача, утврдили смо да се гарнитуре са прихватом 1/2" стандардно раде у опсегу 10-32. Молимо појашњење, као и одговор на претходно питање о садржају, материјалу и стандардима за све делове у гарнитури. |

**ОДГОВОР 1:**

**-За Партији 11, позиција 16:** уместо ознаке Unior 1515N, треба да стоји Unior 1515H , тако да захтев гласи:

„PNEUMATSKA BUŠILICA UGAONA Unior 1515H ili odgovarajuća sa brzim spojkama za priključenje na pneumatsku mrežu 1506KZ7 i 1507Z7“

**-За Партији 11, позиција 40:** на остојећу спецификацију се додаје следеће:

**„**Set FRHP-300 K1 (sa presvlakom FRHP-300, kofer za nošenje i matrice: Al, Cu i za konektore sa navojem) ili odgovarajuće“

**-За Партији 14, позиција 5:** Наручилац нијесагласни да се понуде пиштољи истих карактеристика а са обртним моментом минимално 1200 Нм и остаје при захтеву наведеном у Техничкој спецификацији за позицију 5 партија 14.

**-За Партији 18, позиција 4: наручилац ће извршити измену техничких захтева на следећи начин:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Угаона брусилица;  Teхничке карактеристике:   * Номинална улазна снага: 2600W; * Пречник диска: 230mm; * Број обртаја у празном ходу: 6500min-1; * Навој брусног вретена: M14; * KickBack Control:препознаје блокирање плоче и тренутно искључује машину; * Закретна дршка у облику обруча за оптимално брушење и сечење; * Заштита против поновног старта спречава самостално покретање машине након прекида струје; * Ограничење струје покретања и лагани старт уређаја; * SDS брзостезна навртка за брзу и лаку измену плоче; * Главна дршка: стремен, на обртање; * Уз угаону брусилицу испоручити: прихватну прирубницу, брзо подесиви штитник, брзостезну навртку SDS, кључ за две рупе, додатну дршку са контролом вибрација и картонску кутију; | ком. | 4 |

**-За Партији 18, позиција 5: наручилац ће извршити измену техничких захтева на следећи начин:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Угаона брусилица:  Teхничке карактеристике:  Номинална улазна снага: 1300W;  Пречник диска: 125mm;  Број обртаја у празном ходу: 2800-11500min-1;  Предана снага: 700W;  Навој брусног вретена: M14;  Гумени брусни тањир, пречник 125mm;  Лончаста четка, пречник 75mm;  Прекидач:двоструки;  Лагани старт и ограничење струје покретања;  Заштита корисника захваљујући систему KickBack Control, заштити од поновног покретања, штитнику који је осигуран против обртања и редукцији вибрација;   * Уз угаону брусилицу испоручити додатну дршку са контролом вибрација, кључ за две рупе, прихватну прирубницу, затезну навртку, штитник и картонску кутију; | ком. | 2 |

**-За Партији 19, позиција 1.7.:** прихватљиво је **понудити** гарнитуре са прихватом 1/4" стандардно раде у опсегу 4-13. **Одговор дат у додатним појашњењима број 9, објављеним на Порталу УЈН 25.02.2019.г**

**-За Партији 19, позиција 1.8.:** прихватљиво је **понудити** гарнитуре са прихватом 1/2" стандардно раде у опсегу 10-32. **Одговор дат у додатним појашњењима број 9, објављеним на Порталу УЈН 25.02.2019.г**

**ПИТАЊЕ 2**:

У тачки 6.7.2 није јасно на који начин се припрема меница за озбиљност понуде. Наиме, да ли се за сваку партију на којој бисмо учествовали прилаже посебна меница или се припрема једна меница, без обзира на број партија на којима учествујемо?

**ОДГОВОР 2:**

За сваку партију за коју понуђач подноси понуду прилаже се **посебна** меница.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца*.*

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)