НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - **Електро одржавање ресторана и расхладне опреме**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА – 1836/2018 (3000/0093/2018)

(број 105-E.03.01-110121/6-2019 од 18.03.2019. године)

Обреновац, 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга: **Електро одржавање ресторана и расхладне опреме**

**1.**

У складу са Додатним појашњењем број 1. Конкурсна документација мења се у делу 3. Техничка спецификација.

**2.**

Део 3. Техничка спецификација мења се и гласи као у прилогу.

**Важећа Техничка спецификација**

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

# 3.1 Врста и обим услуга

**МЕНЗА ТЕНТ А**

**Списак расхладних уређаја:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Назив** | **Комада** |
| **1.** | Расхладна комора минусна | 1 |
| **2.** | Расхладна комора плусна | 2 |
| **3.** | Фрижидер LTH 600L | 4 |
| **4.** | Фрижидер LTH 1200L | 1 |
| **5.** | Расхладна витрина 1,5m | 1 |
| **6.** | Фрижидер 330L | 2 |
| **7.** | Фрижидер 120L | 2 |
| **8.** | Фрижидер 80L | 1 |
| **9.** | Замрзивач 380L | 3 |
| **10.** | Замрзивач 410L | 2 |

**Спецификација захтева за спољне услуге – технички опис**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Уређај/опис посла** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **Хладњача „Фригострој“ – режим -17˚С (ком. 1)** |
| **1.1** | Промена комплетне гасне инсталације (спољне цеви) од кондензатора до испаривача | Комплет | 1 |
| **1.2** | Замена постојећих гасних вентила новим | Ком | 1 |
| **2** | **Хладњача „Фригострој“ – режим 4˚С (ком. 2)** |
| **2.1** | Комплетна промена електро инсталације | Комплет | 1 |
| **2.2** | Промена комплетне гасне инсталације (спољне цеви) од кондензатора до испаривача | Комплет | 1 |
| **2.3** | Замена постојећих гасних вентила новим | Ком | 2 |

**Ценовник резервних делова према коме ће се вршити замена након дефектаже**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Уређај/опис посла** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1.** | Пресостат „DANFOS KP 15“ - или оговарајући | Ком | 3 |
| **2.** | Пресостат „DANFOS KP 5“ - или оговарајући | Ком | 5 |
| **3.** | Филтер „ALKO FDP 164“ - или оговарајући | Ком | 5 |
| **4.** | Мрежица вентилатора упуштена 300mm | Ком | 2 |
| **5.** | Гума фрижидера за магнет | m | 120 |
| **6.** | Браве за комору „ACTIVA“  | Ком | 3 |
| **7.** | Термостат „EL ELIWEL ID974“ - или оговарајући | Ком | 4 |
| **8.** | „ELKO“ вентилатор 10W- или оговарајући | Ком | 6 |
| **9.** | Елиса А200- или оговарајући | Ком | 5 |
| **10.** | Шарка коморе „ACTIVA“  | Ком | 5 |
| **11.** | Грејач за врата 6m -200W | Ком | 4 |
| **12.** | „CEME“ вентил 12mm - или оговарајући | Ком | 6 |
| **13.** | Контактор D12 - или оговарајући | Ком | 6 |
| **14.** | „GE“ контактор 5,5 кW- или оговарајући | Ком | 6 |
| **15.** | „DANFOS“ компресор 8,5- или оговарајући | Ком | 5 |
| **16.** | Компресор за хладњачу -17⁰С | Ком | 1 |
| **17.** | Компресор за хладњачу +4⁰С | Ком | 2 |
| **18.** | „DANFOS“ компресор 10- или оговарајући | Ком | 3 |
| **19.** | Биметал за минусну комору | Ком | 3 |
| **20.** | Асиметрија фазе | Ком | 2 |
| **21.** | Експанзиони вентил са дизном | Ком | 3 |
| **22.** | Турбо вентилатор за хладњачу | Ком | 5 |
| **23.** | Биметал за плусну фазу | Ком | 2 |
| **24.** | „DANFOS“ компресор 12- или оговарајући | Ком | 3 |
| **25.** | Грејач испаривача | Ком | 10 |
| **26.** | Фреон 404 - или оговарајући | кг | 40,8 |
| **27.** | Компресор за расхладну јединицу климатизације | Ком | 2 |
| **28.** | Сушач гаса за расхладну јединицу климатизације | Ком | 2 |
| **29.** | Фреон 22 или оговарајући | Кг | 40,8 |
| **30.** | Електроника расхладне јединице климатизације | Ком | 2 |
| **31.** | Вентилатор спољне јединице климатизације | Ком | 2 |

**МЕНЗА ТЕНТ Б**

**Списак расхладних уређаја:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Назив** | **Комада** |
| **1.** | Расхладна комора минусна | 1 |
| **2.** | Расхладна комора плусна | 2 |
| **3.** | Фрижидери и витрине | 3 |

**Ценовник резервних делова према коме ће се вршити замена након дефектаже**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Уређај/опис посла** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1.** | Пресостат „DANFOS KP 15“ - или оговарајући | Ком | 2 |
| **2.** | Пресостат „DANFOS KP 5“ - или оговарајући | Ком | 2 |
| **3.** | Филтер „ALKO FDP 164“ - или оговарајући | Ком | 2 |
| **4** | Гума за коморе | м | 100 |
| **5.** | Браве за комору „ACTIVA“ | Ком | 2 |
| **6.** | Термостат „EL ELIWEL ID974“ - или оговарајући | Ком | 2 |
| **7.** | „ELKO“ вентилатор 10W- или оговарајући | Ком | 2 |
| **8.** | Елиса А200 | Ком | 2 |
| **9.** | Шарка коморе „ACTIVA“ | Ком | 2 |
| **10.** | Грејач за врата 6m -200W | Ком | 2 |
| **11.** | „CEME“ вентил 12mm- или оговарајући | Ком | 2 |
| **12.** | Контактор D12- или оговарајући | Ком | 5 |
| **13.** | „GE“ контактор 5,5 кW- или оговарајући | Ком | 5 |
| **14.** | Компресор за хладњачу -17⁰С | Ком | 1 |
| **15.** | Компресор за хладњачу +4⁰С | Ком | 2 |
| **16.** | Биметал за минусну комору | Ком | 2 |
| **17.** | Асиметрија фазе | Ком | 3 |
| **18.** | Експанзиони вентил са дизном | Ком | 3 |
| **19.** | Турбо вентилатор за хладњачу | Ком | 5 |
| **20.** | Биметал за плусну комору | Ком | 3 |
| **21.** | Грејач испаривача | Ком | 8 |
| **22.** | Фреон 404- или оговарајући | Кг | 40,8 |
| **23.** | Фреон 22- или оговарајући | Кг | 40,8 |
| **24.** | Електрокомандна табла за плусну комору | Ком | 1 |
| **25.** | Набавка комплетне гасне инсталације (спољне цеви) од кондензатора до испаривача | комплет | 1 |
| **26.** | Агрегат (водени кондензатор, рисивер, вентил са аутоматиком...) за плусну комору | Комплет | 1 |

**Напоменe:** Плусну комору је потребно комплетно реконструисати пошто је веома стара. Делови који се уграђују се налазе у претходној табели а цена услуга на самој реконструкцији коморе као и две остале услуге на одржавању уређаја се наплаћују преко норма часова.

# 3.2 Рок извршења услуга

Период извршења услуга је 12 месеци од дана закључења уговора. Изабрани понуђач је дужан да по позиву Наричиоца истог дана дође на локацију Наручиоца и приступи пружању услуга.

# 3.3. Место извршења услуга

Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац, а место извршења су локација Огранка ТЕНТ, ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац и ТЕНТ Б, Ушће, Обреновац.

# 3.4. Квалитативни и квантитативни пријем

По извршеној услузи, Изабрани понуђач доставља Записник о извршеним услугама. Записник о извршеним услугама се доставља лицу задуженом за праћење уговора који доставља шефу Службе, главном инжењеру сектора и одговорном лицу огранка ТЕНТ на оверу. Након овере, узима један примерак, а остале враћа Изабраном понуђачу.

**3.5**..**Гарантни период**

Гарантни период за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења услуга.

Гарантни период за уграђене делове не може бити краћи од 12 месеци од дана уградње.

Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**Напомена:** Пожељно је да понуђачи сагледају све податке потребне за извршење услуге на локацијама Наручиоца. Контакт особе за заказивање термина посете:

**ТЕНТ А** – Данијела Глишић, 062-88-60-542,

**ТЕНТ Б** – Сандра Танасић, 069-28-90-463.

**3.**

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за ЈН**